2019년도

화학물질 배출량 조사결과

2021. 9.

환경부 화학물질안전원

2019년도

화학물질 배출․이동량 조사결과

(종업원수 30인 이상 사업장)

본 조사결과는 화학물질관리법 제11조 및 환경부 고시 제2018-48호 제13조의 규정에 의하여 유역(지방)환경청에서 제출한 「2019년도 화학물질 배출․이동량 조사표」를 취합하고, 검토․분석한 최종 결과입니다.

2021.  9.

화학물질안전원

	목 차
Ⅰ. 2019년도 배출․이동량 조사결과 요약			1
Ⅱ. 2019년도 화학물질 배출량조사 개요			7
Ⅲ. 2019년도 화학물질 배출․이동량 조사결과			10
1. 배출·이동량 보고업체			10
2. 화학물질 취급공정 및 취급량			11
3. 화학물질 배출량			16
4. 화학물질 이동량 및 자가매립량			52
Ⅳ. 2019년도 배출량 조사결과 분석 및 평가			55

<붙임> : 1. 지역별, 물질별, 업종별 배출 통계

- 지역(광역시․도)별 배출·이동량

- 상위 10개 물질별 배출·이동량

- 상위 10개 업종별 배출·이동량

2. 연도별 배출량 추이

- 연도별 화학물질 배출·이동량

- 연도별 발암물질 배출량

3. 조사사업장 현황

4. 특정물질 배출량

5. 한국, 미국, 일본의 배출통계 비교

6. 주요 검증항목

표  목  차

<표 1> 연도별 조사대상 현황	1

<표 2> 조사표 제출업체 증감 내역	2

<표 3> 화학물질 배출‧이동량 현황	3

<표 4> 유역(지방)환경청별 보완조치 현황	8

<표 5> 배출량조사 주요 오류 및 보완 사항	9

<표 6> 업종별 보고사업장 현황	10

<표 7> 지역별 보고사업장 분포	10

<표 8> 주요 화학물질 배출공정	11

<표 9> 업종별 취급량 증감 현황	12

<표 10> 화학물질별 취급량 증감 현황	13

<표 11> 산단별 화학물질 취급량 비교	14

<표 12> 지역별 화학물질 취급량	15

<표 13> 배출량 상위 5개 물질	19

<표 14> 배출량 상위 10개 물질의 배출량 증감 현황	19

<표 15> 배출량 상위 10개 물질의 배출률 증감 현황	20

<표 16> 배출량 상위 10개 물질의 업체당 배출량 증감 현황	20

<표 17> 전년도 대비 배출량 증가 상위 10개 물질	21

<표 18> 전년도 대비 배출량 감소 상위 10개 물질	22

<표 19> 2019년 주요 업종별 배출 현황	24

<표 20> 배출량 상위 10개 업종의 배출량 변화	25

<표 21> 배출량 증가 업종	26

<표 22> 배출량 감소 업종	28

<표 23> 지역별 배출량 증감 현황	30

<표 24> 주요 지역별, 업종별 배출량 변화	31

<표 25> 주요 산단 배출량 증감 현황	34

<표 26> 유역(지방)환경청 주요 배출 업종 및 물질	36

<표 27> 매체별 배출량	37

<표 28> 주요 공정별 배출량	38

<표 29> 유해화학물질의 배출현황	39

<표 30> 조사대상 화학물질의 구분 총괄표	40

<표 31> 지역별 배출저감 대상물질 배출량 변화	41

<표 32> 발암물질 취급․배출량	43

<표 33> 주요 발암물질의 배출량 증감 현황	43

<표 34> 발암물질 배출량 상위 5개 업종	44

<표 35> 1급 발암물질별 배출량 증감 현황	45

<표 36> 지역별 발암물질 배출량 변화	46

<표 37> 사고대비물질 취급․배출량	47

<표 38> 지역별 사고대비물질 배출량	48

<표 39> 지역별 사고대비물질 취급 현황	49

<표 40> 지역별 휘발성유기화합물질의 배출특성	50

<표 41> 연도별 온실가스 배출현황	51

<표 42> 이동량 현황	52

그  림  목  차

<그림 1>　‘18, ’19년 배출현황 비교	5

<그림 2> 연도별 배출량 추이	16

<그림 3> 연도별 배출률 및 업체당 배출량 추이	17

<그림 4> 배출량 상위 10개 화학물질	18

<그림 5> 업종별 배출현황	24

<그림 6> 배출량 증가 업종	27

<그림 7> 배출량 감소 상위 업종	28

<그림 8> 지역별 배출량	29

<그림 9> 산업단지별 배출량	33

<그림 10> 유역(지방)환경관서별 배출량	35

<그림 11> 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법	53

<그림 12> 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법	53

<그림 13> 자가매립량(톤)	54

<그림 14> 업종별 배출량 추이	55

Ⅰ. 2019년도 화학물질 배출‧이동량 조사결과 요약

■ 총 3,858개 사업장에서 화학물질 204,214천톤 취급, 56,263톤 배출

- (조사사업장) '18년도 대비 ‘19년도 조사사업장 90개소(2.4%) 증가

- (취급량) '18년도 대비 ‘19년도 취급량 8,637천톤(4.4%) 증가

- (배출량) '18년도 대비 ‘19년도 배출량 1,049톤(1.9%) 증가

- (이동량) '18년도 대비 ‘19년도 이동량 1,103톤(3.6%) 증가

1. 조사표 제출업체 현황

❍ 신규 보고업체(359업체)를 포함하여 총 3,858개 사업장에서 화학물질 배출․이동량 조사표를 제출하였으며, ‘18년도 대비 90개소 증가

<표 > 연도별 조사대상 현황

조사년도	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
보고업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 33업종	화학 등 33업종*
보고물질수 (조사기준)	213종 (388종)	242종 (415종)	233종 (415종)	228종 (415종)	226종 (415종)	226종 (415종)	228종 (415종)	226종 (415종)	228종 (415종)	229종* (415종)
사업장 규모 (종업원 수)	30인 이상	30인 이상	30인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상
보고업체수	2,985	3,159	3,268	3,435	3,524	3,634	3,732	3,798	3,768	3,858

* ‘19년 보고물질수 증가 내역(228종→229종, 1종↑)
(취급중단 6종) 시클로나이트, 3-에톡시프로필아민, 폴펫, N,N-디메틸아닐린, 이황화 탄소, tert-알킬(C=12-14)아민
(신규취급 7종) 4-비닐시클로헥센, 티오디캅, 칼탑, 리누론, 1,2-디브로모에탄, 포스핀, 1,4-벤조퀴논

※ 화학물질 배출량 조사대상의 기준(환경부 고시 제2018-48호)

-「대기환경보전법」과 「물환경보전법」에 의하여 배출시설의 설치허가 및 신고를 한 업소로,

-「조사지침 별표1」의 조사대상 업종(40종)에 해당되고,

-「조사지침 별표2」의 조사대상 화학물질(415종)을 연간 제조·사용량 1~10톤 이상인 업체(I그룹 물질(20종)의 경우 1톤 이상, II그룹 물질(395종)의 경우 10톤 이상)

<표 > 조사표 제출업체 증감 내역

조사년도 (업체수)		증가 업체	증감 내역
			신규 ‘19년도에 처음으로 ‘화학물질 배출량 조사표’를 제출한 업체	감소(269업체)
‘18년	‘19년			30인 미만 종업원수 30인 미만으로 ‘화학물질 배출량 조사표’를 제출한 업체	취급량 미만	폐업	기타 배출시설 폐쇄, 취급물질 없음, 취급량 면제(고유형상 유지 취급)로 보고한 업체
3,768	3,858	90	359	60	147	40	22

2. 배출‧이동량 조사결과

❍ 3,858업체에서 배출·이동량을 보고

- (취급량) 벤젠 등 229종의 화학물질 204,124천톤을 취급(제조․사용)

- (배출량) 화학물질을 취급하면서 사업장내 배출된 양은 56.26천톤(취급량의 0.0276%), 자가매립량은 5.7천톤

- (이동량) 외부 사업장으로 이동량(폐기물 또는 폐수처리업체로 위탁처리)된 양은 1,103천톤(취급량의 0.540%)

❍ ‘18년도 대비 ’19년도 취급량과 배출량이 각각 4.4%(8,637천톤), 1.9%(1,049톤) 증가

- (취급량) 전년도 대비 조사대상업체 90개소 증가, 화학물질 및 화학제품 제조업과, 창고 및 운송관련 서비스업의 취급량 증가 등으로 총 취급량 4.4%(8,637천톤) 증가

- (배출량) 전년도 대비 휘발성 물질의 취급 증가에 따른 총 배출량 1.9%(1,049톤)증가

- (종합) 전년도 대비 화학물질 취급량과 배출량은 증가하였으나, 배출률은 감소(0.0282%(‘18)→0.0276%(’19))

배출률(%) = (배출량÷취급량) × 100

<표 > 화학물질 배출‧이동량 현황

구분	’18년	’19년	증감(%)
조사업체(개소)	3,768	3,858	□2.4
조사물질(종)	228	229	□0.4
취급량(톤)	195,487,078	204,124,045	□4.4
배출량(㎏)	55,213,262	56,262,558	□1.9
이동량(㎏)	1,064,832,804	1,103,250,835	□3.6
자가매립량(kg)	2,947,372	5,712,878	□93.8
배출률(%)	0.0282	0.0276	⇩2.1

❍ 배출 특성

- 사업장내 배출된 양은 대기 90.4%, 수계 0.4%, 토양 및 자가매립 9.2%

- (화학물질) 자일렌(23.1%), 톨루엔(14.6%), 아세트산 에틸(11.9%) 순이고, 상위 10개 화학물질이 전체 배출량의 83.7%를 차지

- (업종) 기타 운송장비 제조업(24.8%), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(13.7%),  자동차 및 트레일러 제조업(8.8%), 화학물질 및 화학제품 제조업(8.6%), 인쇄 및 기록매체 복제업(8.1%) 순으로, 상위 5개 업종에서 전체 배출량의 64.0%를 차지

- (지역) 경기(24.3%), 울산(16.1%), 경남(12.0%), 충남(10.3%), 충북(10.1%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 72.8%를 차지

- (산업단지) 전체 배출량의 73.0%가 산업단지에서 배출되었고, 울산미포(13.6%), 죽도(3.4%), 옥포(3.2%), 영암삼호(3.1%), 반월(2.7%) 등의 순으로 배출

- (발암물질) 환경 중으로 배출된 발암물질은 66종, 10,661톤 배출로 전체 배출량의 18.9% 차지

❍ 주요 배출 물질

- (주요 증가물질) 배출량 증가 상위 물질인 자일렌, 디클로로메탄, 에틸벤젠의 배출량은 전년도 대비 각각 14.4%(1,633톤), 52.7%(1,497톤), 20.6%(537톤) 증가

· (자일렌, 에틸벤젠) 배출률이 높은 기타 운송장비 제조업에서 유기용제류의 사용량의 증가로* 배출량이 각각 19.3%톤(1,627톤), 21.0%(504톤) 증가

* 선박 건조량의 증가(772만CGT(‘18) → 951만CGT(’19))로 인해 사용량 증가

· (디클로로메탄) 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 용제 사용량 증가로 인해 배출량이 171%(547톤) 증가하였으며, 주요 취급 업체에 산정방법 변경 등으로 전년도 대비 52.7%(1,497톤) 증가

- (주요 감소물질) 배출량 감소 상위 물질인 메틸알코올, 톨루엔, 2-프로판올은 전년도 대비 각각 23.3%(1,024톤), 10.4%(954톤), 14.0%(316톤) 감소

· (메틸알코올) 의료용 물질 및 의약품 제조업 등에서 용제로 사용하는 메틸알코올의 사용량 5.9%(260천톤) 감소로, 배출량이 23.3%(1,024톤) 감소

· (톨루엔) 취급량은 12.3%(804천톤) 증가 반면, 배출량 10.4%(954톤) 감소. 이는 배출률 높은 자동차 및 트레일러 제조업과 고무 및 플라스틱 제조업에서의 대체물질* 사용 등으로 사용량이 각각 798톤, 166톤 감소

* 톨루엔이 포함되지 않은 코팅제(도료) 및 용제를 대체하여 사용

· (2-프로판올) 2-프로판올을 취급하는 사업장에서 배출저감기술(시설개선*) 도입 등으로 취급량은 14.6%(67천톤) 증가 반면, 배출량 14.0%(316톤) 감소

* ①옥외도장시설에서 취급하는 2-프로판올을 옥내도장시설로 변경한 후, 대기오염방지시설을 통해 배출가스 처리, ②대기오염방지지설(RTO, 흡착탑 등)의 추가 설치 및 처리효율 개선

<그림 >　‘18, ’19년 배출현황 비교

❍ 이동량(위탁처리량) 특성

- 취급과정에서 발생된 폐기물, 폐수 위탁처리량은 1,103천톤(취급량의 0.540%)

- 폐기물처리업체로 위탁처리된 양 중 69.2%는 재활용, 폐수위탁 처리의 74.7%는 산업단지 폐수종말처리장 또는 폐수공동처리장에서 처리

❍ 배출률(취급량 대비 배출량) 변화 추이

- 배출률이 낮은 화학물질 제조업, 창고 및 운송관련 서비스업에서의 취급량이 증가한 반면, 배출률이 높은 자동차 및 트레일러 제조업에서 톨루엔, 자일렌 등 휘발성 유기용제의 사용량 감소(22.5천톤→20.2천톤)에 따라 배출률은 전년도 대비 감소

- 배출률(%) : 0.0312(‘15)→0.0298(‘16)→0.0286(‘17)→0.0282(‘18)→0.0276(‘19)

❍ 조사대상업체당 배출량 변화 추이

- (조사대상업체당 배출량(배출량/업체수)) 배출량 증가율(1.9%) 보다 업체수 증가율이(2.39%) 높기 때문에 조사대상 업체당 배출량은 전년도 대비 감소*

* 배출률이 낮은 화학물질 및 화학제품 제조업에서 업체수가 4.5%(28개소) 증가한 반면, 배출률이 높은 자동차 및 트레일러 제조업에서 배출량 18.9%(542톤) 감소 영향

- 조사대상업체당 배출량(kg/개소) :
15,398(‘14)→14,786(‘15)→15,340(‘16)→14,806(‘17)→14,653(‘18)→14,583(‘19)

Ⅱ. 2019년도 화학물질 배출·이동량 조사 개요

1. 근거 규정

❍ 화학물질 배출량 조사결과 분석․검증 및 공개

- 화학물질관리법 제11조 및 시행규칙 제5조

- 환경부고시 제2018-48호

2. 추진 경과

❍ 유역(지방)환경청 및 사업장 배출량조사 담당자 온라인 교육 : '20. 3~4

❍ 조사표 취합, 검토 및 보완 : '20. 4~7

❍ 위탁처리업체(폐기물․폐수처리업체) 온라인 교육 : '20. 8

❍ 조사내용(조사표 작성내용, 산정방법) 검증 : '20. 9~11

- 물질누락 및 배출․이동량 산정 오류, 미제출 업체 보완조치

- 부실작성 및 유해물질 다량배출 업체 현지조사(환경청 합동)

❍ 조사결과에 대한 통계분석 및 결과보고서 작성 : ~ '21. 8

3. 조사결과 검증

❍ 검증 프로세스

- ① 사업장 배출량 산정 및 조사표 제출 → ② 유역(지방)환경청 검증(미보고, 물질누락 등 32개 항목) → ③ 안전원 검증(115개 항목) 및 보완(합동 현지조사 실시)

※ 업체에서 ‘웹기반 배출량 보고․검증시스템’을 통해 보고한 조사표를 시스템으로 검증, 관리

❍ 검증 결과

- 업체별, 물질별, 지역별, 업종별 종합검증을 실시하여, 총 1,250개 사업장(6,304개 오류)에 대한 보완조치 실시

<표 > 유역(지방)환경청별 보완조치 현황

관할기관	보완 사업장 (업체수 기준)	검증내역(건수 기준)
		계	취급량 오류	배출량 오류	이동량 오류, 물질 누락 등 기타
총합계	1,250	6,304	1,177	4,883	244
금강청	134	753	189	531	33
낙동강청	341	1,728	313	1358	57
대구청	160	712	168	529	15
전북청	91	704	133	541	30
영산강청	44	183	43	122	18
원주청	59	334	66	255	13
한강청	421	1,890	265	1547	78

<표 > 배출량조사 주요 오류 및 보완 사항

검증 항목	오류 내용
공통	취급량, 배출량, 이동량 자가매립량 산정 시 단위 환산 오류
	유해화학물질 실적보고 대비 화학물질 배출량 보고 시 물질 누락
	화학물질통계조사 대비 화학물질 배출량 보고 누락
취급량	조사대상 화학물질의 농도를 고려하지 않고, 사용량 및 생산량으로 입력
	회수사용량을 구매사용량과 합산하여 사용량에 입력
	사용량과 생산량의 중복 입력
배출량	휘발성 물질의 대기 배출량 산정 누락
	후드의 포집율 및 대기오염방지시설의 제거율 적용 오류(포집율 및 제거율 과다 적용)
	대기오염방지시설 직접측정 산정 오류(유량, 농도 등 단위 환산 오류)
	비휘발성 수용액 물질의 대기배출량 산정 및 중금속 화합물의 대기배출량 과다 산정
	자가매립량을 토양배출량으로 산정
	폐수 및 폐기물 이동량을 수계배출량으로 산정
폐기물 이동량	산, 알카리성 물질을 중화처리하였으나, 수계배출량 및 폐기물 이동량으로 산정
	폐활성탄의 위탁 처리량 누락
기타	전년도와취급량, 배출량, 이동량 동일
	조사표 입력값과 첨부자료(산정근거) 값이 다름
	배출원 누락(저장시설, 이송배관, 세정공정 등)

Ⅲ. 2019년도 화학물질 배출‧이동량 조사결과

1. 배출․이동량 보고업체

❍ 화학물질 및 화학제품 제조업(20류), 1차 금속 제조업(24류) 등 33개 업종의 3,858업체에서 화학물질 배출․이동량 조사표 13,797개를 제출(업체당 3.6개 제출)

<표 > 업종별 보고사업장 현황

업 종	사업장 (개소)	보고 물질(종)	업 종	사업장 (개소)	보고 물질(종)
총계(33업종)	3,858	229	인쇄 및 기록매체 복제업	67	21
화학물질 및 화학제품 제조업	645	217	음료 제조업	60	9
1차 금속 제조업	383	66	기타 운송장비 제조업	52	30
금속 가공제품 제조업	325	55	하수, 폐수 및 분뇨 처리업	37	7
고무 및 플라스틱제품 제조업	296	71	가죽, 가방 및 신발 제조업	21	10
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	290	66	기타 제품 제조업	18	21
자동차 및 트레일러 제조업	280	51	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	17	53
식료품 제조업	211	31	목재 및 나무제품 제조업	15	13
섬유제품 제조업	202	20	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	15	15
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	147	28	창고 및 운송관련 서비스업	14	32
전기장비 제조업	134	54	가구 제조업	10	6
비금속 광물제품 제조업	122	53	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	7	3
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	115	64	출판업	5	2
기타 기계 및 장비 제조업	102	36	기타 개인 서비스업	4	4
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	93	15	석탄, 원유 및 천연가스 광업	3	7
의료용 물질 및 의약품 제조업	88	47	금속 광업	1	3
수도업	78	12	담배 제조업	1	1

<표 > 지역별 보고사업장 분포

구 분	합계	경기	충남	경남	경북	충북	인천	울산	전북	대구	부산	전남	광주	강원	대전	세종	서울	제주
사업장 (개소)	3,858	997	393	358	352	345	221	209	203	191	171	159	77	59	55	36	23	9
보고물질(종)	229	132	138	97	97	93	69	139	122	51	68	119	47	42	52	30	12	6

2. 화학물질 취급공정 및 취급량

❍ 조사표를 제출한 3,858개 사업장은 저장·운반시설, 제품제조공정 및 환경오염방지시설 등 16개 공정에서 화학물질을 취급

- 조사대상물질(415종) 중 벤젠 등 229종의 화학물질을 취급(제조․사용)하였고, 총 취급량은 204,124천톤

- 전년도 대비 보고업체 90개소 증가(3,768개소→3,858개소), 화학물질 및 화학제품 제조업(20류)과, 창고 및 운송관련 서비스업(52류)의 취급량 증가 등으로 총 취급량 8,637천톤 증가(전년대비 4.4% 증가)

<표 > 주요 화학물질 배출공정

Ⅰ. 저장 및 운반시설			Ⅱ. 제품제조공정			Ⅲ. 환경오염방지시설
∙저장시설 - 저장탱크 - 창고, 사일로 등 ∙이송, 운반, 분배, 계량시설 - 배관 - 트럭 등		→ ←	∙혼합공정 ∙화학반응공정 ∙코팅공정 ∙열처리공정 ∙탈지․세정․표백공정 ∙분리정제공정 ∙기계적 가공공정 ∙조립․포장․검사공정 ∙용제회수공정		→	∙대기오염방지시설 - 집진장치 - 흡수장치 등 ∙폐수처리시설 - 침전장치 - 막투과장치 등 ∙폐기물처리시설 - 소각장치 등
			Ⅳ. 빗물을 통한 배출
			Ⅴ. 비정상조업

❍ 업종별 취급량은 화학물질 및 화학제품 제조업의 취급량이 58.1%로 가장 많고, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(18.8%), 1차 금속 제조업(7.6%) 순으로 3개 업종에서 전체 취급량의 84.5% 차지

- 화학물질 및 화학제품 제조업에서는 전년대비 보고업체 28개소 증가(617개소→645개소) 및 사용량 증가로 취급량이 2,764천톤(2.4%) 증가하였으며, 창고 및 운송관련 서비스업은 탱크터미널의 제품 보관량 증가로 취급량 5,912천톤(73.4%) 증가

<표 > 업종별 취급량 증감 현황

(단위 ; 천톤, %)
구분		'18년	'19년	증감
합계		195,487	204,124	□
1	화학물질 및 화학제품 제조업	115,735(56.1)	118,499(58.1)	□
2	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	38,328(18.6)	38,411(18.8)	□
3	1차 금속 제조업	17,609(8.5)	15,476(7.6)	⇩
4	창고 및 운송관련 서비스업	8,049(3.9)	13,961(6.8)	□
5	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	5,661(2.7)	6,414(3.1)	□
6	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	2,635(1.3)	3,029(1.5)	□
7	전기장비 제조업	1,892(0.9)	1,884(0.9)	⇩
-	기타	5,579(2.9)	6,451(3.2)	□

- 화학물질 및 화학제품 제조업에서는 에틸렌(10.9%), 자일렌(9.9%), 벤젠(9.4%), 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업은 나프타(22.8%), 자일렌(21.5%),  n-헥산(8.5%), 1차 금속 제조업은 알루미늄 및 그 화합물(27.3%), 황산(23.9%), 아연 및 그 화합물(10.8%) 등의 물질을 주로 취급*

* 화학물질 및 화학제품 제조업과 코크스, 연탄 및 석유정제업은 제품 합성원료 및 중간체, 고분자 원료로, 1차 금속제조업은 부원료 및 주물용 원자재, 전자공업재료(반도체) 등의 용도로 주로 취급

○ 물질별 취급량은 자일렌, 나프타, 벤젠 순으로 많으며, 상위 20개 물질이 전체 취급량의 77.3% 차지

- 화학물질 및 화학제품 제조업과 창고 및 운송관련 서비스업 등에서는  전년대비 취급량 증가로, 해당 업종에서 주로 취급하는 자일렌, 나프타, 벤젠의 취급량이 각각 1,949천톤, 1,523천톤, 594천톤 증가

<표 > 화학물질별 취급량 증감 현황

(단위 ; 천톤, %)
구 분		'18년	'19년	증감
합계		195,487	204,124	□
1	자일렌	20,214 (10.3)	22,163(10.9)	□
2	나프타	18,184 (9.3)	19,708(9.7)	□
3	벤젠	14,856 (7.6)	15,450(7.6)	□
4	에틸렌	12,831 (6.6)	13,371(6.6)	□
5	프로필렌	13,205 (6.8)	13,355(6.5)	□
6	알루미늄 및 그 화합물	6,167 (3.2)	7,647(3.7)	□
7	톨루엔	6,523 (3.3)	7,327(3.6)	□
8	황산	7,154 (3.7)	7,116(3.5)	⇩
9	스티렌	6,636 (3.4)	6,208(3.0)	⇩
10	부탄	5,371 (2.7)	5,741(2.8)	□
11	일산화 탄소	5,195 (2.7)	5,692(2.8)	□
12	n-헥산	4,757 (2.4)	4,658(2.3)	⇩
13	수산화 나트륨	4,128 (2.1)	4,513(2.2)	□
14	에틸벤젠	4,005 (2.0)	4,427(2.2)	□
15	메틸 알코올	4,395 (2.2)	4,069(2.0)	⇩
16	황	3,425 (1.8)	3,805(1.9)	□
17	1,3-부타디엔	3,955 (2.0)	3,786(1.9)	⇩
18	염소	2,889 (1.5)	3,039(1.5)	□
19	암모니아	2,968 (1.5)	2,977(1.5)	□
20	염화 수소	2,554 (1.3)	2,808(1.4)	□
-	기타	46,076 (23.6)	46,264(22.7)	□

※ 나프타는 혼합물 내 포함된 함량을 고려한 순수 물질의 취급량 산정

○ 산단별 취급량은 여수국가산단, 울산미포국가산단, 온산국가산단 순으로 많으며, 상위 10개 산단이 전체 취급량의 81.8% 차지

- 여수국가산단은 창고 및 운송관련 서비스업에서 취급량이 5,256천톤(215%) 증가하였으며, 서산대산일반산단은 화학물질 및 화학제품 제조업에서 취급량이 9,764천톤(157.7%) 증가

<표 > 산단별 화학물질 취급량 비교

(단위 ; 천톤, %)
구 분			'18년	'19년	증감
합계			195,487	204,124	□
산단		(지역)	163,580 (83.7)	181,426 (88.9)	□
1	여수국가산단	(전남)	64,760 (33.1)	72,776 (35.7)	□
2	울산미포국가산단	(울산)	44,689 (22.9)	43,684 (21.4)	⇩
3	온산국가산단	(울산)	20,084 (10.3)	20,334 (10.0)	□
4	서산대산일반산단	(충남)	9,175 (4.7)	18,760 (9.2)	□
5	당진1철강일반산단	(충남)	4,126 (2.1)	4,680 (2.3)	□
6	광양국가산단	(경남)	1,702 (0.9)	1,768 (0.9)	□
7	포항국가산단	(경북)	1,927 (1.0)	1,732 (0.8)	⇩
8	구미국가산단	(경북)	705 (0.4)	1,244 (0.6)	□
9	삼일자원비축단지	(전남)	743 (0.4)	1,053 (0.5)	□
10	군산일반산단	(전북)	1,090 (0.6)	1,017 (0.5)	⇩
-	기타 산단		4,271 (2.18)	14,379 (7.0)	⇩
산단 외			31,907 (16.3)	22,699 (11.1)	⇩

<표 > 지역별 화학물질 취급량

순위	지역	2018년 취급량		2019년
				취급량 (천톤, %)		전년대비증감 (천톤)	산단별 분류(천톤, %)
							산단		산단지역 이외
합계		195,487	(100)	204,124	(100)	⬆8,637	179,902	(100)	24,222	(100)
1	전남	68,631	(35.1)	77,027	(39.4)	⬆8,396	76,459	(42.5)	568	(2.3)
2	울산	65,063	(33.3)	64,315	(32.9)	⇩748	64,284	(35.7)	32	(0.1)
3	충남	37,324	(19.1)	39,296	(20.1)	⬆1,971	25,421	(14.1)	13,875	(57.3)
4	경북	5,650	(2.9)	6,346	(3.2)	⬆696	4,290	(2.4)	2,057	(8.5)
5	인천	5,917	(3.0)	5,429	(2.8)	⇩488	1,131	(0.6)	4,298	(17.7)
6	경기	3,517	(1.8)	4,068	(2.1)	⬆552	2,723	(1.5)	1,345	(5.6)
7	전북	3,034	(1.6)	2,896	(1.5)	⇩139	2,402	(1.3)	494	(2.0)
8	경남	3,371	(1.7)	1,603	(0.8)	⇩1,768	1,400	(0.8)	203	(0.8)
9	충북	1,101	(0.6)	1,162	(0.6)	⬆61	625	(0.3)	537	(2.2)
10	부산	441	(0.2)	704	(0.4)	⬆263	445	(0.2)	258	(1.1)
-	기타	1,437	(0.7)	1,278	(0.7)	⇩160	721	(0.4)	557	(2.3)

3. 화학물질 배출량

3.1 총 괄

○ 저장·운반시설, 제품제조공정 및 환경오염방지시설 등 16개 화학물질 취급(사용, 제조)과정에서 화학물질 배출

- 229종의 취급물질 중 220종* 물질, 56,263톤(취급량의 0.0276%에 해당)이 환경으로 배출

* 우레탄, 포스겐 등 9종 물질은 환경으로의 배출량 “0”(밀폐공간에서 취급, 원료물질 전량 제품화 등)

- 전년도 배출량(55,213톤) 대비 1.9%(1,049톤) 증가

<그림 > 연도별 배출량 추이

○ 화학물질 취급량, 배출량 및 조사 업체수는 취급량 대비 배출량(배출률,%)과 업체수 대비 배출량은(kg/개소)은 각각 0.0276%, 14,583kg으로 전년도(0.0282%, 14,653kg)에 비해 감소

- 배출률(배출량/취급량, %) 변화

․0.0332(‘14)→0.0312(‘15)→0.0298('16)→0.0286('17)→0.0282('18)→0.0276('19)

- 업체당 배출량(배출량/업체수, kg/개소) 변화

․15,398(‘14)→14,786(‘15)→15,340(‘16)→14,806(‘17)→14,653(‘18)→14,583(‘19)

<그림 > 연도별 배출률 및 업체당 배출량 추이

3.2 물질별 배출량

3.2.1 주요 배출 물질

○ 자일렌(23.1%), 톨루엔(14.6%), 아세트산 에틸(11.9%)이 가장 많이 배출되었고, 상위 10개 화학물질이 전체 배출량의 83.7%를 차지

○ 휘발성이 높고 주로 용제로 사용되는 자일렌*과 디클로로메탄**의 업체당 배출량은 각각 27.6톤, 25.5톤으로 전체 업체당 배출량 대비(14.6톤) 가장 높은 수준

* 자일렌은 주로 기타 운송장비 제조업에서 도료의 용제로 사용

** 디클로로메탄은 주로 고무 및 플라스틱제품 제조업과 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 추출용제로 사용되며, 전기장비 제조업과 금속 가공제품 제조업에서는 세척용제로 사용

<그림 > 배출량 상위 10개 화학물질

<표 > 배출량 상위 5개 물질

No.	배출물질	배출량(톤)	주요 업종(%)	주요 용도(%)
1	자일렌	12,987	기타 운송장비(77.5) 자동차(11.5) 금속 가공제품(3.4)	기타(62.5) 착색제(17.2) 용제(11.2)
2	톨루엔	8,221	펄프‧종이(25.1) 고무‧플라스틱(23.8) 자동차(20.9)	용제(44.2) 기타(25.8) 세정 및 세척제(9.6)
3	아세트산 에틸	6,690	인쇄(32.7) 고무‧플라스틱(30.6) 펄프‧종이(15.7)	기타(38.1) 용제(36.7) 흡수 및 흡착제(8.4)
4	메틸 에틸 케톤	4,438	고무‧플라스틱(32.5) 인쇄(28.4) 전자 부품(7.7)	용제(49.6) 기타(33.8) 접착제‧결합제(3.8)
5	디클로로메탄	4,336	고무 플라스틱(25.4) 의료용 물질(20.1) 전기장비(13.4)	용제(31.2) 세정 및 세척제(29.7) 기타(29.1)

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
구 분		'18년	'19년	증감
합 계		46,134 (100)	47,065 (100)	□
1	자일렌	11,354 (24.6)	12,987 (27.6)	□
2	톨루엔	9,175 (19.9)	8,221 (17.5)	⇩
3	아세트산 에틸	6,851 (14.9)	6,690 (14.2)	⇩
4	메틸 에틸 케톤	4,344 (9.4)	4,438 (9.4)	□
5	디클로로메탄	2,839 (6.2)	4,336 (9.2)	□
6	메틸 알코올	4,399 (9.5)	3,375 (7.2)	⇩
7	에틸벤젠	2,607 (5.7)	3,144 (6.7)	□
8	2-프로판올	2,252 (4.9)	1,936 (4.1)	⇩
9	암모니아	1,139 (2.5)	1,012 (2.2)	⇩
10	N,N-디메틸포름아미드	1,172 (2.5)	926 (2.0)	⇩

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 배출률 증감 현황

(단위 ; %)
구 분		'18년	'19년	증감
합 계		11.01	11.29	□
1	자일렌	0.056	0.059	□
2	톨루엔	0.141	0.112	⇩
3	아세트산 에틸	2.785	0.858	⇩
4	메틸 에틸 케톤	3.463	2.990	⇩
5	디클로로메탄	3.119	5.887	□
6	메틸 알코올	0.100	0.083	⇩
7	에틸벤젠	0.065	0.071	□
8	2-프로판올	0.489	0.367	⇩
9	암모니아	0.038	0.034	⇩
10	N,N-디메틸포름아미드	0.755	0.828	□

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 업체당 배출량 증감 현황

(단위 ; kg/개소)
구 분		'18년	'19년	증감
합 계		134,671	140,040	□
1	자일렌	24,158	27,632	□
2	톨루엔	14,774	13,111	⇩
3	아세트산 에틸	19,575	18,739	⇩
4	메틸 에틸 케톤	13,367	13,447	□
5	디클로로메탄	17,104	25,505	□
6	메틸 알코올	8,834	6,750	⇩
7	에틸벤젠	17,736	18,942	□
8	2-프로판올	6,273	5,109	⇩
9	암모니아	3,970	3,396	⇩
10	N,N-디메틸포름아미드	8,881	7,410	⇩

3.2.2. 배출량 변화 물질

3.2.2.1. 배출량 증가 물질

○ 자일렌, 디클로로메탄, 에틸벤젠의 배출량은 전년도 대비 각각 14.4%(1,633톤), 52.7%(1,497톤), 20.6%(537톤) 증가

- 자일렌과 에틸벤젠의 경우 배출률이 높은 기타 운송장비 제조업에서  사용량의 증가로 배출량이 각각 19.3%톤(1,627톤), 21.0%(504톤) 증가. 이는 선박 건조량의 증가(772만CGT(‘18) → 951만CGT(’19))로 인해 도료 등 유기용제류의 사용량이 증가하였기 때문

- 디클로로메탄의 경우 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 용제 사용량 증가(10.4→11.8천톤) 및 주요 취급 업체에 산정방법 변경 등으로 전년도 대비 배출량 52.7%(1,497톤) 증가

<표 > 전년도 대비 배출량 증가 상위 10개 물질

(단위 ; 톤, %)
순위	물질명	2018년	2019년	배출량 변화	비율(%)
합계		23,148	27,701	□4,553	100
1	자일렌	11,354	12,987	□1,633	35.9
2	디클로로메탄	2,839	4,336	□1,497	32.9
3	에틸벤젠	2,607	3,144	□537	11.8
4	스티렌	200	431	□231	5.1
5	2-푸란메탄올	214	367	□153	3.4
6	일산화탄소	124	246	□123	2.7
7	부탄	662	782	□120	2.6
8	메틸 에틸 케톤	4,344	4,438	□93	2.1
9	알루미늄 및 그 화합물	675	761	□86	1.9
10	4,4‘-(1-메틸에틸리덴)비스페놀과 (클로로메틸)옥시란의 중합체	128	207	□79	1.7

3.2.2.2. 배출량 감소 물질

○ 톨루엔, 메틸 알코올은 전년도 대비 각각 10.4%(954톤), 23.3%(1,024톤) 감소

- 톨루엔의 경우 배출률이 높은 일부 제조업*에서의 취급량 감소로 배출량이 10.4%(954톤) 감소

* 자동차 및 트레일러 제조업과 고무 및 플라스틱 제조업에서 취급량이 각각 10.2%(798톤), 0.8%(166톤) 감소

- 메틸 알코올의 경우 의료용 물질 및 의약품 제조업 등에서 취급량 5.9%(260천톤) 감소로 배출량이 23.3%(1,024톤) 감소

- N,N-디메틸포름아미드의 경우 섬유제품 제조업 등에서 취급량이 27.9%(43천톤) 감소로 배출량 21.0%(246톤) 감소

<표 > 전년도 대비 배출량 감소 상위 10개 물질

(단위 ; 톤, %)
순위	물질명	2018년	2019년	배출량 변화	비율(%)
합계		26,466	22,933	⇩3,533	100
1	메틸 알코올	4,399	3,375	⇩1,024	29.0
2	톨루엔	9,175	8,221	⇩954	27.0
3	2-프로판올	2,252	1,936	⇩316	8.9
4	아연 및 그 화합물	410	144	⇩266	7.5
5	N,N-디메틸포름아미드	1,172	926	⇩246	7.0
6	페놀	252	53	⇩199	5.6
7	아세트산 에틸	6,851	6,690	⇩162	4.6
8	염화 비닐	203	70	⇩133	3.8
9	암모니아	1,139	1,012	⇩127	3.6
10	질산	612	507	⇩105	3.0

3.3. 업종별 배출량

3.3.1. 주요 배출 업종

○ 휘발성 유기화합물을 다량 취급하는 5개 업종*에서 전체 배출량의 64.0%인 36,015톤을 배출

* 기타 운송장비 제조업(24.8%), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(13.7%), 자동차 및 트레일러 제조업(8.8%), 화학물질 및 화학제품 제조업(8.6%), 인쇄 및 기록매체 복제업(8.1%)

- 기타 운송장비 제조업에서는 자일렌(10,065톤), 에틸벤젠(2,905톤), 2-프로판올(260톤), 고무 및 플라스틱제품 제조업은 아세트산 에틸(2,044톤), 톨루엔(1,955톤), 메틸 에틸 케톤(1,463톤), 자동차 및 트레일러 제조업은 톨루엔(1,716톤), 자일렌(1,489톤), 디클로로메탄(503톤) 등의 물질을 주로 배출

- 특히, 기타 운송장비 제조업은 업체수(전체의 1.3%)와 취급량(전체의 0.05%)에  비해 전체 배출량의 24.8%를 차지, 이는 화학물질 중요 취급형태가 옥외도장, 분사(spray)로 배출률이 매우 높기 때문인 것으로 판단

○ 배출률과 업체당 배출량이 높은 업종은 기타 운송장비 제조업(13.1%, 268톤)과 인쇄 및 기록매체 복제업종(9.3%, 68톤)

- 주요 취급공정이 코팅 및 열처리 공정으로 휘발성 물질(자일렌, 에틸벤젠, 2-프로판올 등) 다량 취급, 분사(spray)와 자연․열처리건조(방지시설 미설치) 형태로 주로 취급하는 것이 주요 이유

○ 배출률이 낮은 업종은 화학물질 및 화학제품 제조업(0.004%), 창고 및 운송관련 서비스업(0.002%), 코크스․석유정제업(0.001%)

- 주요 취급시설이 대규모 장치설비 형태이며, 저장시설·이송운반시설· 환경오염방지시설 등에서의 취급관리가 양호하고, 배출저감설비의 가동* 등으로 인해 배출률이 매우 낮은 것으로 판단

* 유증기 소각설비(RTO), 유증기 회수설비(VRU) 등의 배출저감설비 가동

<그림 > 업종별 배출현황

<표 > 2019년 주요 업종별 배출 현황

No.	업종	배출량(톤)	주요 물질(%)	주요 용도(%)
1	기타 운송장비 제조업	13,953(24.8)	자일렌(72.1), 에틸벤젠(20.8), 2-프로판올(1.9)	기타(70.1)*, 착색제(16.1), 용제(10.1)
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	7,734(13.7)	아세트산 에틸(26.4), 톨루엔(25.3), 메틸 에틸 케톤(18.9)	기타(39.0)**, 용제(38.4), 점도조정제(9.1)
3	자동차 및 트레일러 제조업	4,924(8.8)	톨루엔(34.9), 자일렌(30.2), 디클로로메탄(10.2)	세정 및 세척제(36.7), 기타(35.5), 착색제(11.2)
4	화학물질 및 화학제품 제조업	4,854(8.6)	디클로로메탄(11.3), 톨루엔(8.0), 메틸 알코올(7.7)	기타(34.1), 용제(29.3), 중간체(11.7)
5	인쇄 및 기록매체 복제업	4,550(8.1)	아세트산 에틸(48.1), 메틸 에틸 케톤(27.7), 톨루엔(12.8)	용제(51.9), 기타(46.7), 접착제‧결합제(0.8)

* 도료, 코팅제, 희석재 등

** 왁스 추출용제, 농도 조절제, 촉매제 등

<표 > 배출량 상위 10개 업종의 배출량 변화

(단위 ; 톤, %)
구 분		'18년	'19년	증감	비율(%)
합 계		47,450	49,617	□	100
1	기타 운송장비 제조업	11,848 (25.0)	13,953(28.1)	□	28.1
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	7,773 (16.4)	7,734(15.6)	⇩	15.6
3	자동차 및 트레일러 제조업	5,466 (11.5)	4,924(9.9)	⇩	9.9
4	화학물질 및 화학제품 제조업	4,803 (10.1)	4,854(9.8)	□	9.8
5	인쇄 및 기록매체 복제업	4,206 (8.9)	4,550(9.2)	□	9.2
6	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	4,049 (8.5)	3,892(7.8)	⇩	7.8
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	2,998 (6.3)	2,937(5.9)	⇩	5.9
8	금속 가공제품 제조업	2,139 (4.5)	2,607(5.3)	□	5.3
9	1차 금속 제조업	1,773 (3.7)	2,269(4.6)	□	4.6
10	의료용 물질 및 의약품 제조업	2,396 (5.0)	1,898(3.8)	⇩	3.8

3.3.2. 배출량 변화 업종

3.3.2.1 배출량 증가 업종

○ 배출량이 증가한 업종은 기타 운송장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업, 금속 가공제품 제조업, 1차 금속 제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업 등 13개 업종이며, 전체 3,911톤 증가

- 가장 높은 증가량을 보인 업종은 기타 운송장비 제조업이며, 선박 건조량의 증가(772만CGT(‘18) → 951만CGT(’19))*에 따른 도료 사용량의 증가로 도료에 함유된 용제 및 희석제(자일렌, 에틸 벤젠 등) 등의 배출량이 17.8%(약 2,104톤) 증가
*출처: 국정모니터링시스템「e-나라지표」조선산업동향

- 화학물질 및 화학제품 제조업은 용매제나 합성출발물질 및 중간체, 발포제 및 기포제 등으로 사용하는 휘발성물질(자일렌 등)의 취급량 증가로 배출량이 1.1%(51톤) 증가

- 인쇄 및 기록매체 복제업은 종업원 수가 50인 미만 사업장의 생산 물량 증대에 따라 세척제나 희석제로 주로 사용하는 휘발성 물질의 취급량 증가(17천톤)로 배출량 8.2%(344톤) 증가

- 금속 가공제품 제조업은 도장 용제로 사용하는 자일렌과 세척용제 등으로 사용하는 디클로로메탄의 배출량이 증가하여 전체 배출량이 21.9%(469톤) 증가

<표 > 배출량 증가 업종

(단위 ; 톤, %)
순위	배출량 증가 업종	2018년	2019년	배출량 변화*	비율(%)
합계		26,728	30,634	⬆3,906	100
1	기타 운송장비 제조업	11,848	13,953	⬆2,105	53.9
2	1차 금속 제조업	1,773	2,269	⬆496	12.7
3	금속 가공제품 제조업	2,139	2,607	⬆469	12.0
4	인쇄 및 기록매체 복제업	4,206	4,550	⬆344	8.8
5	기타 제품 제조업	389	611	⬆222	5.7
6	전기장비 제조업	1,003	1,105	⬆103	2.6
7	창고 및 운송관련 서비스업	289	344	⬆55	1.4
8	화학물질 및 화학제품 제조업	4,803	4,854	⬆51	1.3
9	식료품 제조업	112	156	⬆44	1.1
10	가죽, 가방 및 신발 제조업	167	184	⬆18	0.5

<그림 > 배출량 증가 업종

3.3.2.1 배출량 감소 업종

○ 배출량이 감소한 업종은 고무 및 플라스틱제품 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 등 18개 업종이며, 전체 2,862톤 감소

- 가장 높은 감소를 보인 업종은 섬유제품 제조업이며, 직물의 코팅용제로 주로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드, 메틸 에틸 케톤 등의 사용량이 42.3%(680천톤) 감소하여, 배출량 26.2%(30톤) 감소

- 자동차 및 트레일러 제조업은 자동차 생산량 감소로(4,029천대(‘18) → 3,951천대(’19))* 인해 용제 및 희석제로 사용되는 휘발성 물질의 취급량이 감소하여 배출량이 9.9%(542톤) 감소
*출처: 국정모니터링시스템「e-나라지표」자동차산업동향

- 펄프, 종이 및 종이제품 제조업의 경우, 전체 취급량은 4.2%(7천톤) 증가하였으나, 취급량의 53.1%(2,065천톤)를 차지하는 톨루엔(휘발성 물질로, 용제나 희석제로 주로 사용)의 취급량이 16.1%(541톤) 감소하여, 전체 배출량이 3.9%(157톤) 감소

<표 > 배출량 감소 업종

(단위 ; 톤, %)
순위	배출량 감소 업종	2018년	2019년	배출량 변화*	비율(%)
	합계	19,948	17,221	⇩2,727	100
1	섬유제품 제조업	1,609	928	⇩680	25.0
2	자동차 및 트레일러 제조업	5,466	4,924	⇩542	19.9
3	의료용 물질 및 의약품 제조업	2,396	1,898	⇩498	18.3
4	기타 기계 및 장비 제조업	1,299	811	⇩488	17.9
5	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	4,049	3,892	⇩157	5.8
6	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	719	602	⇩117	4.3
7	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	802	718	⇩84	3.1
8	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	2,998	2,937	⇩61	2.2
9	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	504	455	⇩50	1.8
10	목재 및 나무제품 제조업	106	57	⇩49	1.8

<그림 > 배출량 감소 상위 업종

3.3. 지역별 배출량

3.3.1. 총괄

○ 지역별 배출량은 경기(24.3%), 울산(16.1%), 경남(12.0%), 충남(10.3%), 충북(10.1%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 72.8%를 차지

- 경기는 배출 업체수가 가장 많고(997개), 울산은 대규모(대기업 중심) 산업단지가 위치, 경남은 강선건조업에서 다량 배출

- 경기는 톨루엔, 자일렌, 아세트산 에틸, 메틸에틸케톤 등이 다량 배출, 울산과 경남지역은 자일렌, 에틸벤젠, 톨루엔 등의 물질이 다량 배출

<그림 > 지역별 배출량

○ 울산·경남·충북 등 9개 지역은 배출량 증가, 경기·충남·경북 등 8개 지역은 배출량 감소

- 대기업 중심의 대규모 산업단지가 위치한 울산과 강선건조업에서의 배출량 비중이 높은 경상남도, 대형 조선소가 위치해 있는 전라남도는  용매제나 희석제로 주로 사용하는 자일렌과 에틸벤젠 등이 포함된 도료 사용량 증가(선박 건조율 증가)로 전년대비 배출량이 각각 11.5%(929톤), 7.1%(448톤), 15.1%(505톤) 증가

- 충청북도는 고무 및 플라스틱 제조업과 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 사용하는 디클로로메탄, 메틸 알코올 등의 용제 배출량 증가로 전년대비 배출량이 16.6%(813톤) 증가

- 경기는 메틸 알코올의 배출량이 72.0%(1,436톤) 감소하여 전년대비 배출량이 10.1%(1,531톤) 감소하였으며, 충남은 용제로 사용하는 톨루엔, 메틸 에틸 케톤 등의 배출량 감소로 전년대비 2.4%(140톤) 감소

<표 > 지역별 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
시/도	'18년	'19년	증감
합계	55,213	56,263	□
경기	15,229 (27.6)	13,697 (24.3)	⇩
울산	8,107 (14.7)	9,036 (16.1)	□
경남	6,316 (11.4)	6,763 (12.0)	□
충남	5,913 (10.7)	5,773 (10.3)	⇩
충북	4,896 (8.9)	5,709 (10.1)	□
전남	3,341 (6.1)	3,846 (6.8)	□
경북	2,562 (4.6)	2,529 (4.5)	⇩
전북	1,787 (3.2)	2,049 (3.6)	□
광주	1,521 (2.8)	1,580 (2.8)	□
대구	1,661 (3.0)	1,499 (2.7)	⇩
부산	1,320 (2.4)	1,399 (2.5)	□
인천	1,659 (3.0)	1,273 (2.3)	⇩
강원	598 (1.1)	694 (1.2)	□
세종	118 (0.2)	236 (0.4)	□
대전	168 (0.3)	167 (0.3)	⇩
서울	17 (0.0)	12 (0.0)	⇩
제주	1 (0.0)	1 (0.0)	⇩

3.3.2. 지역별·업종별 배출 특성

○ (경기) 인쇄 및 기록매체 복제업에서는 주로 희석제로 사용하는 아세트산 에틸의 배출량 증가(167톤 증가)로 전년도 대비 15.2%(286톤) 증가

- 반면, 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 용제로 사용하는 메틸 알코올의 배출량이 1,503톤 감소하여, 전년도 대비 89.0%(1,639톤) 감소

○ (울산, 경남) 기타 운송장비 제조업의 배출량은 전년도 대비 각각 13.0%(732톤), 13.1%(532톤) 증가. 이는 도료용 용제로 사용하는 자일렌의 배출량이 증가(각각 761톤, 275톤 증가)하였기 때문

○ (충남) 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업에서는 용제로 사용하는 톨루엔의 배출량 감소(61톤)로 전년도 대비 13.7%(102톤) 감소

○ (충북) 고무 및 플라스틱제품 제조업에서는 주로 추출용제로 사용하는 디클로로메탄의 배출량 증가(416톤)로 전년도 대비 18.8%(408톤) 증가

<표 > 주요 지역별, 업종별 배출량 변화

(단위 ; 톤, %)
구 분			'18년	'19년	증감
지역	배출량 증감	업종	55,213	56,263	□1,049
경기	증가	화학물질 및 화학제품 제조업	549	877	□327
		인쇄 및 기록매체 복제업	1,883	2,169	□286
		금속 가공제품 제조업	520	744	□224
		그 외	1,617	2,010	□393
	감소	자동차 및 트레일러 제조업	2,791	2,536	⇩255
		섬유제품 제조업	645	243	⇩403
		의료용 물질 및 의약품 제조업	1,841	202	⇩1,639
		그 외	5,382	4,917	⇩465
	소계		15,229	13,697	⇩1,531
울산	증가	기타 운송장비 제조업	5,636	6,368	□732
		화학물질 및 화학제품 제조업	1,213	1,318	□104
		자동차 및 트레일러 제조업	461	550	□89
		그 외	407	510	□103
	감소	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	175	166	⇩9
		전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	50	21	⇩29
		고무 및 플라스틱제품 제조업	145	86	⇩58
		그 외	20	17	⇩3
	소계		8,107	9,036	□929
경남	증가	기타 운송장비 제조업	4,061	4,593	□532
		1차 금속 제조업	269	479	□210
		기타 기계 및 장비 제조업	268	274	□6
		그 외	279	290	□12
	감소	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	68	25	⇩43
		고무 및 플라스틱제품 제조업	311	234	⇩77
		섬유제품 제조업	131	4	⇩127
		그 외	929	864	⇩65
	소계		6,316	6,763	□448
충남	증가	금속 가공제품 제조업	625	701	□76
		1차 금속 제조업	188	264	□76
		코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	83	103	□20
		그 외	168	194	□27
	감소	고무 및 플라스틱제품 제조업	1,670	1,606	⇩64
		인쇄 및 기록매체 복제업	591	520	⇩71
		의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	747	644	⇩102
		그 외	1,841	1,741	⇩101
	소계		5,913	5,773	⇩140
충북	증가	의료용 물질 및 의약품 제조업	383	885	□502
		고무 및 플라스틱제품 제조업	2,164	2,572	□408
		전기장비 제조업	319	445	□127
		그 외	1,102	1,211	□108
	감소	기타 기계 및 장비 제조업	89	59	⇩30
		인쇄 및 기록매체 복제업	162	131	⇩31
		화학물질 및 화학제품 제조업	516	291	⇩225
		그 외	160	115	⇩45
	소계		4,896	5,709	□813

3.3.3. 지역별 산업단지별 배출 특성

- 울산미포(13.6%), 죽도(3.4%)와 옥포(3.2%), 영암삼호(3.1%), 반월(2.7%) 등의 순으로 산업단지에서 41,055톤이 배출되어 전체 배출량의 73.0%를 차지

<그림 > 산업단지별 배출량

- 울산미포국가산단, 죽도국가산단, 영암삼호일반산단, 온산국가산단, 오창외국인투자지역, 평동일반산단 등은 배출량 증가

․울산미포, 죽도, 영암삼호, 온산은 기타 운송장비 제조업에서 도장 용제로 주로 사용하는 자일렌, 에틸벤젠 등의 휘발성 물질 취급량 증가로 배출량이 각각 7.6%(538톤), 35.1%(492톤), 18.4%(271톤), 38.5%(325톤)  증가

․오창은 추출용제 및 세척용제로 주로 사용하는 디클로로메탄의 취급량이 56.3%(374톤) 증가하여, 배출량 61.4%(376톤) 증가

․평동은 인쇄 및 기록매체 복제업, 화학물질 및 화학제품 제조업 등에서 희석제나 추출용제로 사용하는 메틸 에틸 케톤의 취급량이 27.9%(151톤) 증가로 배출량이 47.5%(87톤) 증가하는 등, 총 배출량이  15.5%(130톤) 증가

- 반면, 옥포국가산단, 반월특수지역국가산단, 아산국가산단 등은 배출량 감소

․옥포국가산단은 기타 운송장비 제조업에서 자일렌, 에틸벤젠의 취급량이 각각 14.3%(288톤), 1.7%(13톤) 감소하여 총 배출량이 12.5%(256톤)  감소

․반월특수지역국가산단은 페인트 희석제나 용매제로 사용하는 아세트산에틸의 취급량이 6.8%(748톤) 감소가 총 배출량 5.8%(93톤) 감소에 크게 기여

․여수국가산단은 고무 및 플라스틱 제조업에서 염화 비닐 취급량이 85.5%(150톤) 감소하여 총 배출량이 13.1%(159톤) 감소

<표 > 주요 산단 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤)
구 분	‘18년	‘19년	증감
합 계 (%)	39,427 (71.4)	41,055 (73.0)	□
울산미포국가산단	7,108 (12.9)	7,646 (13.6)	□
죽도국가산단	1,403 (2.5)	1,895 (3.4)	□
옥포국가산단	2,051 (3.7)	1,796 (3.2)	⇩
영암삼호일반산단	1,470 (2.7)	1,741 (3.1)	□
반월특수지역국가산단(반월지구)	1,610 (2.9)	1,517 (2.7)	⇩
아산국가산단(우정지구)	1,476 (2.7)	1,468 (2.6)	⇩
온산국가산단	843 (1.5)	1,167 (2.1)	⇩
여수국가산단	1,215 (2.2)	1,057 (1.9)	⇩
오창외국인투자지역	616 (1.1)	996 (1.8)	□
평동일반산단	834 (1.5)	964 (1.7)	□

3.4. 유역(지방)환경청 관할구역 배출 특성

○ 낙동강청(30.5%), 한강청(26.6%), 금강청(17.4%) 순으로 상위 3개 환경청 관할지역이 전체 배출량의 74.5%를 차지

<그림 > 유역(지방)환경관서별 배출량

○ 환경청별 다량 배출 업종 및 물질

- 낙동강청은 배출량이 17,142톤으로 전국 배출량의 30.5%를 차지하며, 그 중 기타 운송장비 업종과 자동차 및 트레일러 제조업에서 주로 페인트나 코팅제로 사용하는 자일렌과 에틸벤젠의 배출량이 각각 52.3%(8,959톤) 14.1%(2,410톤) 차지

* 낙동강청(울산합동방제센터)는 전년도 대비 ‘19년 배출량이 9.4%(824톤) 증가하여 환경청 중 가장 많은 증가량을 나타냈으며, 기타 운송장비 업종에서 주로 용제로 사용되는 자일렌, 에틸벤젠, 톨루엔 3종의 배출량이 73.7%(7,061톤)를 차지

- 금강청은 전년도 대비 배출량이 8.0%(727톤) 증가하였으며, 그 중 의료용 물질 및 의약품 제조업, 고무․플라스틱, 전자부품 제조업종에서 주로 사용하는 메틸 알코올의 배출량이 73.9%(435톤) 증가

- 한강청은 전년도 대비 배출량이 11.4%(1,923톤)감소하였으며, 의료용 물질 제조업, 종이제품 제조업 등에서 배출되는 메틸 알코올과 톨루엔이 사용량 감소로 인하여, 배출량이 각각 63.8%(1,439톤), 12.7%(639톤) 감소

<표 > 유역(지방)환경청 주요 배출 업종 및 물질

관할기관		배출량 (톤/년) (배출비율, %)		주요 배출업종 (배출 비율, %)	주요 배출물질 (배출 비율, %)
전체		56,263 (100.0)		기타 운송장비(24.8), 고무·플라스틱(13.7), 자동차(8.8)	자일렌(23.1), 톨루엔(14.6), 아세트산 에틸(11.9)
금강청	금강청	9,791 (17.4)	6,772 (12.0)	고무·플라스틱(27.1), 전자 부품(14.5), 의약품(14.2)	디클로로메탄(22.2), 메틸 알코올(14.7), 아세트산 에틸(14.0)
	서산합동방제센터		3,020 (5.4)	고무·플라스틱(42.7), 화학(16.5), 1차 금속(7.6)	아세트산 에틸(21.9), 메틸 에틸 케톤(16.4), 알루미늄 및 그 화합물(9.6)
낙동강청	낙동강청	17,142 (30.5)	7,557 (13.4)	기타 운송장비(62.0), 1차 금속(6.1), 기타 기계·장비(5.8)	자일렌(48.4), 에틸벤젠(14.6), 메틸 알코올(6.6)
	울산합동방제센터		9,585 (17.0)	기타 운송장비(66.4), 화학(13.9), 자동차(6.2)	자일렌(55.3), 에틸벤젠(13.7), 톨루엔(4.7)
대구청	대구청	4,028 (7.2)	2,687 (4.8)	섬유(17.7), 기타 운송장비(15.5), 자동차(13.6)	톨루엔(21.6), 자일렌(17.3), 메틸 알코올(10.1)
	구미합동방제센터		1,341 (2.4)	고무·플라스틱(21.0), 전자 부품(16.0), 전기장비(15.7)	디클로로메탄(22.9), 톨루엔(17.4), 아세트산 에틸(13.0)
전북청	전북청	2,049 (3.6)	843 (1.5)	의약품(65.3), 화학(20.8), 자동차(6.5)	디클로로메탄(74.4), 메틸 알코올(5.5), 톨루엔(4.4)
	익산합동방제센터		1,206 (2.1)	고무·플라스틱(61.9), 1차 금속(10.4), 화학(10.3)	아세트산 에틸(29.7), 메틸 에틸 케톤(26.3), 자일렌(7.3)
영산강청	영산강청	5,482 (9.7)	3,899 (6.9)	기타 운송장비(58.0), 인쇄(21.0), 자동차(11.2)	자일렌(43.1), 아세트산 에틸(14.2), 에틸벤젠(12.1)
	여수합동방제센터		1,584 (2.8)	화학(43.2), 기타 운송장비(14.3), 코크스(8.5)	자일렌(13.6), 암모니아(9.3), 에틸렌(6.2)
원주청	원주청	2,788 (5.0)	694 (1.2)	인쇄(70.5), 고무·플라스틱(12.7), 전기∙가스(6.3)	아세트산 에틸(37.7), 메틸 에틸 케톤(30.1), 톨루엔(8.9)
	충주합동방재센터		2,094 (3.7)	고무·플라스틱(52.2), 전자 부품(15.1), 전기장비(8.3)	톨루엔(36.7), 메틸 에틸 케톤(15.2), 아세트산 에틸(12.8)
한강청	한강청	14,982 (26.6)	11,375 (20.2)	펄프·종이(22.1), 자동차(21.5), 인쇄(16.9)	톨루엔(28.8), 아세트산 에틸(23.3), 자일렌(8.3)
	시흥합동방제센터		3,607 (6.4)	펄프·종이(34.2), 금속 가공제품(10.8), 고무·플라스틱(10.7)	톨루엔(30.7), 아세트산 에틸(15.7), 메틸 에틸 케톤(10.5)

3.5. 매체별․공정별 배출량

○ 전체 배출량의 99.6%인 56,027톤이 대기로 배출되었고, 236톤(0.4%)이 수계로 배출되었으며, 차단형 또는 관리형 매립시설에 매립된 양은 5,713톤

<표 > 매체별 배출량

구분		합계	대기	수계	토양/자가매립
배출량 (톤)	'19년	56,263	56,027 (99.6%)	236 (0.4%)	/ 5,713톤
	'18년	55,213	54,959 (99.5%)	251 (0.5%)	3 / 2,947톤
배출물질 (종)	'19년	220	220	43	10
	'18년	218	218	38	12
최다 배출물질	'19년	-	자일렌	알루미늄 및 그 화합물	알루미늄 및 그 화합물
	'18년	-	자일렌	알루미늄 및 그 화합물	알루미늄 및 그 화합물
주요 배출업종	'19년	-	기타 운송장비 제조업	1차 금속 제조업	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업
	'18년	-	기타 운송장비 제조업	1차 금속 제조업	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업

○ 대기배출은 대기오염방지시설(37.4%), 코팅공정(34.7%), 혼합공정(6.0%), 이송, 운반, 분배, 계량시설(5.1%), 탈지‧세정공정(3.4%)에서 주로 배출되었고, 5개 공정 배출량이 전체 대기배출량의 86.7%를 차지

- 대기배출량의 41.4%인 23,197톤이 점배출원(대기오염방지시설, 공정배기부 등)에서, 58.6%인 32,830톤이 비산배출원(코팅시설, 밸브, 플랜지 등)에서 배출

- 점대기배출량의 90.0%(20,869톤)는 대기오염방지시설에서 배출

- 비산대기배출량의 58.7%(19,266톤)는 도장, 인쇄공정과 같이 물질표면에 페인트 등을 바르는 코팅공정에서 배출

○ 수계배출의 90.3%가 폐수처리시설에서 배출되고, 토양으로의 직접 배출량은 없음

<표 > 주요 공정별 배출량

(단위 ; ㎏, %)
배출시설(원)	합계	대기		수계	토양/매립 (차단․관리형)
		점오염원	비산오염원
	56,262,558	23,197,162	32,829,599	235,797	-/5,712,878
대기오염방지시설	20,981,833	20,869,089 (99.5)	112,315 (0.5)	430	-
코팅공정	19,466,195	199,928 (1.0)	19,266,260 (99.0)	8	-
혼합공정	3,379,235	609,651 (18.0)	2,768,753 (82.0)	831	-
이송,운반,분배,계량시설	2,845,770	60 (0.002)	2,830,349 (99.9)	15,362	-
탈지,세정,표백공정	1,893,758	314,980 (16.6)	1,577,119 (83.4)	1,659	-
화학반응공정	1,322,882	802,260 (60.7)	520,226 (39.3)	395	-
용제회수	1,275,097	15,951 (1.3)	1,259,147 (98.7)	-	-
저장시설	1,085,920	12,678 (1.2)	1,073,236 (98.8)	7	-
폐수처리시설	871,267	89,388 (13.6)	568,869 (86.4)	213,010	-
분리,정제공정	778,344	19,081 (2.5)	759,262 (97.5)	-	-
열처리공정	692,008	82,295 (11.9)	609,713 (88.1)	-	-
조립,포장,검사공정	616,033	21,933 (3.6)	594,100 (96.4)	-	-
기계적가공공정	57,752	7,625 (13.2)	50,127 (86.8)	-	-
비정상조업	38,236	177 (0.5)	38,059 (99.5)	-	-
폐기물처리시설	32,738	27,676 (96.6)	982 (3.4)	4,080	-
기타	925,491	124,390 (13.4)	801,086 (86.6)	16	-
차단·관리형 매립	5,712,878	-	-	-	5,712,878

3.6. 유해화학물질 배출 추이

○ (배출저감 대상물질) 배출저감계획서 작성대상물질(1단계, 9종)의 총 배출량은 6,202톤으로 전년도 대비 1,105톤 증가하였으며, 전체 배출량의 11.0%에 해당

○ (발암물질*) 보고 물질수는 66종이며, 총 배출량은 10,661톤으로 전년대비 24.4%(2,092톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 18.9%에 해당

* 국제암연구기관(IARC)의 분류기준(1,2A,2B Group)

○ (사고대비물질) 보고 물질수는 42종이며, 총 배출량은 26,184톤으로 전년대비 9.0%(2,602톤) 감소하였으며, 전체 배출량의 46.5%에 해당

○ (휘발성 유기화합물) 보고 물질수는 33종이며, 총 배출량은 42,185톤으로 전년대비 4.7%(1,885톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 75.0%에 해당

○ (온실가스) 보고 물질수는 3종이며, 총 배출량은 663톤으로 전년대비 2%(14톤) 감소하였으며, 전체 배출량의 1.2%에 해당

<표 > 유해화학물질의 배출현황

물질분류		업체수 (개소)	보고 물질수 (종)	배출량 (톤)	전년도 대비 증감
배출저감 대상물질	1단계	218	9	6,202	□1,105
	2단계	647	53	36,250	□1,547
	3단계	740	229	12,852	⇩1,581
발암물질	1	675	13	877	⇩29
	2A	430	16	5,849	□1,484
	2B	938	37	3,935	□637
	소계	1,438	66	10,661	□2,092
사고대비물질		2,256	42	26,184	⇩2,602
휘발성 유기화합물		1,656	33	42,185	□1,885
온실가스		37	3	663	⇩14

3.6.1 배출저감계획 대상물질

○ 2019. 11월 화학물질 배출저감제도 시행에 따라 연간 1톤 이상 배출하는 화학물질*에 단계적으로 배출저감계획 수립·이행 의무화

* 9종(‘20) → 53종(’25) → 415종(‘30)

○ 배출저감계획서 작성대상물질(1단계, 9종)의 총 배출량은 6,202톤으로 전체 배출량의 11.0%

- 디클로로메탄, N,N-디메틸포름아미드, 트리클로로에틸렌이 배출저감대상물질(1단계, 9종) 전체 배출량의 92.4%(5,728톤)를 차지

- 총 배출량은 충청북도, 경기도, 전라북도가 60.5%(3,752톤)를 차지하며, 업체당 배출량은 충청북도가 67.6톤으로 전국 평균(24.6톤) 대비 가장 높은 수준

<표 > 조사대상 화학물질의 구분 총괄표

구분	배출량		세부 배출 내역
	2018년	2019년	주요 배출물질(%)	주요 배출지역(%)	주요 배출업종(%)
1단계	5,097	6,202	디클로로메탄(69.6) DMF(14.7)	충북(27.2), 경기(22.5)	고무,플라스틱(21.4) 의약품(14.6)
*2단계	34,702	36,250	자일렌(35.7) 톨루엔(22.5)	경기(26.3), 울산(19.9)	기타 운송장비(36.7) 고무,플라스틱(15.5)
**3단계	14,433	12,852	메틸 알코올(25.7) 2-프로판올(14.7)	경기(19.7), 충남(14.8)	화학물질(16.5) 전자부품(16.0)

* 2단계 배출저감계획서 제출대상 물질(53종) 중 1단계 물질(9종) 제외

** 3단계 배출저감계획서 제출대상 물질(415종) 중 1,2단계 물질(53종) 제외

- (충북) 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 주로 추출용제로 사용하는 디클로로메탄의 배출량 증가(416톤)로 전년도 대비 총 배출량이 48.6%(552톤) 증가

- (경기) 화학물질 및 화학제품 제조업에서 주로 발포제 및 기포제로 사용하는 디클로로메탄의 배출량 증가(313톤)로 전년도 대비 총 배출량이 20.8%(241톤) 증가

- (전북) 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 주로 추출 및 분리용제로 사용하는 디클로로메탄의 배출량 증가(501톤)로 전년도 대비 총 배출량이 218.5%(456톤) 증가

- (대구) 섬유제품 제조업에서 염색 및 코팅용제로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드의 사용량 감소로 인한 배출량 감소(전년도 대비 84톤(30.3%))와 자동차 관련 제조업에서 세척용제로 사용하는 트리클로로에틸렌의 대체물질 사용으로 인한 배출량 감소로(43톤(34.7%)), 총 135톤(23.5%) 감소

<표 > 지역별 배출저감 대상물질 배출량 변화

구 분		합계	충북	경기	전북	경북	대구	기타
배출량 (톤)	'19년	6,202	1,689	1,398	665	531	440	1,478
	'18년	5,097	1,137	1,157	211	484	577	1,566
취급량 (천톤)	'19년	24,287	23	56	28	85	6	24,089
	'18년	24,179	56	52	30	90	8	23,943

3.6.2 발암물질 배출량

○ 발암물질(IARC 분류기준, 1급~2B)은 총 66종 10,661톤 배출

- (취급량) 총 48,499천톤으로 전체 취급량의 27.8%에 해당되며, 전년도 대비 0.8%(48,868천톤) 감소

※ 보고된 총 66종 발암물질 중, 우레탄, 4,4'-비스(디메틸아미노)벤조페논, 4-비닐시클로헥센, 우레탄, o-톨루이딘 4종은 취급량은 있으나, 밀폐공정 취급 등으로 배출량이 없는 물질

- (배출량) 총 10,661톤으로 전체 배출량의 18.9%에 해당되며, 전년도 대비  24.4%(8,569톤) 증가

※ ‘19년 발암물질에 2A 1종((에폭시에틸)벤젠) 신규 지정, Group 변경(2B→2A) 1종(스티렌), 발암물질에 2B 4종(2-푸란메탄올, 퀴놀린, 1,1-디클로로에텐, 2,4,6-트리클로로페놀)의 신규 지정에 의해 물질의 배출량 비교를 위해 ’19년 발암물질 기준으로 ’18년도 발암물질 배출량 재산정

○ 주요 취급량 증가물질은 벤젠(1급), 에틸벤젠(2B), 산화프로필렌(2B) 등이며, 각각 4.0%(594톤), 10.5%(422천톤), 56.4%(446천톤) 증가

- 반면, 배출저감대상물질(1단계) 중, 주로 용제로(추출용제, 세척용제, 코팅용제 등)로 사용하는 디클로로메탄, N,N-디메틸포름아미드, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌 등은 대체물질 사용 및 해당물질 사용 공정 전환 등을 통해 취급량이 각각 19.1%(17천톤), 27.9%(43천톤), 6.2%(0.05천톤), 24.8%(0.3천톤) 감소

○ 주요 배출량 증가물질은 디클로로메탄(2A), 스티렌(2A), 에틸벤젠(2B) 등이며, 각각 52.7%(1,497톤), 115.7%(231천톤), 20.6%(537천톤) 증가

- 특히, 의료용 물질 및 의약품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업에서 주로 추출용제 및 세척용제로 사용하는 디클로로메탄(2A)은 사용량 증가와 산정방법 변경 등으로 배출량 증가

○ 발암물질의 배출률과 업체당 배출량은 각각 0.022%, 7.4톤으로 전년(0.0175%, 6.0톤) 대비 각각 25.4%(0.004%), 23.2%(1.4톤) 증가

<표 > 발암물질 취급․배출량

구 분		합계	발암물질 (Group 1)	발암우려물질 (Group 2A)	발암가능물질 (Group 2B)
배출량 (톤)	'19년	10,661	877	5,849	3,935
	'18년1)	8,569	906	4,365	3,298
취급량 (천톤)	'19년	48,499	24,524	7,198	16,777
	'18년1)	48,868	24,793	7,663	16,411
물질 (종)	'19년	66종	트리클로로에틸렌 등 (13종)	디클로로메탄 등(16종)	에틸벤젠 등 (37종)
	'18년1)	64종	트리클로로에틸렌 등 (13종)	디클로로메탄 등(15종*)	에틸벤젠 등 (36종**)
주요 배출매체			대기 (99.7%)	대기 (100%)	대기 (99.8%)
1) 2019년 발암물질 기준 배출량 재산정 * ‘19년도 Group2A로 신규 지정 1종 및 Group 2B→2A 변경 1종((에폭시에틸)벤젠, 스티렌) ** ‘19년도 Group 2B로 신규 지정 4종(2-푸란메탄올, 퀴놀린, 1,1-디클로로에텐, 2,4,6-트리클로로페놀)

<표 > 주요 발암물질의 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
구 분			'18년	'19년	증감
합 계			8,569	10,661	□
1	디클로로메탄	2A	2,839 (33.1)	4,336 (40.7)	□
2	에틸벤젠	2B	2,607 (30.4)	3,144 (29.5)	□
3	N,N-디메틸포름아미드	2A	1,172 (13.7)	926 (8.7)	⇩
4	트리클로로에틸렌	1	464 (5.4)	503 (4.7)	□
5	스티렌	2A	200 (2.3)	431 (4.0)	□
6	2-푸란메탄올	2B	214 (2.5)	367 (3.4)	□
7	벤젠	1	130 (1.5)	151 (1.4)	□
8	아세트산 비닐	2B	142 (1.7)	125 (1.2)	⇩
9	테트라클로로에틸렌	2A	126 (1.5)	108 (1.0)	⇩
10	아크릴로니트릴	2B	153 (1.8)	89 (0.8)	⇩
-	기타	-	523 (6.1)	481 (4.5)	⇩

○ 주요 배출업종은 기타 운송장비 제조업이 27.4%(2,925톤), 고무 및 플라스틱제품 제조업이 13.5%(1,444톤), 화학물질 및 화학제품 제조업이 11.6%를 차지하고 있으며, 배출량 상위 5개 업종이 발암물질 전체 배출량의 67.6%를 차지

- 기타 운송장비 제조업에서는 선박 건조량의 증가(772만CGT(‘18) → 951만CGT(’19))에 따른 도료 사용량의 증가로, 도료용 용제로 사용하는 에틸벤젠(2B)의 배출량이 21.0%(504톤) 증가

- 화학물질 및 화학제품 제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업은 추출용제 및 세척용제로 주로 사용하는 디클로로메탄의 사용량 증가로 배출량이 각각  124.0%(304톤), 171.1%(547톤) 증가

- 자동차 및 트레일러 제조업은 디클로로메탄을 다량 취급하는 신규 업체의 증가*로 총 배출량이 7.0%(44톤) 증가하였으나, 자동차 생산량 감소(4,029천대(‘18) → 3,951천대(’19)) 및 대체물질 사용으로 도료용 용제로 사용하는 에틸벤젠(2B)과 세척제로 사용하는 트리클로로에틸렌의 배출량이 각각 12.5%(9톤), 33.7%(46톤) 감소
* 4개 신규업체에서 디클로로메탄 70톤 취급(47톤 배출)

<표 > 발암물질 배출량 상위 5개 업종

구분		'18년 배출량(톤)	'19년 배출량(톤)	증감
		8,569	10,661	□
1	기타 운송장비 제조업	2,449 (28.6)	2,925 (27.4)	□
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	1,359 (15.9)	1,444 (13.5)	□
3	화학물질 및 화학제품 제조업	771 (9.0)	1,238 (11.6)	□
4	의료용 물질 및 의약품 제조업	357 (4.2)	920 (8.6)	□
5	자동차 및 트레일러 제조업	626 (7.3)	670 (6.3)	□

○ 1급 발암물질은 취급량 1.1%(269천톤) 감소로 배출량 3.2%(29톤) 감소

- 벤젠 등 1급 발암물질 13종의 배출량은 877톤(전체 배출량의 1.6%)이며, 트리클로로에틸렌, 염화 비닐, 벤젠이 배출량의 82.5%를 차지

- 트리클로로에틸렌은 ‘18년 대비 8.4%(39톤) 증가하였으며, 사용량의 대부분을 세척용제로 사용하는 1차 금속 제조업에서의 취급량 42.9%(63톤) 증가 영향

- 염화 비닐은 ‘18년 대비 65.7%(133톤) 감소하였으며, 이는 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 공정 전환 등으로 취급량의 17.5%(128천톤) 감소 영향

<표 > 1급 발암물질별 배출량 증감 현황

발암물질	배출량(㎏)		증감
	'18년	'19년
합계	906,371	877,285	⇩
트리클로로에틸렌	463,584 (51.1)	502,520 (57.3)	□
벤젠	130,071 (14.4)	151,167 (17.2)	□
염화 비닐	202,970 (22.4)	69,645 (7.9)	⇩
1,3-부타디엔	43,054 (4.8)	61,454 (7.0)	□
포름알데히드	24,591 (2.7)	49,931 (5.7)	□
크롬 및 그 화합물	20,668 (2.3)	21,844 (2.5)	□
산화 에틸렌	18,585 (2.1)	17,473 (2.0)	⇩
카드뮴 및 그 화합물	876 (0.1)	1,589 (0.2)	□
클로로메틸 메틸 에테르	733 (0.1)	849 (0.1)	□
3,3'-디클로로-4,4'-디아미노디페닐 메탄	472 (0.1)	665 (0.1)	□
베릴륨 및 그 화합물	100 (0.0)	100 (0.0)	-
비소 및 그 화합물	667 (0.1)	49 (0.0)	□
o-톨루이딘	0.1 (0.0)	0	⇩

○ 지역별 발암물질 배출 특성

- 경기도, 충청북도, 울산 지역이 전체 발암물질 배출량의 65.3%(6,959톤)를 차지하며, 경기도는 화학물질 및 화학제품 제조업, 충청북도는 고무 및 플라스틱제품 제조업, 울산광역시와 경상남도, 전라남도는 기타 운송장비 제조업 등에서 주로 배출

<표 > 지역별 발암물질 배출량 변화

구 분		합계	경기	충북	울산	경남	전남	기타
배출량 (톤)	'19년	10,661	1,887	1,798	1,692	1,582	855	2,848
	'18년	8,569	1,306	1,246	1,468	1,362	845	2,344
취급량 (천톤)	'19년	48,499	547	167	14,987	539	19,370	12,890
	'18년	48,868	354	170	15,051	1,828	17,949	13,515

- 업체당 발암물질 배출량은 충북이 18.3톤으로 전국 평균(7.4톤) 대비 가장 높은 수준이며, 배출 업체수가 가장 많은(325개) 경기는 5.8톤으로 전국 평균 대비 낮은 수준

- 경기도와 충청북도는 디클로로메탄(2A)의 배출량이 전년도 대비 각각 62.6%(351톤), 53.0%(561톤) 증가*하는 등, 총 발암물질 배출량이 각각 44.5%(581톤), 44.2%(551톤) 증가

* 의료용 물질 및 의약품 제조업, 고무 및 플라스틱 제조업에서 주로 추출용제 및 세척용제로의 취급량이 각각 3.9%(287톤), 12.8%(219톤) 증가

- 울산, 경상남도에서는 에틸벤젠(2B)의 배출량이 전년도 대비 각각 62.6%(210톤), 53.0%(187톤), 증가*하는 등, 총 발암물질 배출량이 각각  15.3%(225톤), 16.2%(220톤) 증가

* 기타 운송장비 제조업에서 도료용 용제로의 취급량이 23.2%(630톤) 증가

- 전라남도는 고무 및 플라스틱제품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업 등에서 주로 원료로 사용하는 염화 비닐(1급)의 배출량이 35톤으로 전년도(181톤) 대비 80.5%(146톤) 감소*

* 고무 및 플라스틱제품을 생산하는 사업장에서 염화 비닐을 원료로 사용하는 제품의 생산 중단으로 염화 비닐 취급시설 폐쇄

3.6.3. 사고대비물질 배출량

○ 환경으로 배출된 사고대비물질은 42종, 26,184톤 배출

- 취급량은 66,677천톤으로 ‘19년 전체 취급량(204,124천톤)의 32.7%에 해당되며, ’18년 사고대비물질 취급량(63,979천톤) 대비 4.2% 증가

- 업체당 연간 29,555톤을 취급하면서 벤젠, 톨루엔, 황산, 일산화탄소, 메틸 알코올이 전체 취급량의 59.5%(39,654천톤)를 차지

- 배출량 26,184톤은 ‘19년 전체 배출량(56,263톤)의 46.5%에 해당되며, ’18년 사고대비물질 배출량(28,786톤) 보다 9.0% 감소

- 톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤, 메틸 알코올, 암모니아가 사고대비물질 전체 배출량의 90.6%(23,735톤)를 차지

- 사고대비물질의 배출률(취급량 대비 배출량)은 0.0393%로 전체 보고물질의 배출률(0.0276%) 대비 42.5% 높은 반면, 업체당 배출량은 11.6톤으로 전체(14.6톤) 대비 20.4% 낮음

<표 > 사고대비물질 취급․배출량

구 분		합계	톨루엔	아세트산 에틸	메틸 에틸 케톤	메틸 알코올	암모니아	기타
배출량 (톤)	'19년	26,184	8,221	6,690	4,438	3,375	1,012	2,449
	'18년	28,786	9,175	6,851	4,344	4,399	1,139	2,877
취급량 (천톤)	'19년	66,677	7,327	780	148	4,069	2,977	51,376
	'18년	63,979	6,523	246	125	4,395	2,968	49,722

- 사고대비물질 취급량은 전남, 울산, 충남 지역이 전체 취급량의 91.2% (60,805천톤)을 차지하고 있으며, 취급 사업장 수는 전체 2,256개 사업장의 21.3%(481개)를 차지

- 사고대비물질의 주요 취급 업종은 화학(63.1%), 석유정제(11.9%), 전기․가스 공급업(7.2%)로 상위 3개 업종이 전체 취급량의 82.2%(54,813천톤)를 차지하고 있으며, 상위 3개 지역인 울산, 전남, 충남 지역도 주로 화학, 석유정제, 전기․가스 공급업 업종에서의 취급 비율이 높음

- 사고대비물질의 물질별 취급 현황은 벤젠(23.2%), 황산(11.0%), 톨루엔 (10.7%) 상위 3종 물질이 전체 취급량의 44.8%를 차지하며, 전남(39.0%), 울산(33.5%), 충남(18.7%) 3개 지역의 취급 비율이 높음

- 사고대비물질의 배출량은 경기, 충남, 충북 3개 지역이 전체 배출량의 63.0% 차지하며, 업체당 배출량은 경기, 충남 지역이 각각 15.2톤, 17.5, 19.3톤으로 전국 평균(11.6톤) 대비 높은 수준

<표 > 지역별 사고대비물질 배출량

구 분	합계	경기	충남	충북	광주	울산	기타
배출량 (톤/년)	26,184	9,295	3,869	3,337	1,269	1,223	7,192
비율 (%)	100	35.5	14.8	12.7	4.8	4.7	27.5
업체 수	2,256	612	221	173	36	154	1,060
업체당 배출량 (톤/년)	11.6	15.2	17.5	19.3	35.2	7.9	6.8

<표 > 지역별 사고대비물질 취급 현황

No.	시/도	사업장 수	취급량 (천톤) (비율, %)	업체 당 취급량 (천톤)	주요 취급 업종 (비율, %)	주요 취급 물질 (비율, %)
	합계	2,256	66,677 (100.0)	29.6	화학(63.1) 코크스(11.9) 전기·가스(7.2)	벤젠(23.2) 톨루엔(11.0) 황산(10.7)
1	전남	106	26,027 (39.0)	245.5	화학(74.6) 창고·운송(10.6) 코크스(10.4)	벤젠(22.9) 톨루엔(12.4) 염소(7.8)
2	울산	154	22,329 (33.5)	145.0	화학(63.5) 코크스(16.7) 1차 금속(13.1)	벤젠(22.0) 황산(17.4) 톨루엔(11.4)
3	충남	221	12,449 (18.7)	56.3	화학(53.0) 전기·가스(37.6) 코크스(7.1)	일산화 탄소(37.3) 벤젠(31.3) 톨루엔(11.0)
4	경기	612	1,666 (2.5)	2.7	고무·플라스틱(27.3) 전자 부품(25.4) 창고·운송(19.6)	아세트산 에틸(29.5) 메틸 알코올(23.6) 황산(19.5)
5	경북	196	1,545 (2.3)	7.9	1차 금속(64.1) 화학(28.4) 전기장비(3.9)	황산(54.2) 염화 수소(11.9) 포름알데히드(10.9)
6	전북	113	1,216 (1.8)	10.8	화학(83.9) 식료품(8.8) 목재·나무제품(3.9)	염소(19.5) 염화 수소(15.3) 과산화 수소(12.7)
7	인천	154	792 (1.2)	5.1	코크스(77.2) 목재· 나무제품(9.5) 화학(3.3)	벤젠(74.6) 메틸 알코올(5.9) 톨루엔(3.8)
8	경남	179	239 (0.4)	1.3	금속 가공제품(51.4) 1차 금속(22.3) 화학(5.2)	염화 수소(52.7) 톨루엔(17.5) 황산(12.3)
9	충북	173	197 (0.3)	1.1	전자 부품(45.2) 화학(28.1) 고무·플라스틱(5.9)	황산(24.4) 톨루엔(12.0) 아세트산 에틸(11.7)
10	부산	104	53 (0.1)	0.5	가죽·가방(24.1) 화학(23.9) 전자 부품(17.4)	메틸 에틸 케톤(28.0) 염화 수소(17.6) 황산(17.2)
-	기타	244	164 (0.2)	0.7	-	-

3.6.4. 휘발성유기화합물(VOCs) 배출량

○ 환경으로 배출된 휘발성유기화합물질*은 33종으로 총 42,185톤 배출

* 「대기환경보전법」제2조제10호 관련 “휘발성유기화합물 지정 고시” 참조

- 취급량은 134,080천톤으로, 전체 취급량의 65.7%에 해당하며, 전년도 대비 5.1%(6,556천톤) 증가

- 배출량은 42,185톤으로 전체 배출량의 75.0%에 해당하며, 전년도 대비 4.7%(1,885톤) 증가

- 업체당 배출량은 대기업 중심의 대규모 산업단지가 위치한 울산이 66.4톤으로 전국 평균 대비(25.5톤) 대비 가장 높은 수준이며, 배출 업체수가 가장 많은(440개) 경기는 20.1톤으로 전국 평균 대비 낮은 수준

- 지역별 배출량은 경기도, 울산, 경상남도, 충청북도에서 각각 8,852톤, 8,233톤, 6,024톤, 4,389톤으로, 휘발성유기화합물질 전체 배출량의 65.2%를 차지*

* 해당 지역에서 용제나 희석제로 주로 사용하는 톨루엔, 자일렌 및 에틸벤젠, 세척용제로 사용하는 디클로로메탄 등 배출률이 높은 물질을 다량 취급하기 때문

<표 > 지역별 휘발성유기화합물질의 배출특성

No.	시/도	사업장 수	배출량 (톤) (비율, %)	주요 배출 물질 (비율, %)
	합계	1,656	42,185 (100.0)	자일렌(30.8), 톨루엔(19.5), 메틸 에틸 케톤(10.5)
1	경기	440	8,852 (21.0)	톨루엔(45.6), 메틸 에틸 케톤(14.2), 자일렌(11.6)
2	울산	124	8,234 (19.5)	자일렌(63.7), 에틸벤젠(15.9), 톨루엔(3.6)
3	경남	157	6,024 (14.3)	자일렌(59.2), 에틸벤젠(18.0), 톨루엔(6.3)
4	충북	153	4,389 (10.4)	디클로로메탄(36.9), 톨루엔(21.0), 메틸 알코올(19.8)
5	충남	146	3,383 (8.0)	메틸 에틸 케톤(34.7), 톨루엔(20.7), 부탄(17.0)
-	기타	636	11,304 (26.8)	-

3.6.5. 온실가스 배출량

○ 조사물질 중 온실가스는 3종*, 배출량은 총 663톤으로, 전체 배출량의 1.2%에 해당하며, 전년도 대비 배출량 2%(14톤) 감소

* 과불화탄소(PFCs), 수소화불화탄소(HFCs), 헥사플루오르화 황(SF6)

- 온실가스 물질의 배출비율은 과불화탄소, 수소화불화탄소, 헥사플루오르화 황이 각각 64.3%, 20.5%, 15.3%이며, 주로 반도체 공정에서 세정 및 식각용으로 사용

- 주요 배출업종은 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업이며,  총 579톤을 배출하여 온실가스 총 배출량(663톤)의 87.4%를 차지

- 주요 배출지역은 경기, 충북, 충남 3개 지역이 전체 배출량의 88.5% 차지하고 있으며, 그 중, 대규모(대기업) 반도체 사업장이 위치해 있는 경기지역에서 70.5%를 차지

<표 > 연도별 온실가스 배출현황

조사년도	업체수 (개소)	배출량 (톤)	배출물질(%)			주요배출지역
			PFCs	HFCs	SF6
2013	34	647	48.4	8.0	43.6	경기(36.6%), 충북(19.9%), 울산(18.9%), 그 외(24.7%)
2014	31	637	54.4	10.3	35.4	경기(43.8%), 충북(21.0%), 충남(13.3%), 그 외(21.9%)
2015	32	422	50.7	14.6	34.7	경기(40.2%), 충북(15.9%), 울산(13.3%), 그 외(30.6%)
2016	32	486	44.9	16.1	39.0	경기(52.6%), 울산(15.9%), 충북(14.3%), 그 외(17.1%)
2017	33	489	52.8	18.6	28.6	경기(65.7%), 충북(15.8%), 충남(6.0%), 그 외(12.6%)
2018	34	676	65.3	16.6	18.1	경기(70.4%), 충북(10.5%), 충남(9.4%), 그 외(9.7%)
2019	37	663	64.3	20.5	15.3	경기(70.5%), 충북(10.1%), 충남(7.8%), 그 외(11.5%)

4. 화학물질 이동량 및 자가매립량

4.1. 이동량

○ 전체 폐기물·폐수처리업체 중 폐기물 처리업체 95개소가 배출량조사 대상업체에 해당되어 처리과정에서의 배출·이동량을 보고

○ 폐수‧폐기물에 포함되어 위탁처리업체로 이동된 물질은 197종, 1,103천톤(취급량의 0.54%), 전년도 대비 3.6% 증가

- 폐기물처리업체로 90.4%(997천톤), 폐수처리업체로 9.6%(106천톤) 이동

<표 > 이동량 현황

구분			폐기물처리업체	폐수처리업체
이동량 (톤)	'19년	1,103,251	997,481 (90.4%)	105,770 (9.6%)
	'18년	1,064,833	955,037 (89.7%)	109,796 (10.3%)
이동율* (%)	'19년	0.540	0.489	0.052
	'18년	0.545	0.489	0.056
이동 물질수 (종)	'19년	197	186	131
	'18년	203	190	139
처리업체수	'19년	1,832	1,419	413
	'18년	1,688	1,296	392
최대 이동물질(톤)	'19년	-	알루미늄 및 그 화합물 (316,828)	수산화 나트륨 (28,884)
	'18년	-	알루미늄 및 그 화합물 (298,130)	수산화 나트륨 (31,166)

* 취급량 대비 이동량(이동량/취급량, %)

○ 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 69.2%는 재활용처리, 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 74.7%는 산업단지 폐수종말처리장 또는 폐수공동처리장에서 처리된 것으로 조사

<그림 > 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법

<그림 > 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법

4.2. 자가매립량

○ 폐기물에 함유되어 사업장내 매립지에 매립된 양은 5,713톤

- 분진, 슬래그 등에 함유되어 사업장내 매립된 물질은 알루미늄, 아연 등 10종, 5,713톤

※ “자가매립”은 폐기물관리법 제2조 및 시행령 제5조에 의거 폐산, 폐알칼리 등의 사업장폐기물 및 지정폐기물을 포함한 모든 물질을 차단형 또는 관리형 매립시설에 최종처리하는 것

<그림 > 자가매립량(톤)

○  폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(82.6%), 1차 금속 제조업(17.3%) 등 2개 업종에서 전체 자가매립량의 99.9%인 5,709톤을 매립

- 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업은 알루미늄 및 그 화합물(3,259톤), 아연 및 그 화합물(453톤), 디메틸디티오카르밤산 나트륨(359톤), 망간 및 그 화합물(260톤), 구리 및 그 화합물(152톤) 등, 1차 금속 제조업에서는 아연 및 그 화합물(768톤), 알루미늄 및 그 화합물(202톤), 망간 및 그 화합물(18톤) 등의 중금속 화합물질을 주로 매립

Ⅳ. 2019년도 배출량 조사결과 분석 및 평가

□ 화학물질 배출량조사 결과, 조사대상 사업장의 배출률 감소세 유지

○ 보고대상 업체

- 보고업체수 : 3,798업소(‘17)→3,768업소(‘18)→3,858업소(‘19)

- 보고물질수 : 228종('16)→226종('17)→228종('18)→229종('19)

※ ‘18년 대비 7개 물질 신규보고 및 6개 물질 미보고로 1개 물질 증가

- 조사표 제출수 : 13,860개(’17)→13,725개(’18)→13,803개(’19)

※ 사업장에서는 물질별로 조사표를 제출하며, ‘19년의 경우 사업장별 평균 3.6개 물질에 대한 조사표 제출

○ 배출․이동량 추이

- 배출․이동량 : 취급량의 0.57%인 1,165천톤(‘18년은 0.57)

- 배출량 : 56천톤이 배출, 취급량의 0.0276%에 해당(‘18년은 0.0282%)

○ 연도별 취급량, 배출량, 배출률(배출량/취급량, %) 추이

- 전년도 대비 취급량(▲4.4%), 배출량(▲1.9%)

- 배출률 : 0.0298(‘16)→0.0286(‘17)→0.0282(‘18)→0.0276(‘19)

<그림 > 업종별 배출량 추이

【붙임 1】

지역별, 물질별, 업종별 배출 통계

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 지역(광역시·도)별 배출·위탁처리량                                                               (단위 ; ㎏)

순위	시/도	총계	사업장내배출량				자가매립량	위탁처리량
			소계	대기	수계	토양		소계	폐수 처리업체	폐기물 처리업체
합계		1,165,226,271	56,262,558	56,026,761	235,797	-	5,712,878	1,103,250,835	105,770,187	997,480,648
1	경기	297,630,206	13,697,380	13,621,808	75,572	-	-	283,932,825	48,653,329	235,279,496
2	울산	62,265,596	9,035,600	9,029,136	6,465	-	979,341	52,250,655	891,786	51,358,869
3	경남	26,447,572	6,763,115	6,762,972	143	-	-	19,684,457	831,248	18,853,209
4	충남	103,822,239	5,773,263	5,742,943	30,320	-	7,797	98,041,179	5,084,561	92,956,618
5	충북	84,604,622	5,709,296	5,667,807	41,488	-	1,953	78,893,373	6,464,149	72,429,224
6	전남	173,201,617	3,845,761	3,797,943	47,819	-	2,720,988	166,634,868	5,469,242	161,165,626
7	경북	282,205,208	2,528,692	2,500,197	28,495	-	100,176	279,576,339	9,254,928	270,321,411
8	전북	22,185,262	2,048,601	2,048,324	278	-	358,912	19,777,749	592,286	19,185,463
9	광주	10,812,891	1,579,548	1,579,548	-	-	-	9,233,343	331,468	8,901,876
10	대구	31,229,885	1,499,239	1,499,239	-	-	-	29,730,646	21,223,796	8,506,850
11	부산	12,084,564	1,399,132	1,398,837	295	-	-	10,685,432	3,932,172	6,753,260
12	인천	13,085,836	1,272,922	1,270,737	2,184	-	1,497,979	10,314,936	1,807,659	8,507,277
13	강원	25,936,526	693,903	693,358	545	-	45,731	25,196,892	124,147	25,072,745
14	세종	6,770,457	236,217	235,615	601	-	-	6,534,240	972,865	5,561,376
15	대전	9,546,260	167,011	167,011	0	-	-	9,379,249	85,251	9,293,998
16	서울	3,319,513	11,876	10,284	1,593	-	-	3,307,637	1,101	3,306,537
17	제주	78,017	1,003	1,003	-	-	-	77,014	50,200	26,814

□ 상위 10개 물질별 배출·위탁처리량

(단위 ; ㎏)
순위	사업장내배출량				자가매립량		위탁처리량
	전체 상위 10개 물질명	대기	수계	토양			폐수처리업체		폐기물처리업체
		56,026,761	235,797	-	5,712,878		105,770,187		997,480,648
		47,038,422	26,174	-	물질명	5,712,878	물질명	95,868,988	물질명	849,062,890
1	자일렌	12,982,527	4,354	-	알루미늄 및 그 화합물	3,463,542	수산화 나트륨	28,884,103	알루미늄 및 그 화합물	316,828,026
2	톨루엔	8,219,697	909	-	아연 및 그 화합물	1,222,366	황산	13,241,224	황산	181,623,126
3	아세트산 에틸	6,689,746	-	-	디메틸디티오카르밤산 나트륨	358,912	과산화 수소	12,727,958	망간 및 그 화합물	168,136,012
4	메틸 에틸 케톤	4,437,621	-	-	망간 및 그 화합물	278,040	플루오르화 수소	9,800,457	아연 및 그 화합물	42,186,895
5	디클로로메탄	4,335,832	5	-	구리 및 그 화합물	152,546	2-프로판올	9,242,515	메틸 알코올	27,956,978
6	메틸 알코올	3,368,755	6,431	-	바륨 및 그 화합물	91,370	질산	8,303,581	아세트산 비닐	25,362,436
7	에틸벤젠	3,144,330	17	-	니켈 및 그 화합물	82,640	황	5,258,498	N,N-디메틸포름아미드	23,594,200
8	2-프로판올	1,924,618	11,552	-	붕소 및 그 화합물	37,555	염화 수소	3,139,344	크롬 및 그 화합물	23,566,502
9	암모니아	1,009,057	2,906	-	크롬 및 그 화합물	25,176	아세트산	2,648,264	2-프로판올	20,517,097
10	N,N-디메틸포름아미드	926,239	-	-	나트륨	731	암모니아	2,623,044	톨루엔	19,291,619

□ 상위 10개 업종별 배출·위탁처리량

(단위 ; ㎏)
순위	업종	총계	사업장내배출량				자가매립량	위탁처리량
			소계	대기	수계	토양		소계	폐수 처리업체	폐기물 처리업체
합계(전체)		1,165,226,271	56,262,558	56,026,761	235,797	-	5,712,878	1,103,250,835	105,770,187	997,480,648
소계(10업종)		1,029,352,305	49,617,268	49,487,689	129,579	-	992,603	978,742,434	65,034,867	913,707,567
1	기타 운송장비 제조업	19,829,267	13,953,226	13,953,216	9	-	-	5,876,041	26,201	5,849,840
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	37,384,708	7,733,663	7,733,632	31	-	-	29,651,045	2,645,461	27,005,584
3	자동차 및 트레일러 제조업	16,889,504	4,923,745	4,917,681	6,064	-	-	11,965,759	1,137,382	10,828,377
4	화학물질 및 화학제품 제조업	100,371,632	4,854,025	4,826,097	27,928	-	1,751	95,515,857	2,765,485	92,750,372
5	인쇄 및 기록매체 복제업	5,301,864	4,550,243	4,549,940	303	-	-	751,621	4,063	747,558
6	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	6,851,975	3,891,545	3,883,379	8,166	-	-	2,960,430	30,879	2,929,551
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	274,889,213	2,937,049	2,923,437	13,612	-	-	271,952,164	44,303,039	227,649,125
8	금속 가공제품 제조업	15,509,806	2,607,168	2,605,782	1,386	-	-	12,902,638	3,965,279	8,937,359
9	1차 금속 제조업	511,017,389	2,268,902	2,197,881	71,021	-	990,852	507,757,635	6,967,895	500,789,740
10	의료용 물질 및 의약품 제조업	41,306,947	1,897,702	1,896,643	1,059	-	-	39,409,245	3,189,183	36,220,062

【붙임 2】

연도별 배출량 추이

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 연도별 화학물질 배출‧위탁처리량

구 분				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	증감
조사기준	대상업종(개)			39	39	39	40	40	40	-
	사업장 규모 (종업원수)			1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	-
	대상화학물질(종)			415	415	415	415	415	415	-
조사결과	조사사업장(개소)			3,524	3,634	3,732	3,798	3,768	3,858	□
	조사화학물질(종)			226	226	228	226	228	229	□
	취급량(톤)			163,618,200	172,119,501	192,184,692	196,288,344	195,487,078	204,124,045	□
	배출량 (㎏)	합계		54,261,120	53,732,487	57,247,558	56,232,178	55,213,262	56,262,558	□
		대기		53,994,031	53,486,177	56,825,187	55,960,670	54,958,983	56,026,761	□
		수계		267,088	246,310	422,372	271,507	251,138	235,797	⇩
		토양		0	0	0	0	3,141	0	⇩
	배출률 (배출량/취급량, %)			0.0332	0.0312	0.0298	0.0286	0.0282	0.0276	⇩
	자가매립량(kg)			8,012,207	8,199,044	15,448,067	10,328,134	2,947,372	5,712,878	□
	위탁처리(이동량) (㎏)		합계	872,448,118	864,384,048	833,411,952	911,902,721	1,064,832,804	1,103,250,835	□
			폐수	111,178,007	105,040,277	85,406,730	97,854,510	109,795,914	105,770,187	⇩
			폐기물	761,270,111	759,343,771	748,005,222	814,048,211	955,036,891	997,480,648	□
	위탁처리율 (위탁처리량/취급량, %)			0.533	0.502	0.434	0.465	0.545	0.540	⇩

※ 조사결과는 종업원수 30인 이상 사업장에 대한 배출 통계임

□ 연도별 발암물질 배출량

구 분			2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	증감
발암 물질	합계	취급량(톤)	41,681,616	41,016,656	47,465,132	47,036,577	48,867,536	48,498,985	⇩
		배출량(㎏) (취급량 대비 배출량 %)	8,516,282 (0.020)	8,978,155 (0.022)	9,372,378 (0.020)	9,410,198 (0.020)	8,569,397 (0.018)	10,661,404 (0.022)	□
	1	취급량(톤)	19,692,637	20,068,394	24,650,957	23,889,215	24,793,377	24,523,933	⇩
		배출량(㎏)	1,064,290	1,135,392	935,636	1,100,248	906,371	877,285	⇩
	2A	취급량(톤)	7,907,367	7,011,141	7,465,958	7,527,376	7,663,323	7,198,487	⇩
		배출량(㎏)	4,011,895	4,242,488	4,571,429	4,972,055	4,364,884	5,848,944	□
	2B	취급량(톤)	14,081,612	13,937,121	15,348,217	15,619,986	16,410,836	16,776,565	□
		배출량(㎏)	3,440,097	3,600,275	3,865,313	3,337,895	3,298,142	3,935,175	□

【붙임 3】

조사사업장 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 업종별 조사사업장 현황

업 종	사업장(개소)		화학물질(종)
	18년	19년	18년	19년
총계(33업종)	3,768	3,858	228	229
화학물질 및 화학제품 제조업	617	645	217	217
1차 금속 제조업	389	383	68	66
금속 가공제품 제조업	312	325	53	55
고무 및 플라스틱제품 제조업	278	296	69	71
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	294	290	64	66
자동차 및 트레일러 제조업	275	280	49	51
식료품 제조업	208	211	30	31
섬유제품 제조업; 의복 제외	222	202	23	20
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	143	147	25	28
전기장비 제조업	125	134	47	54
비금속 광물제품 제조업	124	122	49	53
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	110	115	69	64
기타 기계 및 장비 제조업	96	102	40	36
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	89	93	15	15
의료용 물질 및 의약품 제조업	83	88	48	47
수도업	75	78	12	12
인쇄 및 기록매체 복제업	61	67	20	21
음료 제조업	59	60	9	9
기타 운송장비 제조업	51	52	30	30
하수, 폐수 및 분뇨 처리업	29	37	7	7
가죽, 가방 및 신발 제조업	20	21	10	10
기타 제품 제조업	20	18	23	22
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	17	17	52	53
목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	16	15	14	13
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	13	15	15	15
창고 및 운송관련 서비스업	12	14	33	32
가구 제조업	10	10	6	6
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	7	7	4	3
출판업	5	5	2	2
기타 개인 서비스업	2	4	4	4
석탄, 원유 및 천연가스 광업	4	3	2	7
금속 광업	1	1	3	3
담배 제조업	1	1	1	1

□ 지역별 조사사업장 분포

지역	사업장(개소)		화학물질(종)
	18년	19년	18년	19년
합계	3,768	3,858	228	229
경기도	976	997	140	132
충청남도	375	393	135	138
경상남도	367	358	97	97
경상북도	350	352	98	97
충청북도	322	345	92	93
인천광역시	217	221	69	69
울산광역시	205	209	142	139
전라북도	195	203	125	122
대구광역시	201	191	54	51
부산광역시	168	171	70	68
전라남도	147	159	117	119
광주광역시	70	77	44	47
강원도	57	59	35	42
대전광역시	56	55	59	52
세종특별자치시	34	36	30	30
서울특별시	21	23	12	12
제주특별자치도	7	9	5	6

□ 지역별 배출량의 지도 표시

* 해당 정보는 화학물질종합정보시스템(https://icis.me.go.kr/pageLink.do)에서 확인 가능

【붙임 4】

특정물질 배출량

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 플루오르화수소(HF) 배출량

○ HF 배출량 : 95개 업체에서 191.5톤 배출

- 업체당 연간 1,580톤을 취급하면서 2.0톤을 배출(‘18년도는 업체당 2.3톤)

<표 > 플루오르화수소 배출량

구 분	‘17년	‘18년	‘19년	증감량
보고업체수	92	90	95	(▲) 5
HF 배출량	199.6톤	208.9톤	191.5톤	(▽) 17.4톤
HF 취급량	143,393톤	157,008톤	150,134톤	(▽) 6,874톤

○ 배출 특성

- 대부분 대기로 배출되며, 주요 배출업종은 전자부품(52.1%), 화학(37.1%), 고무·플라스틱(4.7%) 업종순으로, 상위 3개 업종에서 전체 배출량의 93.9%를 차지

- 지역별로는 울산(22.8%), 충남(22.7%), 충북(22.1%), 경기(20.8%), 세종(4.7%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 93.0%를 차지

- 전체 배출량의 55.5%가 산업단지에서 배출되었고, 울산미포(22.7%), 화성발안(10.0%), 파주LCD(4.3%) 순으로 배출

□ 트리클로로에틸렌(TCE) 배출량

○ TCE 배출량 : 39개 업체에서 502.5톤 배출

- 업체당 연간 2,019톤을 취급하면서 12.9톤을 배출(‘18년도는 업체당 12.9톤)

<표 > 트리클로로에틸렌 배출량

구 분	‘17년	‘18년	‘19년	증감량
보고업체수	47	36	39	(▲) 3
TCE 배출량	548.0톤	463.6톤	502.5톤	(▲) 38.9톤
TCE 취급량*	77,290톤	79,922톤	78,727톤	(▽) 1,195톤
*회수사용량 포함

○ 배출 특성

- 전년도 대비 신규 구매사용량 및 회수사용량이 각각 6.2%(54톤),  1.4%(1,141톤) 감소하여, 전체 취급량이 1.5%(1,195톤) 감소하였으나, 배출률이 88%로 가장 높은 1차 금속 제조업에서의 취급량 및 배출량 증가로, 전체 배출량 8.4%(39톤) 증가

- 대부분 대기로 배출되며, 주요 배출업종은 1차 금속(36.8%), 전자부품(19.9%), 자동차(17.9%) 업종순으로, 상위 3개 업종에서 전체 배출량의 74.6%를 차지

- 지역별로는 경기(24.7%), 경남(20.6%), 경북(18.4%), 대구(16.8%), 부산(12.9%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 93.4%를 차지

- 전체 배출량의 73.9%가 산업단지에서 배출되었고, 구미(18.4%), 달성1차(16.0%), 양산(6.4%) 순으로 배출

【붙임 5】

한국, 미국, 일본의 배출통계 비교

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 조사대상 및 기준

구분	한국	일본	미국
관련법령	화학물질관리법	화학물질관리법	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA)
대상 업종	제조업, 석유화학산업 등 한국표준산업분류에 의한 40개 업종	제조업, 폐기물처리업, 금속광업 등 24개 업종	석탄·금속광업, 식품·담배제조 등 28개 업종
사업장 규모	1인 이상	21인 이상	10인 이상 (연간 20,000 인시(man hour) 이상)
대상 물질	415종	462종	767종
보고기준 수량	1톤 또는 10톤	1톤 이상 (특정 물질은 0.5톤 이상)	0.1g ~ 25,000lb(약11.3톤)

□ 매체별 배출량 및 특성

○ 업체당 배출량 : 한국 16.1톤, 미국 58.3톤, 일본 4.4톤

- 한국, 미국은 화학, 석유정제 등 제조·사용업의 대기업 중심으로 배출량 보고

- 일본은 학교, 연구소 등 많은 소규모 배출업체가 포함하여 배출량 보고

○ 한국과 일본은 주로 대기로 배출, 미국은 토양으로 배출

- 미국은 주로 자연방치 또는 매립처리로 인해 토양으로의 다량 배출 발생

국가	업체수	배출량(톤)
		총량	대기	수계	토양(자가매립)
한국(‘19년)	3,858	61,975	56,027 (90.4)	236 (0.4)	5,713 (9.2)
미국(‘18년)	21,557	1,257,540	274,898 (21.9)	88,526 (7.0)	894,115 (71.1)
일본(‘18년)	33,669	148,189	134,603 (90.8)	7,142 (4.8)	6,443 (4.3)

※ 배출량 조사대상물질 415종에 해당되는 물질기준으로 분석(미국의 질산염, 비의도적으로 생성물질 등은 제외)

□ 매체별 배출물질

○ 대기

- 한국은 선박업종의 도장용 페인트 용제인 ‘자일렌’, 미국은 비료산업의 재료로 사용하는 ‘암모니아‘를 최대 배출

한국		미국		일본
배출물질	대기배출량 (톤, %)	배출물질	대기배출량 (톤, %)	배출물질	대기배출량 (톤, %)
총합계	56,027 (100.0)	총합계	274,898 (100.0)	총합계	134,603 (100.0)
자일렌	12,983 (23.2)	암모니아	56,984 (20.7)	톨루엔	49,754 (37.0)
톨루엔	8,220 (14.7)	메탄올	45,425 (16.5)	자일렌	25,455 (18.9)
아세트산 에틸	6,690 (11.9)	황산	28,706 (10.4)	에틸벤젠	14,827 (11.0)
메틸 에틸 케톤	4,438 (7.9)	n-헥산	17,503 (6.4)	n-헥산	10,510 (7.8)
디클로로메탄	4,336 (7.7)	염산	15,309 (5.6)	디클로로메탄	9,748 (7.2)
메틸 알코올	3,369 (6.0)	스티렌	13,061 (4.8)	이황화탄소	4,274 (3.2)
에틸벤젠	3,144 (5.6)	황화 수소	8,711 (3.2)	1,2,4-트리메틸 벤젠	2,883 (2.1)
2-프로판올	1,925 (3.4)	톨루엔	7,640 (2.8)	TCE	2,505 (1.9)
암모니아	1,009 (1.8)	에틸렌	7,067 (2.6)	스티렌	2,010 (1.5)
N,N-디메틸포름아미드	926 (1.7)	글리콜 에테르	6,014 (2.2)	N,N-디메틸포름아미드	1,846 (1.4)
기타	8,988 (16.0)	기타	68,477 (24.9)	기타	10,791 (8.0)

○ 수계

- 한국, 일본은 중금속 물질, 미국은 산세척에 사용하는 질산 화합물이 최대 배출

한국		미국		일본
배출물질	수계배출량(톤, %)	배출물질	수계배출량 (톤, %)	배출물질	수계배출량 (톤, %)
총합계	236 (100.0)	총합계	88,526 (100.0)	총합계	7,142 (100.0)
알루미늄 및 그 화합물	123 (52.3)	질산 화합물	79,077 (89.3)	붕소 화합물	2,495 (34.9)
아연 및 그 화합물	32 (13.4)	망간 화합물	2,065 (2.3)	불화수소	1,983 (27.8)
붕소 및 그 화합물	23 (9.7)	암모니아	1,857 (2.1)	아연 화합물	641 (9.0)
망간 및 그 화합물	14 (6.1)	메탄올	1,401 (1.6)	망간 화합물	608 (8.5)
2-프로판올	12 (4.9)	아질산나트륨	864 (1.0)	티오우레아	192 (2.7)
메틸 알코올	6 (2.7)	질산	794 (0.9)	구리염	119 (1.7)
자일렌	4 (1.8)	아연 화합물	454 (0.5)	폴리 (옥시 에틸렌) = 알킬(탄소수 12~15)	110 (1.5)
니켈 및 그 화합물	3 (1.4)	에틸렌 글리콜	387 (0.4)	카프로락탐	95 (1.3)
코발트 및 그 화합물	3 (1.4)	바륨 화합물	249 (0.3)	니켈 화합물	56 (0.8)
구리 및 그 화합물	3 (1.3)	포름산	180 (0.2)	몰리브데넘 및 화합물	48 (0.7)
기타	12 (5.1)	기타	1,198 (1.4)	기타	796 (11.1)

○ 토양배출량(자가매립량 포함)

- 한국, 미국, 일본의 토양배출 및 자가매립 물질은 주로 알루미늄, 납, 아연 등의 중금속 물질

한국		미국		일본
배출물질	토양배출량 (톤, %)	배출물질	토양배출량 (톤, %)	배출물질	토양배출량 (톤, %)
총합계	5,713 (100.0)	총합계	894,115 (100.0)	총합계	6,441 (100.0)
알루미늄 및 그 화합물	3,464 (60.6)	납 화합물	364,728 (40.8)	납 화합물	3,885 (60.3)
아연 및 그 화합물	1,222 (21.4)	아연 화합물	230,603 (25.8)	비소 화합물	1,031 (16.0)
디메틸디티오카르밤산 나트륨	359 (6.3)	비소 화합물	81,585 (9.1)	망간 화합물	925 (14.4)
망간 및 그 화합물	278 (4.9)	망간 화합물	70,954 (7.9)	안티몬 화합물	344 (5.3)
구리 및 그 화합물	153 (2.7)	구리 화합물	67,939 (7.6)	크롬 화합물	120 (1.9)
바륨 및 그 화합물	91 (1.6)	바륨 화합물	28,125 (3.1)	니켈 화합물	68 (1.1)
니켈 및 그 화합물	83 (1.4)	질산 화합물	7,752 (0.9)	카드뮴 화합물	45 (0.7)
붕소 및 그 화합물	38 (0.7)	니켈 화합물	6,914 (0.8)	셀레늄 화합물	10 (0.2)
크롬 및 그 화합물	25 (0.4)	바나듐 화합물	6,889 (0.8)	붕소 화합물	6 (0.1)
나트륨	1 (0.01)	크롬 화합물	6,077 (0.7)	은 화합물	5 (0.1)
기타	- (0.0)	기타	22,550 (2.5)	기타	3 (0.1)

【붙임 6】

주요 검증항목

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 유역환경관리청 및 사업장 검증항목 및 내용

검증분야	검증 항목수 (32개)	주요 오류검증 항목 및 내용
1. 조사표 미제출 및 물질 누락	2 (1)	배출량 조사표 미제출
		보고대상 물질 누락
2. 배출량 조사표 입력사항 누락 및 오류	9 (9)	전년도와 [업종분류], [산업단지]가 다름
		신규보고업체의 배출량 산정근거 제출 여부
		전년도의 조사결과(폐수,폐기물 이동량) 누락
		산/알칼리성 물질의 수계배출량 산정보고
		폐수이동량을 수계배출량으로 입력오류
		폐기물이동량을 토양배출량으로 입력오류
3. 배출량 산정 오류	17 (15)	전년도와 비교하여 신규 배출원(공정) 발생
		배출량과 이동량의 합이 “0”(없음)으로 보고
		배출량과 이동량의 합이 “취급량”보다 많음으로 보고
		저장시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		대기오염방지시설에서 비산(대기)배출량이 점(대기)배출량보다 많이 배출
		이송,운반,분배,계량시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		휘발성물질의 대기배출량이 “0”(없음)으로 보고
		배출량의 과다 산정(배출량이 취급량의 50%이상 또는 +5,000kg이상 배출)
		과거(전년도) 대비 배출량 5,000kg/년 이상 증감
4. 기타	4 (4)	신규 배출량보고 물질
		과거(전년도) (제조량, 사용량) 누락
		과거(전년도) 대비 취급량 1,000톤/년 이상 증감

※ ( )는 사업장 자가검증 항목 수

□ 화학물질안전원 검증항목 및 내용

검증분야	검증 항목수 (115개)	주요 오류검증 항목 및 내용
1. 조사표 미제출 및 물질누락	3	배출량 조사표 미제출
		보고대상 물질 누락(과거 배출량 DB 및 유독물 실적보고와 연계)
		근거 없는 배출량 조사 또는 관련자료 제출 거부
2. 배출량 조사표 입력사항 누락 및 오류	27	전년도와 [업종분류],[산업단지],[농공단지],[유입수계]가 다름
		신규보고업체의 배출량 산정근거 제출 여부
		전년도의 조사결과(폐수,폐기물 이동량) 누락
		전년도와 비교하여 공정 및 매체 입력 오류
		산/알칼리성 물질의 수계배출량 산정보고
		신규보고물질의 자가매립량 보고
		폐수이동량을 수계배출량으로 입력오류
		폐기물이동량을 토양배출량으로 입력오류
3. 배출량 산정 오류	66	전년도와 비교하여 신규 배출원(공정) 발생
		배출량과 이동량의 합이 “0”(없음)으로 보고
		배출량과 이동량의 합이 “취급량”보다 많음으로 보고
		대기오염방지시설에서 비산(대기)배출량이 점(대기)배출량보다 많이 배출
		이송,운반,분배,계량시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		저장, 혼합, 코팅, 열처리공정에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		휘발성물질의 대기배출량이 “0”(없음)으로 보고
		수계배출량과 폐수물질이동량을 같은 값으로 보고
		토양배출량 또는 자가매립량을 폐기물물질이동량과 같은 값으로 보고
		배출량의 과다 산정(배출량이 취급량의 50%이상 또는 +5,000kg이상 배출)
		과거(전년도) 대비 배출·이동량 5,000kg/년 이상 증감
		취급량의 50% 이상을 배출 또는 이동량으로 보고
		신규보고물질의 배출, 이동량을 5,000kg/년 이상으로 보고
		폐기물물질이동량을 폐기물처리업체로의 이동량보다 크게 보고
4. 기타	19	신규 배출량보고 물질
		과거(전년도) (제조량, 사용량) 누락
		과거(전년도) 대비 취급량 ±1,000톤/년 이상 증감