■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	여수시청(도시계획과)			심의일자	2022.1.6.(영상회의)
건축종별	[Ⅴ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜남원개발 대표자 이병학
대지현황	대지위치 여수시 돌산읍 평사리
	지번 산318-96번지 외 2		관련지번 산318-97번지, 1392-3번지
	대지면적 9,594 ㎡		용도지역(지구, 구역)자연녹지지역, 특화경관지구
건축물현황	건축면적 1,511.96㎡		건폐율 15.75%			층수 지하 : 4층/ 지상 : 3층
	주용도 관광숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 8동
	최고높이 11.5m		용적률 24.28%			연면적 합계 9,786.73㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야	절토 시 지반 안전성 검토하여 반영
	(경관)분야	조경 식재계획 변경 검토 진입도로측 옹벽 마감재 및 차폐방안 제출
	(소방안전)분야	원활한 피난동선 확보사항 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [Ⅴ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	여수시청(도시계획과)			심의일자	2022.1.6.(영상회의)
건축종별	[Ⅴ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜동진개발
대지현황	대지위치 여수시 돌산읍 평사리
	지번 산318-112번지		관련지번 해당없음
	대지면적 8,037㎡		용도지역(지구, 구역)자연녹지지역, 특화경관지구
건축물현황	건축면적 1,433.18㎡		건폐율 17.83%			층수 지하 : 4층/ 지상 : 3층
	주용도 관광숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 7동
	최고높이 11.5m		용적률 29.68%			연면적 합계 9,645.32㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야	절토 시 지반 안전성 검토하여 반영 단지 내 도로에 대한 지속적 유지 관리방안 제시 지하터널 조성부분 대지경계 구분
	(경관)분야	조경 식재계획 변경 검토 옹벽 마감재 및 차폐방안 제출 측면 옹벽 높이 저감 방안 제시
	(소방안전)분야	원활한 피난동선 확보사항 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [Ⅴ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	여수시청(도시계획과)			심의일자	2022.1.6.(영상회의)
건축종별	[Ⅴ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜보원개발
대지현황	대지위치 여수시 돌산읍 평사리
	지번 산318-112번지		관련지번 해당없음
	대지면적 7,248㎡		용도지역(지구, 구역)자연녹지지역, 특화경관지구
건축물현황	건축면적 1,238.45㎡		건폐율 17.08%			층수 지하 : 4층/ 지상 : 3층
	주용도 관광숙박시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 6동
	최고높이 11.5m		용적률 28.22%			연면적 합계 8,706.22㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획)분야	절토 시 지반 안전성 검토하여 반영 단지 내 도로에 대한 지속적 유지 관리방안 제시
	(경관)분야	조경 식재계획 단면 및 배수계획 등 상세도 제출 진입도로측 옹벽 마감재 및 차폐방안 제출 측면 옹벽 높이 저감 방안 제시
	(소방안전)분야	원활한 피난동선 확보사항 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [Ⅴ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]