실내공기질 오염도검사 결과 (1차, 2차)

□ 검사기관 : 전라남도보건환경연구원

□ 내    용 : 신축공동주택의 실내공기질 오염도검사

○1차 결과

검사항목	폼알데하이드 등 7개 항목	채취일자	2023. 5. 9. ~ 5. 12.
측정지점	검사항목(단위)	권고기준	결과		판 정
105동 101호 (1층)	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	257.2	권고기준 초과
			환기	209.1
			전체	241.2
106동 303호 (2층)	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	199.3	권고기준 초과
			환기	94.9
			전체	164.5
108동 401호 (3층)	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	250.3	권고기준 초과
			환기	160.4
			전체	220.3
105동 102호	폼알데하이드(㎍/㎥)	210 이하	43.5		권고기준 이내
	벤젠(㎍/㎥)	30 이하	5.1
	톨루엔(㎍/㎥)	1,000 이하	482.8
	에틸벤젠(㎍/㎥)	360 이하	97.2
	자일렌(㎍/㎥)	700 이하	211.4
	스티렌(㎍/㎥)	300 이하	7.6
106동 304호	폼알데하이드(㎍/㎥)	210 이하	64.0		권고기준 이내
	벤젠(㎍/㎥)	30 이하	7.3
	톨루엔(㎍/㎥)	1,000 이하	652.5
	에틸벤젠(㎍/㎥)	360 이하	189.5
	자일렌(㎍/㎥)	700 이하	239.9
	스티렌(㎍/㎥)	300 이하	19.4
108동 402호	폼알데하이드(㎍/㎥)	210 이하	49.5		권고기준 이내
	벤젠(㎍/㎥)	30 이하	6.6
	톨루엔(㎍/㎥)	1,000 이하	781.9
	에틸벤젠(㎍/㎥)	360 이하	351.5
	자일렌(㎍/㎥)	700 이하	413.5
	스티렌(㎍/㎥)	300 이하	28.7

○ 2차 결과

검사항목	라돈	채취일자	2023. 6. 5. ~ 6. 8.
측정지점	검사항목(단위)	권고기준	결과		판 정
105동 101호	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	179.1	권고기준 초과
			환기	97.1
106동 303호	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	118.4	권고기준 이내
			환기	45.5
108동 401호	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	188.3	권고기준 초과
			환기	81.6

※ 기준 판정 항목 : 밀폐 측정 결과로 초과 판정(환경부 실내공기질 공정시험기준)