{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024년도 주민참여예산 반영 사업 목록"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024년도 주민참여예산 반영 사업 목록","index":0,"n_rows":188,"n_cols":9,"rows_kept":188,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8]]}
["2024년도 본예산 주민참여예산 반영 사업 목록"]
[]
["연번","분과위원회","소관\n부서","읍면동","사  업  명","사업비\n(백만원)","위  치","사 업 량","필  요  성"]
["계",null,"10개 부서",null,{"$f":"SUBTOTAL(3,E5:E618)&\"건\"","v":"184건"},{"$f":"SUBTOTAL(9,F5:F618)","v":{"v":9477,"d":"9,477"}}]
[1,"행정지원","회계과","삼산면","삼산면 초도중계민원처리소 주차장 조성 ",120,"삼산면 초도리 산300","주차장 1식 A=198㎡","초도중계민원처리소 신축 이후 청사를 찾는 주민들의 주차공간 협소\n구중계소 철거 후 주차장 조성을 통한 주민 불편 해소"]
[2,"복지환경","노인장애인과","화정면","대동경로당 보수공사  ",25,"여자대동길 27","보수 1식","천정 누수, 방(여자방, 남자방) 기능 보강, 화장실 보강, 외부 건축물 및 전기 등 기능\n보강(시멘트 시공 파손 등) 필요경로당 협소로 경로회원들의 여가활동 공간 부족\n건물기능보강사업을 추진하여 활기찬 여가 복지시설 제공 필요"]
[3,"복지환경","노인장애인과","삼산면","삼산면 의성마을 경로당 보수공사 ",20,"삼산면 초도리 산1355 일원","보수 1식","건축물 노후로 인한 누수\n마을 공동시설 재정비를 통한 주민복지 향상과 화합 도모[수혜도 약 100명]\n  ※ 2023년 시민과의 대화"]
[4,"복지환경","노인장애인과","남면","남면 월전 경로당 신축 ",200,"남면 화태리 59-1번지","경로당 개축 1식","1992년건립된 건축물로 30년이상 경과되어 노후가 심해 리모델링이 어려운 상태로\n주민이용에 불편이 가중되고 있어 신축 필요"]
[5,"복지환경","노인장애인과","주삼동","해치마을 경로당 신축 ",200,"해산2길 10, 해지마을 경로당","경로당 개축 1식","경로당 노후화로 인한 소규모 취약시설 (경로당) 안전점검 결과 외벽등 균열 및 지반\n침하 발생으로 안전성이 우려, 경로당 신축을 통한 주민불편사항 개선 "]
[6,"복지환경","공원과","국동","국동 제1공원 내 정자 설치 ",40,"국동 193-481번지","정자 1식 설치","정자 신규 설치로 공원 이용객들에게 쾌적한 휴식 공간 제공"]
[7,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 여자리 도선 접안지 계단설치공사 ",20,"여자리 746-2 일원","접안지 계단L=20m","여객선 도선 접안 계단이 협소하여 노약자 선박 하선 시 낙마사고 발생 등으로\n계단 확장 및 정비를 통한 안전사고 예방"]
[8,"문화관광","섬발전지원과","월호동","대경도 외동마을 치안센터 ~ 오복마을 앞 해안도로 아스콘 포장 공사 ",60,"경호동 472-10 일원","아스콘 포장 1식","도로 노후화에 따른 통행 불편 해소"]
[9,"문화관광","섬발전지원과","시전동","웅천항 도크시설 보강 정비사업 ",10,"신월로 284-1번지일원","도크보강정비 1식","촌계 도크가 노후화되어서 안정상의 이유로 조속한 보강 정비가 필요"]
[10,"문화관광","섬발전지원과","삼일동","삼일동 소치항 해안가 정비공사 ",80,"신덕동 604-5일원 ","파라펫 설치(L=155m), \n배수관 설치(L=10m)","집중호우 시 방파제가 미비하여 해풍에 의해 돌과 바닷물이 마을 쪽으로 침범하여\n주민들의 안전사고가 우려되어 방호벽 설치를 통한 주민들의 안전한 정주여건 조성"]
[11,"문화관광","섬발전지원과","묘도동","묘도동 광양포마을 선착장 해안도로 옹벽 설치공사 ",70,"묘도동 131-2번지 일원 앞, \n묘도7길 212 앞 ","L=40m","바닷물 유입으로 재해발생 및 인명피해 우려로 옹벽설치 필요\n해안가 주변 바람 및 바닷물의 영향으로 시설물 부식 피해 심각"]
[12,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 제도마을 진입로 확포장공사 ",40,"제도리 73-3 일원","진입로 확포장\nL=250m, B=3m","제도마을 진입로 폭이 협소하여 차량통행 불편하여 확포장 필요"]
[13,"문화관광","섬발전지원과","삼산면","삼산면 유촌항 공동작업장 확충 및 방호벽 설치 ",200,"삼산면 동도리 961-3 일원","물양장 L=20m","유촌항 내 어민 공동작업장 확충을 통한 어업인 편익 제공 및 소득 증대 기여\n호안 확장 및 방재시설 설치로 어업생산성 증대와 더불어 재해예방 도모"]
[14,"문화관광","섬발전지원과","삼일동","삼일동 신덕항 해안가 정비공사 ",60,"신덕동 151-1일원","파라펫 설치(L=75m), \n콘크리트 타설(A=40㎡)","집중호우 시 방파제가 미비하여 해풍에 의해 돌과 바닷물이 마을 쪽으로 침범 및 방파제\n역할을 하는 주춧돌이 침하되어 주민들의 안전사고가 우려"]
[15,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 개도리 여석항 월파방지시설 설치공사 ",20,"개도리 1420-11 일원","월파방지 L=120m","소형선박의 선저검사 및 원활한 수리를 위하여 선가대 보수필요"]
[16,"문화관광","섬발전지원과","화양면","화양면 세포항 선양장 설치공사 ",40,"화양면 안포리 329-42번지 일원","소형 선양장 설치 1개소(5*12)","소형어선이 많은 어항이나 크레인이 없어 목재를 이용해 어렵게 선박수리를 하는 실정이며 안전사고 등 위험이 있는 실정임. 선양장 설치를 통한 주민 정주여건 개선 필요함"]
[17,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 모전항 계단 및 월파방지시설 설치공사 ",40,"개도리 1477-1 일원","계단설치 L=10m, \n월파방지 보강 L=20m","계단설치를 통한 어업활동 및 선박접안 편의 증진"]
[18,"문화관광","섬발전지원과","삼산면","삼산면 진막 데크난간 정비 ",50,"삼산면 초도리 산2519 일원","데크난간 정비 L=75m","기존 난간 노후로 인한 등산객 사고 발생\n시설물 정비를 통한 안전사고 예방 및 관광 활성화 도모"]
[19,"문화관광","섬발전지원과","돌산읍","돌산읍 평사항 방파제 연장공사 ",500,"돌산읍 평사리 1145-27번지 일원","방파제 연장 L=30m","방파제의 연장이 짧아 어선 정박 불편"]
[20,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 백야 개구석 선가대 보수공사 ",20,"백야리 392-1 일원","선가대 보수 1식","태풍 등 자연재해로부터 주민 안전 및 시설물 보호"]
[21,"문화관광","섬발전지원과","화양면","화양면 이목항 선착장 계단 정비공사 ",20,"화양면 이목리 1108-9번지 일원","선착장 계단 정비 3개소","노후된 안길 석축 정비를 통해 주민 안전사고 예방 및 정주여건 개선 필요"]
[22,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 여자리 마파마을 선착장 월파방지 설치공사 ",50,"여자리 322-5 일원","월파방지L=70m","선박 인양 후 선박 거치 공간 확보를 위한 물양장 확장"]
[23,"문화관광","섬발전지원과","화양면","화양면 감도(인금이)항 안전시설물 설치공사 ",30,"화양면 이천리 643-3번지 일원","안전시설 설치 L=100m","도로가 좁아지는 구간으로 차량 추락사고가 있었으며, 주민 생명보호를 위해 안전시설물(난간) 설치 필요"]
[24,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 송여자 부잔교 전기자동화 시설사업 ",20,"여자리 197-10 일원","도교 인양기 자동화 시설 1식","해안길 조성을 통한 지역관광 활성화 및 어업활동 편의 증진"]
[25,"보건상하수도","하수도과","미평동","미평3길~미평로 구간 빗물받이 설치 공사 ",40,"미평3길 ~ 미평로 구간","우수받이 설치 10개소","집중호우 대비 도로변 우수로 정비 필요"]
[26,"보건상하수도","상수도과","삼산면","삼산면 의성마을 물탱크 이설 공사 ",90,"삼산면 초도리 산1282-1 일원","물탱크 이설 1식","기존 물탱크 부지 소유자의 재산권 행사로 인한 마을공동체 갈등 조성\n마을공동체 화합 조성 및 깨끗한 식수 공급"]
[27,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 평사마을 안길 배수로 개설공사 ",40,"평사리 1078-1번지 일원","마을안길 배수로 설치 (L=120m)","마을안길 배수로가 업성 매년마다 호우 시 침수피해"]
[28,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 하동마을 안길 배수로 설치공사 ",40,"우두리 844-2번지 일원","마을안길 배수로 설치 (L=250m)","호우 시 마을 안길 내 우수가 많이 내려옴에 따른 주민 통행 불편 "]
[29,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 예교마을 용수로 정비공사 ",20,"신복리 482번지 일원","용수로 정비 (L=80m)","기존 용수로의 배수면적이 좁아 영농 주민활동시 불편사항 해결"]
[30,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 우두리 산383-15 배수관 정비공사 ",30,"우두리 산383-15번지 일원","배수시설 설치 (L=50m)","안길 도로 배수시설이 없어 집중호우 시 도로 및 주택 침수피해 발생"]
[31,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 월암마을 안길 확포장공사 ",30,"평사리 569번지 일원","마을안길 확포장 \n(L=80m, B=1.3~3.2m)","마을안길이 비좁아 주민 통행 불편과 안전사고 위험성 존재, 마을 미관 개선"]
[32,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 서기마을 농로 확포장공사 ",20,"서덕리 323번지 일원","농로 확포장 (L=90m, B=3.5m)","기존 농로가 비좁아 영농활동 시 주면 통행 불편"]
[33,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 대율마을 안길 포장공사 ",40,"율림리 284번지 일원","농로 포장 (L=90m, B=3.5m)","농로 포장을 통한 주민 영농활동 여건 증대 및 주민불편 사항 해결"]
[34,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 계동마을 농로 개설공사 ",30,"평사리 산77-3번지 일원","농로 개설\n(L=140m, B=3.0~3.5m)","미개설된 농로, 비좁은 구간이 있어 농지진입 시 주민 불편사항 발생"]
[35,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 방죽마을 안길 포장공사 ",30,"죽포리 1976번지 일원","안길 아스팔트 콘크리트 포장 (L=270m, B=3.0~3.5m)","안길 콘크리트 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선"]
[36,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 방죽마을 농로 포장공사 ",20,"돌산읍 죽포리 1975번지 일원","농로 아스팔트 콘크리트 포장 (L=200m, B=3.5m)","안길 콘크리트 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선"]
[37,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 월암마을 농로 포장공사 ",20,"돌산읍 평사리 1549-5번지 일원","농로 콘크리트 포장\n(L=190m, B=3.0~3.5m)","안길 콘크리트 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선"]
[38,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 평사마을 안길 포장공사 ",40,"돌산읍 평사리 1512-4번지 일원","안길 아스팔트 콘크리트 포장 (L=350m, B=1.7~4.1m)","안길 콘크리트 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선"]
[39,"도시건설시설","건설과","돌산읍","돌산읍 신기천 정비공사 ",90,"돌산읍 신복리 신기 893~894번지 주변","하천정비 L= 100m, H= 3m","주변 하천 제방 및 하류 토사 퇴적구간 미정비로 집중호우시 주변 주택 및 농경지 침식피해 발생 우려되고 몇 년전 주변 주택 싱크홀 발생"]
[40,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 사곡2리 진목마을 안길 정비공사 ",20,"사곡리 1136번지 일원","안길 정비 L=100m","마을안길 포장 상태가 매우 불량하여 노인 보행보조기 이용이 어려운 상황으로 통행불편\n해소를 위해 안길정비 필요"]
[41,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 관기2리 성본마을 진입로 포장공사 ",20,"소라면 관기리 1164번지 일원","아스팔트포장 L=200m","마을안길 포장(아스콘) 상태가 매우 불량한 상황으로 주민들의 통행불편 해소를 위해\n안길정비 필요"]
[42,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 현천3리 논골마을 안길 포장공사 ",30,"현천리 1071-6번지 일원","아프팔트포장 L=170m","마을안길 포장 상태가 매우 불량하여 노인 보행보조기 이용이 어려운 상황으로 통행불편 \n해소를 위해 안길정비 필요"]
[43,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 덕양5리 가산마을 농로 포장공사 ",50,"덕양리 1425번지 일원","농로 포장 L=500m","상수도관 등 지하시설물 매설로 포장 상태가 매우 불량한 상황으로 통행불편 해소를 위해 \n안길정비 필요"]
[44,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 사곡1리 상사마을 안길 포장공사 ",20,"사곡리 284번지 일원","안길 포장 L=100m","마을안길 포장 상태가 매우 불량하여 노인 보행보조기 이용이 어려운 상황으로 통행불편 \n해소를 위해 안길정비 필요"]
[45,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 대포3리 신기마을 구거 정비공사 ",50,"대포리 1617번지 일원","구거 정비 L=100m","농로 확보에 따른 기계화 경작 활성화로 영농편의 증진을 위해 구거 정비 필요"]
[46,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 덕양3리 삼거리마을 쉼터 정비공사 ",25,"덕양삼거리길 11 ","쉼터 정비 1식","계단 등 쉼터 부재 일부가 부패되고 있는 상황으로 쉼터 이용자의 안전사고 예방 및 시설물의 내구성 증대를 위해 정비 필요 "]
[47,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 대포1리 원대포마을 구거 정비공사 ",30,"대포리 917-2번지 일원","구거 정비L=100m","배수로 내 토사 퇴적으로 유수 흐름이 원활하지 않아 집중호우 시 침수피해 발생"]
[48,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 복산6리 풍류마을 농로 개설공사 ",30,"복산리 328-3번지 일원","농로개설 L=100m","농로 미 개설로 기계화 경작이 어려운 상황으로 영농편의 증진을 위해 농로 개설 필요"]
[49,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 사곡2리 진목마을 배수로 정비공사 ",30,"사곡리 1156-7번지 일원","배수로 정비 L=50m","배수로(흙수로) 내 토사 퇴적으로 유수 흐름이 원활하지 않아 집중호우 시 침수피해가 빈번한 상황으로 재해 예방을 위해 배수로 정비 필요"]
[50,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 사곡1리 상사마을 구거 정비공사 ",30,"사곡리 274번지 일원","구거 정비 L=100m","배수로(흙수로) 내 토사 퇴적으로 유수 흐름이 원활하지 않아 집중호우 시 침수피해 발생"]
[51,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 대포4리 장전천 정비공사 ",100,"대포리 1589번지 일원","하천 정비 L=200m","하천 제방이 낮아 집중호우 시 주변 농경지 침수가 빈번한 상황으로 지역주민의 인명 및 재산 보호를 위해 하천정비 필요"]
[52,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 복산6리 풍류마을 배수로 정비공사 ",50,"복산리 2238번지 일원","배수로 정비 L=200m","배수로(흙수로) 내 토사 퇴적으로 유수 흐름이 원활하지 않은 상황으로 집중호우 시 침수피해 예방을 위해 배수로 정비 필요"]
[53,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 복산4리 신흥1천 정비공사 ",30,"복산리 1545-2번지 일원","하천제방 정비 L=200m","우천 시 하천 법면 붕괴에 따른 농경지 유실 예방을 위해 제방 정비 필요"]
[54,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 복산3리 하누제천 정비공사 ",30,"복산리 2207-1번지 일원","하천제방 정비 L=50m","우천 시 하천 법면 붕괴에 따른 농경지 유실 예방을 위해 구거 정비 필요"]
[55,"도시건설시설","건설과","소라면","소라면 복산1리 신흥3천 준설공사 ",30,"복산리 198-1번지 일원","하천 준설 L=100m","하천 내 토사 퇴적 및 수초 식생으로 유수 흐름이 매우 불량한 상황으로 집중호우 시 농경지 침수 예방을 위해 하천준설 필요"]
[56,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 삼산마을 진입로 확장공사 ",40,"반월리 205-7번지 일원","진입로 확장\n(L=40m, B=3.0→4.0m)","금년 상반기 일부구간 확장 완료 했으나 이후 잔여구간 도로폭이 좁아져 차량추락사고 발생 위험이 있는 실정으로 추가확장 필요(2023년 잔여사업 마무리)"]
[57,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 상봉2리 두봉마을 안길 정비공사 ",20,"상봉리 899번지 일원","안길 정비 및 확장\n(L=50m, B=3.0→4.0m)","마을안길 도로가 비좁아 차량 및 농기계 교행이 안되는 실정으로 마을 안길 확장을 통한 정주여건 및 영농환경 개선(2023년 잔여사업 마무리)"]
[58,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 득실마을 배수로 정비공사 ",25,"조화리 659번지 일원","배수로 정비\n(개거 0.4*0.4, L= 40m)","마을 배수로가 개인소유 부지로 설치되어 집중호우 시 우수가 인근 주택으로 범람하여 침수피해가 발생하는 실정으로 정비 필요"]
[59,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 반월리 내리천 정비공사 ",40,"반월리 734번지 일원","석축 쌓기\n(L=50m, H=1.5~2.0m)","집중호우 시 내리천 법면 석축 일부가 붕괴위험이 높은 실정으로 안전사고 예방을 위해 정비 필요(2023년 잔여사업 마무리)"]
[60,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 상봉1리 합동마을 안길 포장공사 ",30,"상봉리 380-1번지 일원","아스콘 포장\n(L= 400m, B= 3.0~4.0m)","마을안길 도로가 노후화 되어 통행 시 불편 초래하고 있어 마을안길 포장을 통한 정주여건환경 개선(2023년 잔여사업 마무리)"]
[61,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 산수2리 수전마을 구거 정비공사 ",20,"산수리 1574번지 일원","구거 정비\n(개거 1.0*1.0, L= 50m)","구거에 토사가 많아 쌓여 악취가 많이 나며 집중호우 시 인근 농경지가 침수되는 실정으로 구거 정비를 통해 영농환경 개선 필요"]
[62,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 봉두 실로암요양원 앞 농로 정비공사 ",40,"산수리 1490번지 일원","농로 정비\n(L= 200m)","농로 하부 토사가 유실되어 일부 농로 파손 및 차량 및 농기계 전복사고 발생 위험이 높은 실정으로 사고예방을 위해 정비필요"]
[63,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 중산마을 안길 포장공사 ",30,"가장리 125번지 일원","아스콘포장\n(L= 250m, B= 2.0~3.0m)"," 마을안길 도로 노면이 노후화 되어 통행 시 불편을 초래하고 있는 실정으로 정주여건 개선 및 주민 교통편익 제공을 위해 포장 필요(2023년 잔여사업 마무리)"]
[64,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 광암 경지정리지구 농수로 정비공사 ",30,"봉전리 920-2번지 일원","농수로 정비\n(개거 0.5*0.5, L=80m)","경지정리 지구 내 농수로(개거)가 노후화 되어 누수가 발생하는 실정으로 영농환경 개선을 위해 신규 농배수로 설치 필요"]
[65,"도시건설시설","건설과","율촌면","율촌면 우산천 정비사업 ",100,"율촌면 신풍리 1362-5번지 일원","교량확장 1식 및\n하상준설 L=600m","교량 폭이 좁아 호우 시 수목 및 쓰레기 등이 쌓여 유수소통이 원활하지 못함\n농경지 침수피해 예방을 위해 교량 확장 및 하상준설 필요"]
[66,"도시건설시설","건설과","화양면","창무마을 배수로 정비공사 ",50,"화양면 창무리 339-12번지 일원","개거 및 그레이팅 설치 L=50m, \n농로 포장 L=50m","현재 호우 시 토사 배수로에서 농로로 호우피해가 있는 실정으로 배수로 정비를 통한 주민 안전사고 예방과 영농여건 개선이 필요한 실정임"]
[67,"도시건설시설","건설과","화양면","수문마을 농로 정비공사 ",60,"화양면 장수리 856 ∼861번지 구간","농로확장 및 정비 L=90m","농로 콘크리트포장 훼손과 커브구간 협소로 농기계 및 차량 안전사고 위험이 많음\n농로 배수로 불량으로 우천시 흙탕물이 도로로 유입되어 차량 사고위험 상존"]
[68,"도시건설시설","건설과","화양면","장척마을 구거 정비공사 ",40,"화양면 장수리 1424번지 일원","개거 설치 L=100m","호우 시 상습적인 피해가 있는 지역으로 개거설치를 통한 구거 정비로 주민불편해소 및 안전사고 예방"]
[69,"도시건설시설","건설과","화양면","고내마을 안길 정비공사 ",30,"화양면 용주리 706번지 일원"," L=30m, B=4m","현재 마을 안길 하부가 유실된 상태임\n지속적인 차량 통행 및 집중호우 시 인접 농지의 농작물 피해 발생, 차량전복사고 및 인명피해 등 예상되므로 안전사고 예방 차원에서 마을 안길 보수가 시급함"]
[70,"도시건설시설","건설과","화양면","감도(인금이)마을 안길 배수로 정비공사 ",10,"이천리 633-3, 641-4번지 일원","L=14m, B=0.5m","배수로가 설치 되지 않아 집중호우 시 빗물이 마을 진입도로로 유입되어 호우 피해 발생"]
[71,"도시건설시설","건설과","화양면","용주마을 농로 정비공사 ",50,"화양면 용주리 965 ~ 973-12","L=135m","농로정비를 통해 영농여건 개선 및 주민 정주여건 개선"]
[72,"도시건설시설","건설과","화양면","원포천 소교량 확장공사 ",50,"화양면 안포리 990번지 일원","소교량 확장 2개소, \n가드레일 설치 1식","1톤트럭 이상의 차량이 통행하기 어려우며 매년 안전사고 발생하는 지역임\n소교량 확장 및 가드레일 설치 필요"]
[73,"도시건설시설","건설과","화양면","화양면 화련마을 배수로 정비공사 ",20,"화양면 용주리 1277번지 일원","배수로 정비 L= 70m","1톤트럭 이상의 차량이 통행하기 어려우며 매년 안전사고 발생하는 지역임\n소교량 확장 및 가드레일 설치 필요"]
[74,"도시건설시설","건설과","화양면","감도(인금이)마을 농로 개설 및 포장공사 ",30,"이천리 636, 640, 651, 652-1 번지 일원","L=110m, B=4m","감도(인금이) 마을 농로가 정비되지 않아 우천 시 토사 피해 발생\n영농 및 주민 피해 예방을 위해 농로 정비 필요"]
[75,"도시건설시설","건설과","화양면","서연마을 농로 정비공사 ",40,"화양면 이목리 산51번지 일원","L=80m","노후 농로로 주민 안전사고 위험이 있으며 농로 선형 정비 등을 통한 주민 영농여건 개선 및 정주여건 개선 필요"]
[76,"도시건설시설","건설과","화양면","대옥마을 배수로 정비공사 ",20,"화양면 옥적리 302","L=18m","우천시 빗물이 인근 밭으로 범람하여 배수로 정비가 필요함"]
[77,"도시건설시설","건설과","화양면","나진마을 배수로 정비공사 ",30,"화양면 나진리 산126-6번지 일원","U형 개거 설치 L=40m, \n배수관 설치 L=30m","배수로 및 배수관 정비가 미흡해 호우 시 주민 피해가 있는 지역으로 배수로 정비를 통한 주민 재산 및 생명보호, 정주여건 개선 필요"]
[78,"도시건설시설","건설과","화양면","수문마을 마을회관 주변 정비공사 ",20,"화양면 장수리 685-5\n(수문마을회관)","콘크리트포장 1식 \n(L=21m, B=8m)","마을회관 콘크리트 포장 파손 등으로 우천시 배수가 되지 않아 어르신들 보행불편 및 사고위험 초래"]
[79,"도시건설시설","건설과","화양면","장수마을 농로 및 배수로 정비공사 ",30,"화양면 장수리 1237-2번지 일","그레이팅 설치 L=130m","농로 폭 협소로 농기계 운행에 따른 안전사고 위험이 커 배수로 그레이팅 설치로 사고위험 예방 필요"]
[80,"도시건설시설","건설과","화양면","봉오마을 기계화 경작로 정비공사 ",30,"화양면 서촌리 1430-8 주변  ","배수로 정비 및 농로 확장 L=60m","우천시 하천이 범람하여 농경지 침수로 농경지 피해를 예방하기 위하여 필요"]
[81,"도시건설시설","건설과","화양면","이목마을 배수로 정비공사 ",20,"화양면 이목리 945번지 일원","농로 개설 L=40m","호우 시 농지의 토사가 그대로 쓸려 주택으로 들어가는 실정으로 석축 및 배수로 정비로 주민 안전사고 예방 및 정주여건 개선 필요"]
[82,"도시건설시설","건설과","화양면","화동마을 안길 재포장공사 ",30,"화양면 화동리179, 10-2, 149-4, \n화동로 166-24번지 일원","L= 250m","마을 전체면적이 넓고, 안길이 포장이 된지 오래된 상태로 노면파손 등이 심한 실정이므로, 기존 공사 시 빠진 안길 포장이 필요함."]
[83,"도시건설시설","건설과","화양면","서연마을 안길 보수공사 ",20,"화양면 이목리 1193-1번지 일원","안길 보수 L=70m","선착장으로 통하는 통로인 안길이 노후되어 안전사고 발생하는 실정으로 보수를 통한 주민 안전사고 방지 및 정주여건 개선 필요한 실정임"]
[84,"도시건설시설","건설과","화양면","세포마을 안길 정비공사 ",10,"화양면 안포리 266-6번지 일원","안길 확포장 L=10m","도로가 좁아서 차량 및 농업용 기계가 진입이 어려워 경사 완화 및 확장 필요"]
[85,"도시건설시설","건설과","화양면","감도(중촌)마을 안길 재포장공사 ",40,"화양면 이천리 548-2 일원","L=200m, B=6m, B=3 ~ 4m","감도(중촌) 마을 안길이 노후되고 파손되어 주민통행 불편 발생\n주민 통행 불편 해소를 위해 안길 포장 요청"]
[86,"도시건설시설","건설과","화양면","화련마을 농로 재포장공사 ",20,"화양면 용주리 1266-2번지 일원","L=130m","기존 농로 포장을 통해 주민영농여건 개선"]
[87,"도시건설시설","건설과","화양면","화동마을 농로 재포장공사 ",20,"화양면 화동리 2265, 2266 일원","L= 280m, B= 3m","농로가 포장이 된지 오래된 상태로 노면파손 등이 심한 실정이므로, 농로 재포장 필요함"]
[88,"도시건설시설","건설과","화양면","창무천 소교량 확장공사 ",20,"화양면 창무리 172-1번지 일원","소교량 확장 1개소","마을을 통과하는 창무천 내 소교량 정비를 통한 주민 안전사고 예방, 주민 교통여건 및 정주여건 개선 필요"]
[89,"도시건설시설","건설과","화양면","원포마을 쉼터 정비공사 ",20,"화양면 안포리 990번지 일원","새시 설치 1식","겨울철 추위와 비바람으로 인해 사용하기에 어려움이 있음"]
[90,"도시건설시설","건설과","화양면","봉오마을 농로 확포장공사 ",30,"화양면 서촌리 1430-8일원  ","L=100m","도로폭이 좁아서 차량 및 경운기 교행시 불편"]
[91,"도시건설시설","건설과","화양면","화양면 석교천 정비공사 ",60,"화양면 옥적리 267,268번지 일원  ","L=60m,  H=4.5m","하천구거 소실로 안전상 문제가 있어 구거 정비 필요"]
[92,"도시건설시설","건설과","화양면","청양마을 배수지선 정비공사 ",30,"화양면 화동리 2222번지 일원","L=180 m, B=2m"," 차량 교행이 가능한 곳이나 농로가 파손돼 균열과 함께 사고 위험성 있어 농로 재포장 및 옹벽 공사 필요함 "]
[93,"도시건설시설","건설과","남면","남면 학동 못동가는길 배수로 설치공사 ",40,"남면 우학리 609-1번지 일원","배수로 설치 L=40m","기존 도로에 배수로가 미설치되어 우천 시 주민통행 불편 \n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[94,"도시건설시설","건설과","남면","남면 모하마을 도로 확장 및 재포장공사 ",50,"남면 두모리 526번지 일원","아스콘포장 L=200m\n도로 확장 L=50m","도로 노면 불량으로 마을안길 재포장을 통해 주민생활환경 개선\n일부구간 도로 폭이 협소하여 차량 통행에 불편이 가중되고 있어 확장 필요"]
[95,"도시건설시설","건설과","남면","남면 함구미마을 안길 포장공사 ",30,"남면 유송리 983-5번지 일원","아스콘포장 L=150m","노면 불량으로 주민불편이 가중되고 있어 정비를 통해 주민생활환경 개선\n주민숙원사업 해결 및 기반시설 확충(정비)를 통해 지역간 균형발전 도모"]
[96,"도시건설시설","건설과","남면","남면 소유마을 배수로 정비공사 ",30,"남면 유송리 54번지 일원","배수로 정비 L=60m","미정비된 배수로 상태로 집중호우 시 토사유출 발생\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모 "]
[97,"도시건설시설","건설과","남면","남면 우실마을 안길 재포장공사 ",20,"남면 우학리 1250번지 일원","아스콘포장 L=200m","도로 노면 불량으로 마을안길 재포장을 통해 주민생활환경 개선\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[98,"도시건설시설","건설과","남면","남면 두포마을 굴등 진입도로 확장 및 재포장공사 ",100,"남면 두모리 1394-2번지 일원","도로 확장 및 콘크리트 재포장 \nL=500m","포장 노후로 일부구간 파손 발생하는 등 주민 통행 불편\n도로 폭이 협소하여 차량 통행에 불편이 가중되고 있어 확장 필요"]
[99,"도시건설시설","건설과","남면","남면 직포마을 도로 개설공사 ",50,"남면 두모리 산206-7번지 일원","도로 개설 L=30m","기존 미포장된 도로 정비를 통해 농경지 출입 용이 및 귀촌 유도\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모 "]
[100,"도시건설시설","건설과","남면","남면 화태마을 배수로 설치공사 ",40,"남면 화태리 521-4번지 일원","배수로 설치 L=60m","우천 시 경작지 침수피해가 발생하고 있어 피해 예방을 위해 배수로 설치\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[101,"도시건설시설","건설과","남면","남면 횡간마을 농로 확포장공사 ",60,"남면 횡간리 374번지 일원","농로 확포장 L=100m","노후로 인한 도로 파손 발생 및 도로 폭이 좁아 통행 불편\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[102,"도시건설시설","건설과","남면","남면 내외진마을 농로 확포장공사 ",50,"남면 우학리 732-1번지 일원","농로 확포장 L=50m","농로 정비를 통해 농업생산성 향상 기여\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[103,"도시건설시설","건설과","남면","남면 학동마을 도로 확장 및 배수로 설치공사 ",70,"남면 우학리 1090번지 일원","도로 확장 및 배수로 설치\nL=100m","도로 협소로 차량 통행에 어려움이 있으며, 배수로가 미설치되어 우천 시 주민통행 불편 \n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[104,"도시건설시설","건설과","남면","남면 두포마을 농로 확포장공사 ",15,"남면 두모리 1275-1번지 일원","농로 확포장 L=40m","노후로 인한 도로 파손 발생 및 도로 폭이 좁아 통행 불편\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모 "]
[105,"도시건설시설","건설과","남면","남면 송고마을 안전난간 설치공사 ",20,"남면 유송리 1269(624-10)번지 일원","난간설치 L=40m","안전시설 미비로 차량 및 주민 추락위험\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[106,"도시건설시설","건설과","남면","남면 두포천 교량 설치공사 ",200,"남면 두모리 1631번지 일원\n(두모리 1275-3)","교량 설치 1개소","두포천 내 설치되어 사용 중에 있는 소교량이 노후로 인해 콘크리트 박리 및 철근 노출 등이 발생한 상태로 안전사고 예방 등을 위해 정비 필요\n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모"]
[107,"도시건설시설","건설과","화정면","화정면 하화 마을회관 인근 안길 정비공사 ",50,"하화리 231 일원","안길 확포장 및 배수로 정비 L=50m","진입로가 협소하여 정화조 처리 차량 진입 불가 및 우수처리를 위한 배수로 정비 필요"]
[108,"도시건설시설","건설과","화정면","화정면 신흥마을 183일원 배수로 정비공사 ",40,"개도리 183 일원","배수로 정비 \nL=40m","우수배제 시설이 없어 우기 시 농경지 유실 및작물 피해 발생"]
[109,"도시건설시설","건설과","화정면","화정면 월항마을 경로당 주변 배수로 정비공사 ",20,"개도리 49-1 일원","배수로 정비 \nL=20m","우수배제 시설이 없어 우기 시 농경지 유실 및작물 피해 발생"]
[110,"도시건설시설","건설과","화정면","화정면 모전마을 안길 배수로 정비공사 ",20,"개도리 1608-1 일원","배수로 그레이팅 정비 1식","노후된 배수로 그레이팅 정비를 통한 차량통행 불편 해소 및 안전사고 예방"]
[111,"도시건설시설","건설과","화정면","화정면 개도리 화산마을 987일원 구거 정비공사 ",110,"개도리 987 일원","구거 정비 L=100m,\nB=3m","구거정비를 통한 우기 시 농경지 및 작물피해 예방"]
[112,"도시건설시설","건설과","삼산면","삼산면 대동마을 안길 배수로 정비 ",100,"삼산면 초도리 산324 일원","배수로정비 L=45m","강우에 따른 안길 배수로 침식으로 토석유출 및 구조물 손상 심각\n노후시설의 연차적 정비를 통한 재해예방 등 도서민 생활환경 개선 도모"]
[113,"도시건설시설","건설과","삼산면","삼산면 의성마을 진입도로 포장 ",100,"삼산면 초도리 산1503 일원","아스콘포장 L=180m, B=5.5m","포장 노면 노후에 따른 안전사고 위험 및 주민생활 불편\n마을인접 도로 정비로 지역 정주여건 개선 기여\n  ※ 2023년 시민과의 대화"]
[114,"도시건설시설","건설과","삼산면","삼산면 거문마을 거문길 배수로 정비 ",30,"삼산면 거문리 89-14","배수로 정비 L=40m","기존 배수로 토사 퇴적으로 배수기능 저하 및 악취로 인해 관광객 및 주민 통행 불편\n시설물 정비로 도시미관 개선 및 관광활성화 기대"]
[115,"도시건설시설","건설과","삼산면","삼산면 덕촌마을 안전난간 설치 ",20,"삼산면 덕촌리 1177 일원","안전난간 L=100","마을안길구간에 난간이 없어 마을주민들의 추락사고 발생\n안전난간 설치를 통한 안전사고 방지 및 정주여건 개선"]
[116,"도시건설시설","건설과","삼산면","삼산면 서도마을 농로 재포장 ",20,"삼산면 서도리 1430 일원","도로포장 L=50m, B=2.5m","포장 노면 노후에 따른 농기계 안전사고 위험 및 주민 통행 불편\n기반시설 정비를 통한 쑥 재배농가 편익증진 및 소득 증대에 기여"]
[117,"도시건설시설","건설과","삼산면","삼산면 거문마을 의사당길 그레이팅 덮개 설치 ",20,"삼산면 거문리 131-6 ","L=45m, B=0.4m","기존 배수로 스틸그레이팅이 미끄러워 주민통행 중 넘어지는 사고 발생\n시설물 정비를 통한 안전사고 예방 및 정주여건 개선"]
[118,"도시건설시설","건설과","동문동","동문동 4통 마을안길 골목 포장공사 ",10,"종화동 686-1번지 일부 구간\n(종화1길 34 ~ 종화2길 19-1 앞) ","골목 포장 1식","새뜰마을사업 추진 중 상·하수도 공사 후 복구한 구간이 골목 미관을 해치고 있음. 공원 조성 및 마을카페 운영 등이 이루어진 후 방문객들을 대비하여 골목 정비 필요"]
[119,"도시건설시설","건설과","중앙동","삼일교회 앞 지하도 정비공사 ",35,"여수시 고소동 11-9번지 일원","옹벽정비 L=10m, H=2.5m,\n계단정비 L=2.5m","지하도 옹벽이 낙하·붕괴될 위험이 있으며 지하도 내 계단의 단차가 높아 이용 불편을 초래함\n지하도 옹벽을 정비하고 계단을 재설치하여 안전사고 예방"]
[120,"도시건설시설","건설과","중앙동","충무오거리안길 정비공사 ",20,"여수시 충무오거리안길","L=110m, B=2.0m\n(칼라투수콘 포장 1식)","충무오거리안길 포장도로가 노후되어 우천 시 빗물이 고이는 등 통행 불편 초래\n골목길을 재포장·정비하여 주민불편 해소 및 안전사고 예방\n시민과의 대화 건의사항"]
[121,"도시건설시설","건설과","중앙동","고소1길 마을안길 포장공사 ",40,"여수시 고소1길","L=220m, B=2.0m\n(블록포장 1식)","고소1길은 관광객이 많이 방문하는 마을안길이나 노후하여 미관을 해침\n노후된 고소1길을 블록포장하여 벽화마을 관광지와 어울리는 거리환경 조성"]
[122,"도시건설시설","건설과","중앙동","중앙동 중앙4길 마을안길 확포장공사 ",40,"여수시 중앙4길 ","도로확장 L=80m, B=3.5\n(도로확포장 1식)","중앙4길 마을안길의 도로가 협소하여 손수래 통행 등에 불편이 있음\n기존 도로벽 철거 후 도로를 확포장하여 주민 편의 증진\n시민과의 대화 건의사항"]
[123,"도시건설시설","건설과","충무동","충무동 11통 마을안길 정비공사 ",20,"연등동 381-38","마을안길 정비공사 1식","마을안길 경사가 급해 보행 시 낙상사고가 발생하는 등 위험하니 계단으로 정비 필요"]
[124,"도시건설시설","건설과","충무동","충무동 9통 배수로 정비공사 ",50,"동령현3길 7 ~ 11-9","배수로 정비공사 1식","동령현3길 7부터 11-8까지 배수로가 노후되어 물이 주택으로 스며들고,\n바닥이 노후되어 통행 시 불편"]
[125,"도시건설시설","건설과","충무동","충무동 13통 마을안길 정비공사 ",20,"연등동 443-8","마을안길 정비공사 1식","연등동 443-8에 위치한 언덕 무너질 시 사고로 이어질 수 있어 정비 필요"]
[126,"도시건설시설","건설과","광림동","오림동 배수로 설치 공사 ",30,"오림동 238번지","1식","호우주의보로 인근 밭에서 물이 흘러 넘치고 돌덩이가 쓸려 내려오는 등 경사가 심하여 주민피해가 우려됨에 따라 배수로 설치 필요함."]
[127,"도시건설시설","건설과","대교동","대교동 4통 마을안길 정비 및 핸드레일 설치공사 ",30,"여수시 봉산동 815-8/816-2","L=50m, \nB=3m","마을 주민 및 진성여중·고 학생들이 자주 이용하는 도로이나, 도로포장 노후로 인한 보행자 통행불편 및 도시미관 저해로 정비 필요"]
[128,"도시건설시설","건설과","국동","국동 954-10번지 정자 기능 개선공사 ",15,"국동 954-10","정자 정비 및 \n샷시 설치 1식","노인 인구가 많은 지역으로 정자 이용도가 높으나, 시설 노후로 인해 기둥과 바닥에 갈라짐 현상이 있어 주민 이용시 안전사고의 위험이 있고 개방형 구조로 인해 겨울철 사용이 어려움"]
[129,"도시건설시설","건설과","월호동","대경도 내동마을 바다웽이 ~ 선착장 입구 아스콘 포장 공사",35,"경호동 715-9 일원","아스콘 재포장 1식","도로 노후화에 따른 통행 불편 해소"]
[130,"도시건설시설","건설과","문수동","문수동 443번지 일원 농로 정비 공사 ",30,"문수동 432, 421","배수로 설치\n(L=40m B=0.9m)","배수로가 설치되지 않아 호우 시 임야 등 재산피해가 있어 배수로 설치 필요"]
[131,"도시건설시설","건설과","미평동","미평동 1통 마을안길 콘크리트 포장공사 ",30,"미평7길 10-1일원","L=100m, B=3m","다수의 보행자 통행로로써 노후로 인한 요철 등 노면이 불규칙하여 통행에 불편을 주고 있어 마을안길 재포장을 통한 주민 생활환경 개선 도모"]
[132,"도시건설시설","건설과","만덕동","만흥동 중촌 마을안길 포장공사 ",20,"만흥2길 37~46","L=45m, b=3m","마을안길 바닥이 파손되고 균열이 있어 주민들의 통행에 불편을 야기하므로 안길을 재포장하여 통행 불편을 해소하고 주민들의 편의를 도모하고자 함"]
[133,"도시건설시설","건설과","여천동","여천동 반월마을 농로재정비 및 배수로 설치공사 ",20,"선원동 572-40번지","L=100m, B=3m","지면이 평탄하지 않아 호우 시 물고임 현상과 배수시설이 없어 인근 논밭에 침수피해 발생"]
[134,"도시건설시설","건설과","여천동","여천동 반월마을 농로 그레이팅 설치공사 ",77,"선원동 577-3번지","L=150m, B=1m","농로 폭이 좁아 보행자 및 통행차량의 낙상사고 발생 우려로 안전사고 방지 및 농사여건 개선"]
[135,"도시건설시설","건설과","여천동","여천동 군장마을 마을안길 재포장 공사 ",25,"화장동 676-2번지","L=102m, B=5m","노후화된 마을안길 재포장으로 보행자 및 차량 안전사고 예방"]
[136,"도시건설시설","건설과","주삼동","봉계동 배수로 설치 공사 ",30,"봉계동 69-5일원, 봉계동 새힘교회 뒤 편","L=90m","교회와 인접한 지역으로 우천시 산에서 내려오는 우수가 범람하여 교회 및 상가 등 주민피해가 발생하고 있어 배수로를 설치하여 주민피해 사전 예방"]
[137,"도시건설시설","건설과","주삼동","월앙마을 하천 석축 공사 ",150,"봉계동 541일원, 계원천과 장곡마을 팔각정 인근","L=450m, B=1m~1.5m","월앙마을 하천에 유실이 계속 발생, 인접 농지의 피해가 예상되므로 하천 붕괴 등 사전 차단 예방을 위해 석축 보강 공사가 필요"]
[138,"도시건설시설","건설과","주삼동","주삼동 주삼천 정비공사 ",70,"주삼동 992-6일원, 주삼천과 여천교 인근","L=40m, B=3m","주삼천과 여천교 인근의 지하농로로 통행시 경사가 심하고 농로 자체 균열 및 침하로 통행시 불편을 초래, 농로 정비를 통한 안전사고 예방 및 통행 여건 개선"]
[139,"도시건설시설","건설과","주삼동","봉강마을 농로확포장공사 ",25,"봉계동 312-3일원, 삼남테크 인근","L=50m, B=1m~1.5m,","기존 농로 폭이 협소하여 차량 진출입이 어렵고 주민불편을 초래하는 상황 농로 확포장을 통한 차량진출입의 불편 해소 및 농로 통행시 안전사고 예방 "]
[140,"도시건설시설","건설과","주삼동","주삼동 농수로 복개 공사 ",50,"주삼동 846일원, 주삼천과 여천교 인근","L= 140m, B= 0.7m~1m, H=0.7m~1m","농로 협소로 차량 및 농기계 등 통행에 불편, 농수로를 그레이팅 등으로 복개하여 농로 확장을 통한 통행 편의 제공과 사고예방 "]
[141,"도시건설시설","건설과","주삼동","주삼동 봉강마을 농수로 구조물화 공사 ",50,"주삼동 150일원, 진응건설과 성은벤딩인근","L=140m, B=3~4m,","2022년 사업지(주삼동 봉강마을 농수로 설치 공사)의 연장 시공 집중호우 대비 재해(농경지 피해등) 예방 및 영농기반 시설 조성"]
[142,"도시건설시설","건설과","삼일동","삼일동 호명 1834 일원 배수로 설치공사 ",50,"호명동 1834일원","배수로 및 그레이팅 설치 1식(L=100m)","배수시설이 미비하여 집중호우 시 산에서 내려온 우수로 인해 주택 침수가 빈번하게 발생함. 배수로를 설치하여 주민들의 정주여건을 개선하고자 함."]
[143,"도시건설시설","건설과","삼일동","삼일동 상암 1978 일원 배수로 및 옹벽 설치공사 ",40,"상암동 1978일원","배수로 설치 1식(L=70m), \n석축설치 1식(L=15m)","배수시설이 미비하여 집중호우 시 산에서 내려온 우수로 인해 마을안길 쪽으로 토사가 유실\n배수로 설치 및 옹벽설치를 통해 주민들의 안전한 정주여건 조성"]
[144,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 도독 마을안길 포장공사 ",50,"묘도동 357-8번지","L=300m, B=4m","집중호우 시 그레이팅과 포장도로의 높이가 맞지 않아 빗물이 고여 주택 침수피해 발생\n마을안길 포장도로를 통해 주민안전 및 침수피해 최소화"]
[145,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 창촌 팔각정 진입로 핸드레일 설치공사 ",20,"묘도동 1044번지","L=50m, B=3m","창촌 팔각정 진입로 확포장 및 핸드레일 설치를 통해 주민들의 실버카 통행 편의 및 안전사고 예방, 창촌 팔각정 입구 앞 콘크리트 타설을 통해 주민들의 통행 편의 도모"]
[146,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 창촌 1326번지 농로 그레이팅 설치공사 ",10,"묘도동 1326번지","L=16m, B=0.5m","주민 및 농기계 통행 시 사고 발생 위험이 상당히 높음\n그레이팅 설치하여 주민들의 안전사고 예방"]
[147,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 온동마을 쉼터 보수공사 ",40,"묘도동 2018번지, 197-4번지","쉼터보수공사1식","쉼터 노후화(계단 및 외벽 균열, 지붕파손)로 인해 안전사고 발생 우려\n전기 미설치로 인해 주민들의 쉼터 이용 불편 호소"]
[148,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 창촌 1384~1385, 1398번지 배수로 개설공사 ",20,"묘도동 1384~1385, 1398번지","L=10m, B=50cm\nL=30m, B=50cm","집중호우 시 배수로가 없어 토사유입으로 인근 주택 및 논, 밭 침수피해\n배수로를 개설하여 주택 및 농작물 침수피해 최소화"]
[149,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 919-1일원 배수로 개설공사 ",30,"묘도동 919-1일원","L=88m, B=50cm\nH=40cm","집중호우 시 배수로가 없어 인근 논, 밭 침수피해\n배수로를 개설하여 농작물 침수피해 최소화"]
[150,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 읍동마을 구거복개공사 ",40,"묘도동 1954번지","L=100m, B=3m, H=1.5m","필지 주변 농지 진입로가 없어 농업인 농지경작 및 통행에 불편\n23년 주민참여예산 구거복개 잔여구간 추가 진행"]
[151,"도시건설시설","건설과","묘도동","묘도동 읍동마을 배수로 정비공사 ",30,"묘도동 2010-1번지 일원","L=50m, B=4m","집중호우 시 배수로가 정비되어 있지 않아 인근 주택 침수피해 발생\n배수로 정비공사로 주민 안전사고 예방"]
[152,"도시건설시설","주차차량과","화양면","안포마을 주차장 포장공사 ",10,"화양면 안포리 1593-1","콘크리트 포장 A=80㎡","주민숙원사업인 안포마을 철마경로당 앞 주차장의 노후화로 인하여 포장공사 필요성 인정\n※ 단, 개방주차장 협약을 통하여 주차장 개방 필요함"]
[153,"도시건설시설","도로시설관리과","삼산면","삼산면 초도 리도 203호선 도로 재포장공사 ",300,"삼산면 초도리 일원","아스콘 포장 L=1.5km, B=8m","초도 일주도로 포장면 노후로 아스팔트 재포장을 통하여 주민불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성"]
[154,"도시건설시설","도로시설관리과","삼일동","삼일동 월내 280-2일원 도로 보수공사 ",200,"월내동 280-2일원","아스콘 포장 및 평탄화 작업 1식(L=600m, B=12m)","여수시 월내동 관내 도로에 대형차들이 통행하면서 도로 일부분이 파손 및 포트홀 발생하여 사고 발생 위험이 높음. \n도로 아스콘 포장 및 평탄화 작업을 통하여 안전사고를 방지하고자 함."]
[155,"도시건설시설","도로시설관리과","문수동","문수동 여문2로 일원 도로 재포장공사 ",30,"문수동 499","도로포장 등\n(L=130m B=8m)","도로가 균열 침하되어 있어 차량운행 시 소음이 발생하고 우천시 물고임으로 시민불편을 초래함"]
[156,"도시건설시설","도로시설관리과","국동","국동7길 일원 도로 재포장공사 ",80,"국동7길(정호마트~제일공원)","도로 포장\nL=300m,B=8m","도로포장 노후화로 인한 균열 및 파손 구간 도로정비를 \n통해 정주여건 개선 및 쾌적한 도로환경 조성"]
[157,"도시건설시설","도로시설관리과","시전동","시전동 시전3길 일원 도로 포장 공사 ",100,"시전3길~6길 일원","도로 포장 1식","도로 포장 공사를 통해 민원 해결 및 주민 편의 조성"]
[158,"도시건설시설","도로시설관리과","주삼동","봉계동 대곡제~예스마트 삼거리 도로구간 재포장 공사 ",90,"봉계동 68-3~산 116-5, 산116-3~55-17\n※ 봉계동 산 117 제외 (사정토지)","아스콘재포장\n(L=550m, B=3~4m)×2","도로구간 곳곳에 도로 균열 및 패임 등으로 차량교행 및 보행에 불편 초래, 공동주택을 이용하는 차량 및 시내버스 666번, 93번 운행구간,차량들이 많이 교행하는 구간으로 도로재포장 필요"]
[159,"도시건설시설","도로시설관리과","여천동","선원2길 도로 재포장 공사 ",80,"선원동 1009-1 일원","도로 포장 L=200m, B=10m","도로 노면 포장상태 불량으로 차량 통행 시 위험, 인근 주택 소음 발생"]
[160,"도시건설시설","도로시설관리과","돌산읍","돌산읍 시도2호선(신기) 도로 배수로 신설공사 ",100,"신복리 892-4번지 일원","도로 배수로 신설 (L=400m)","우천 시 도로 침수로 주민 통행 불편 발생 문제 및 안전사고 위험성 상존"]
[161,"도시건설시설","도로시설관리과","화양면","화양면 안포마을 진입도로 정비공사 ",40,"화양면 안포리 1294-11번지 일원","진입도로 측구 정비 L=40m","해년마다 호우피해가 심각한 지역으로 정비를 통한 주민 생명 및 재산보호 필요"]
[162,"도시건설시설","도로시설관리과","소라면","소라면 시도 10호선 배수로 정비공사 ",50,"소라면 사곡리 19-2번지 일원","배수로 정비 L=500m","집중호우시 도로변 흙배수로가 제구실을 하지 못하고 빗물이 도로로 넘쳐 농경지로 흘러 침수피해를 주고있는 상황으로 배수로 정비 필요"]
[163,"도시건설시설","도로시설관리과","화정면","화정면 개도 여석마을 리도201호선 배수로 정비공사 ",100,"개도리 1451 일원","배수로 정비 L=400m","리도 201호선 배수로 정비를 통한 우수처리 및 재해예방"]
[164,"도시건설시설","도로시설관리과","삼산면","삼산면 초도 리도203호선(의성구간) 배수로 설치 ",120,"삼산면 초도리 산1421-4 일원","배수로 설치 L=800","강우 시 일주도로 배수로 부재로 인한 인근 주택 침수 발생\n토사 유출 방지를 통한 사고 예방 및 정주여건 개선"]
[165,"도시건설시설","도로시설관리과","남면","남면 시도20호선 배수로 그레이팅 설치공사 ",20,"남면 우학리 251번지 일원","그레이팅 설치 L=100m","인도가 없는 도로에 배수로 덮개가 없는 상태로 주민 낙상사고가 발생하는 등 안전사고 위험으로 배수로 덮개 설치 요청 \n기반시설 확충(정비)으로 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모 "]
[166,"도시건설시설","도로시설관리과","화양면","화양면 소장마을 배수로 정비공사 ",30,"나진리 21 일원","배수로 정비 L= 100m","우천시 도로 물고임 현상으로 차량통행의 어렴움빗물로 인해 주민통행 불편"]
[167,"도시건설시설","도로시설관리과","화양면","화양면 안포마을 측구 정비공사 ",30,"화양면 안포리 1255번지 일원","측구 정비 L=80m, \n배수관 교체 2개소","호우피해가 심각한 지역으로 정비를 통한 주민 생명 및 재산보호 필요\n측구에 우수의 흐름을 방해하는 관 교체 및 물구배 정비가 필요한 실정임"]
[168,"도시건설시설","도로시설관리과","서강동","봉강동 봉소당 ~ 고려타일구간 보도 안전난간 설치 ",30,"봉강동 23번지","안전난간 설치\nL=200m","봉강로 일원 보도는 학생 및 어르신들의 통행이 많아, 안전난간 설치를 통한 안전사고 예방 및 정주여건 개선"]
[169,"도시건설시설","도로시설관리과","삼일동","삼일동 호명양지 마을입구 배수로 정비공사 ",30,"상암로 478일원","배수로 정비 1식","상암로 478번지 전각 앞 기존 배수로가 제기능을 하지 못하며 인근 배수로 미설치, 도로 개발행위로 인해 집중호우 시 상습 침수구역으로 안전사고 발생 우려됨.\n기존 설치된 배수로에서 도로 측구에 설치된 배수로와 연결하여 반대편 버스정류장 아래 지하차도 쪽으로 배수될 수 있도록 정비 "]
[170,"도시건설시설","도로시설관리과","둔덕동","둔덕동 은천교회 앞~중앙하이츠 보도 정비공사 ",100,"좌수영로 526 일원","보도 정비\nL=70M, B=3M","(구) 성심병원 앞 교차로~중앙하이츠아파트 보도블록 노후로 노면이 고르지 않음\n어린이, 노약자 등 보행시 안전사고 예방을 위해 정비 필요"]
[171,"도시건설시설","도로시설관리과","국동","국동 1082-16번지 일원 보도 정비공사 ",20,"국동 1082-16 일원\n(여수낚시~잠수기수협)","보도블록 정비\nL=170m,B=2m","많은 관광객이 방문하는 거리로 통행량이 많음\n보도블록이 파손되고 침하되어 있어 통행에 불편 초래 및 도시미관 저해"]
[172,"도시건설시설","도로시설관리과","여서동","여서동 부영6차아파트 일원 보도 정비공사 ",80,"여서동 874번지","보도 정비\nL=280m, B=1.6m","인도 가로수 제거 지역으로 인도 바닥 노면이 고르지 못하고 노후하여 통행 불편\n안전사고를 예방하고 안전한 보행환경을 조성하기 위하여 정비 필요"]
[173,"도시건설시설","도로시설관리과","여서동","여서동 한재로터리 일원 보도 정비공사 ",20,"여서동 403번지","보도 정비\nL=70m, B=3m","인도 노면이 노후하여 통행불편 및 미관 저해\n주변 경관과 어울리도록 보도블록으로 정비하여 아름다운 여수 이미지 제고"]
[174,"도시건설시설","도로시설관리과","주삼동","주삼동 파인빌리지 앞 보도 개설 공사 ",100,"주삼동 766-1, 주삼동 683-5","주삼동766-1(L=100m), \n주삼동683-5(L=85m)","파인빌리지 입구에서 버스승강장까지 인도가 개설되어 있지 않아 버스승강장 이용 시 \n도로를 통해 이동하여 각종 차량 안전사고의 위험성이 있음\n인도개설을 통한 주민 안전사고 사전 예방\n(파인빌리지는 2020년에 준공된 120여세대가 거주하는 공동주택)"]
[175,"도시건설시설","도로시설관리과","삼일동","삼일동 국가산단 내 보도 개설 공사 ",200,"낙포동 197-35일원","인도 정비공사 1식(L=440m, 양측)","인도가 미정비 되어 잡초가 무성하고 평탄화 작업이 안되어 있어 보행 불편\n도로에 신호등이나 과속방지턱이 없어 자동차 고속 주행에 따른 보행자의 사고 위험이 높고 야간에는 가로등이 없어 도보 또는 자전거 이용시 사고 발생 위험"]
[176,"도시건설시설","도로시설관리과","시전동","웅천동 웅천중앙로 일원 보도 정비 공사 ",40,"웅천동 1678-1~1678-7 부근\n(하이오커피~김서방네어물전)","보도정비 L=100m, B=3m","노후화된 도로(보도) 탄성 재포장을 통해 민원 해결 및 주민 편의 조성"]
[177,"도시건설시설","도로시설관리과","문수동","문수동 국민은행 뒤 보도 정비공사 ",10,"문수동 129","보도블럭 정비\n(L=20m B=3m)","보도블럭 지반이 침하되는 등 정비 필요"]
[178,"도시건설시설","도로시설관리과","문수동","문수동 문수3길 일원 보도 정비공사 ",10,"문수로 129","보도블럭 정비\n(L=25m B=3m)","보도블럭 노후화로 인하여 색이 바래지고 \n도시미관 저해하여 정비 필요"]
[179,"도시건설시설","도로시설관리과","충무동","충무동 16통 보도블럭 정비공사 ",50,"럭키광무아파트 건너편~동화가스 충전소","보도블록\n정비 1식","노후 블록 정비 및 우레탄 포장 등 보도블럭 정비로 주민 통행 불편 해소와 도시 미관 정비"]
[180,"도시건설시설","도로시설관리과","여서동","여서동 금호아파트 일원 보도 정비공사 ",50,"여서동 403번지 외 1필지","보도 정비\nL=150m, B=3.0m","인도 노면이 노후하고 침하되어 통행불편 및 미관 저해\n주변 경관과 어울리도록 보도블록으로 정비하여 아름다운 여수 이미지 제고"]
[181,"도시건설시설","도로시설관리과","여서동","여서동 텃골마을 일원 보도 정비공사 ",15,"여서동 404번지","보도 정비\nL=25m, B=8m","노후된 보도블록 및 경계석 훼손으로 주변 미관 저해\n아름다운 여수 이미지 제고를 위한 정비 필요"]
[182,"도시건설시설","도로시설관리과","동문동","동문동 8통 일원 보도 정비공사 ",40,"관문동 673-3번지 외 9필지\n(경남장식~택배동부취급소)","보도블록정비 1식","인도 보도블록 노후화로 인해 훼손된 곳이 많아 주민 통행 시 안전사고 위험이 있으므로, 정비 공사를 통해 주민 안전 확보와 편익 증진 필요"]
[183,"문화관광","관광과","남면","365섬 이색 포토존 개설 사업",400,"남면 금오도 일원","포토존 1개소 설치","호핑투어 구간 내 섬 특색에 맞는 상징적이고 이색적인 \n포토존을 설치해 방문객에게 특별한 섬 추억을 제공"]
[184,"보건상하수도","상수도과","화정면","하화도 물탱크 설치공사",50,"화정면 하화도 일원","물탱크 1식 설치","관광객 수 증가에 따른 물 소비 증가로\n도서민의 안정적 급수 공급"]