2024년 제2회 여수시 건축위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 4. 18.(목) 14:00~14:30

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 심의위원 : 여수시 건축위원회 위원 30명중 16명 참석

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 5건(원안 5)

연번	안 건	건 축 개 요	심의결과
1	* 적용의 완화(층간방화구획)-변경심의 ※ 관련근거 - 건축법 제5조, 건축법 시행령 제6조 및 제46조, 여수시 건축조례 제3조 ※2023년 제4회 여수시건축위원회 심의(원안)	･위 치: 여수시 중흥동 1802번지 ･건축면적: 2,382.66㎡ ･연 면 적: 3,823.86㎡ ･용 도: 자원순환시설(폐기물처분시설) ･규 모: 지하1층 ~ 지상 5층 / 6동 ･구 조: 철골철근콘크리트조,일반철골조	원안의결
2	* 화재안전성능보강 지원 ‣ 그리스도어린이집 화재안전성능 보강지원을 위한 보강계획 심의 ※ 관련근거 - 건축물관리법 제27조, 제28조 및 제29조의2	･위 치: 여수시 둔덕동 462-8번지 ･건축면적: 299.63㎡ ･연 면 적: 854.31㎡ ･규 모: 지상 3층/ 1동 ･사 업 비: 41,174천원 ･구 조: 철근콘크리트조,시멘트벽돌조	원안의결
3	* 화재안전성능보강 지원 ‣ 한국병원 본관 화재안전성능 보강지원을 위한 보강계획 심의 ※ 관련근거 - 건축물관리법 제27조, 제28조 및 제29조의2	･위 치: 여수시 신기동 75-10번지 ･건축면적: 1,175.18㎡ ･연 면 적: 5,249.07㎡ ･규 모: 지하 1, 지상 6층/ 1동 ･사 업 비: 292,831천원 ･구 조: 철골철근콘크리트구조	원안의결
4	* 화재안전성능보강 지원 ‣ 한국병원 신관 화재안전성능 보강지원을 위한 보강계획 심의 ※ 관련근거 - 건축물관리법 제27조, 제28조 및 제29조의2	･위 치: 여수시 신기동 75-15번지 ･건축면적: 395.27㎡ ･연 면 적: 1,597.91㎡ ･규 모: 지상 4층/ 1동 ･사 업 비: 83,700천원 ･구 조: 일반철골구조	원안의결
5	* 화재안전성능보강 지원 ‣ 한국병원 별관 화재안전성능 보강지원을 위한 보강계획 심의 ※ 관련근거 - 건축물관리법 제27조, 제28조 및 제29조의2	･위 치: 여수시 신기동 75-15번지 ･건축면적: 423.67㎡ ･연 면 적: 1,851.03㎡ ･규 모: 지상 5층/ 1동 ･사 업 비: 149,237천원 ･구 조: 철근콘크리트구조	원안의결