여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2025. 1. 20. ~ 1. 26.)

구분	pH	TOC	SS	T-N	T-P	비고
여수공공하수처리시설	7.0	7.5	4.2	9.085	0.370
율촌 면단위 공공하수처리시설	7.1	4.4	2.0	10.862	0.352
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	-	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질TMS 매시간 측정자료의 평균값