여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2024. 3. 11. ~ 3. 17.)

구분	pH	TOC	SS	T-N	T-P	비고
여수공공하수처리시설	6.9	3.0	3.1	7.9	0.126
율촌 면단위 공공하수처리시설	7.0	2.0	0.6	10.937	0.717
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	-	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질TMS 매시간 측정자료의 평균값