2025년 제6회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2025. 6. 26.(목) 15:45

❍ 장    소 : 여수시청 3층 회의실

❍ 심의위원 : 여수시 건축구조전문위원회 이강근 위원장 등 7명

□ 심의안건

❍ 건축구조전문위원회 : 10건(해체 심의)

연번	안건	개 요	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 화치동 1444번지 ⇒연면적 500㎡ 이상(해체허가 대상) ※2025.5.13. 국토안전관리원 검토(조건부적정-특수구조)	･위 치: 화치동 1444번지 ･연 면 적: 841.41㎡(해체)※기초부 존치 ･규 모: 지상1층/ 1동(주4번동) ･용 도: 공장(CLEAN SHOP) ･구 조: 경량철골구조	원안 의결
2	* 건축물 해체 심의 - 동산동 398-1번지 ⇒ 10미터 반경 내 횡단보도 있는 경우(해체허가 대상)	･위 치: 동산동 398-1번지 ･연 면 적: 90.97㎡ ･규 모: 지상2층/ 1동 ･용 도: 주택 ･구 조: 시멘트벽돌구조	원안 의결
3	* 건축물 해체 심의 - 화치동 1292번지 일원 ⇒주요구조부 일부해체(해체허가대상)	･위 치: 화치동 1292번지 외 4 ･연 면 적: 488.96㎡(해체) ･규 모: 지상2층/ 1동 ･용 도: 공장(원재료창고) ･구 조: 철근콘크리트조,일반철골조	조건부 의결
4	* 건축물 해체 심의 - 돌산읍 평사리 1292-7번지 일원 ⇒높이 12m 이상(해체허가 대상)	･위 치: 돌산읍 평사리 1292-7번지 외 7 ･연 면 적: 615.19㎡(해체) ･규 모: 지상1층/ 6동(가설건축물1동 포함) ･용 도: 근생, 서커스장 ･구 조: 경량철골조,기타강구조,강파이프조	조건부 의결
5	* 건축물 해체 변경심의 - 월내동 280번지 ※해체공법,작업순서 등 변경 ※2025.6.2. 국토안전관리원 검토(조건부적정-발파)	･위 치: 월내동 280번지 ･연 면 적: 17,281.16㎡(해체연면적) ･규 모: 지하1층~지상7층/ 5동 ･용 도: 발전기 및 터빈설치용건물 등 ･구 조: 일반철골조 등	원안 의결
6	* 건축물 해체 변경심의 - 봉강동 342-1번지 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※해체순서, 해체장비 변경 등	･위 치: 봉강동 342-1번지 ･연 면 적: 863.36㎡(해체연면적 684.36㎡) ･규 모: 지하1,지상4층/ 1동 ※지하층 존치 ･용 도: 다방,목욕탕,사무실,점포,주택 ･구 조: 철근콘크리트구조	조건부 의결
7	* 건축물 해체 재심의(지하층) - 학동 76-4번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 학동 76-4번지 ･연 면 적: 1,793.4㎡ ･규 모: 지하1, 지상 6층/1동 ･용 도: 숙박시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	원안 의결
8	* 건축물 해체 심의 - 학동 200-12번지 ⇒연면적 500㎡ 이상 등(해체허가 대상) ※2023.10.30. 국토안전관리원 검토(조건부적정-특수구조,장비탑재)	･위 치: 학동 200-12번지 ･연 면 적: 1,142.03㎡(해체)※지하층 존치 ･규 모: 지하1,지상7층/ 1동 ･용 도: 숙박시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	재검토 의결
9	* 건축물 해체 심의 - 학동 200-13번지 ⇒연면적 500㎡ 이상 등(해체허가 대상) ※2023.9.19. 국토안전관리원 검토(조건부적정-특수구조,장비탑재)	･위 치: 학동 200-13번지 ･연 면 적: 1,629.51㎡(해체)※지하층 존치 ･규 모: 지하1,지상7층/ 1동 ･용 도: 숙박시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	재검토 의결
10	* 건축물 해체 심의 - 학동 200-14번지 ⇒연면적 500㎡ 이상 등(해체허가 대상) ※2023.10.30. 국토안전관리원 검토(조건부적정-특수구조,장비탑재)	･위 치: 학동 200-14번지 ･연 면 적: 3,727.42㎡(해체)※지하층 존치 ･규 모: 지하1,지상10층/ 1동 ･용 도: 숙박시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	재검토 의결