여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2025. 10. 13. ~ 10. 19.)

구분	pH	TOC	SS	T-N	T-P	비고
여수공공하수처리시설	6.8	5.7	3.5	6.904	0.311
율촌 면단위 공공하수처리시설	6.4	1.9	1.3	8.488	0.401
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	-	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질TMS 매시간 측정자료의 평균값