6.3.1			지역사회고지

작성 대상

문서번호 :	Rev.0

6.3 지역사회 고지계획	6.3.1 고지대상

화학물질관리법 제23조의3(화학사예방관리계획서의 지역사회 고지) 제1항에 따라 지역사회에 고지하여야 하며, 화학물질관리법 시행규칙 별표3의2 또는 환경부고시 「유독물질, 제한물질, 금지물질 및 허가물질의 규정수량에 관한규정」에서 정하는 상위규정수량 이상인 경우 1군에 속하여 지역사회에 고지 대상이 된다.

규정수량

유해화학물질	사업장 내 최대보유량 (ton)	작성수준	구분 근거
			하위규정수량 (ton)	상위규정수량 (ton)
니트로벤젠	288	1군	5	40
톨루엔디이소시아네이트	58.08	2군	5	200
4,4’-디이소시안산디페닐메탄	86.4	면제	400	-
1-메틸-2-피롤리디논	24.72	면제	40	-
페놀	50.88	1군	8	40
메타크릴산	48.96	2군	20	500
비스페놀A	1008	2군	20	-

문서번호 :	Rev.0

6.3 지역사회 고지계획	6.3.1 지역사회고지

고지 대상

총괄영향범위 내 인근 업체 근로자(대표 전달의 경우 공공수용체 목록 작성)

총괄영향범위 내 주민이 없음

유일마린유한회사	금호피앤비화학(주) 탱크터미널	환경시설관리주식회사 중흥처리장
061-664-0003	061-685-3500	061-685-8184

고지 방법

화학물질관리법 제23조의3(화학사고예방관리계획서의 지역사회 고지)에 따라 매년 1회 이상 고지하여야 한다.

고지된 사항이 변경된 때에는 그 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 변경사항에 대하여 고지한다.

고지방법은 화학물질 종합정보시스템에 등록하는 방법으로 이용하며, 서면통지, 개별설명 또는 집합전달 등의 방법 중 하나 이상의 방법을 함께 사용하여야 한다.

방법 1 : 화학물질 종합정보시스템 등록

방법 2 : 여수시청 홈페이지 비상대응분야 요약서 주민고지 게시

방법 3 : 화학사고예방관리계획서 지역사회 고지 서면통지서 개별 설명 후 서명 날인
(화학사고예방관리계획서 이행 등에 관한 규정 [별지 제5호서식])

지역사회 고지서

사업장 일반정보

사업장명	(주)와이티씨
사업자 등록번호	417-81-46988
대표자	장귀성
우편번호/주소	555-805 / 전라남도 여수시 중흥동 750-20
산업단지	여수국가산업단지
대표전화	061-684-7077

유해화학물질 목록 및 대표 유해성

유해화학물질 목록

유해화학 물질명	화학물질 식별번호	고유 번호	물질 상태	농도 (%)	비중	유해성 정보
니트로벤젠	98-95-3	97-1-12 19	액체	100	1.2	급성독성(경구) : 구분4 급성독성(경피) : 구분3 급성독성(흡입-분진/미스트) : 구분4 심한눈손상성/자극성 : 구분2 발암성 : 구분2 생식독성 : 구분2 특정표적장기독성(1회) : 구분1 특정표적장기독성(반복) : 구분1 만성수생환경유해성 : 구분2
톨루엔 디이소시아네이트	26471-62-5	2010-1-611	액체	100	1.22	급성독성(흡입-증기) : 구분1 심한눈손상성/자극성 : 구분2A 피부부식성/자극성 : 구분2 특정표적장기독성(1회) : 구분3 호흡기과민성 : 구분1 피부과민성 : 구분1A
4,4‘-디이소시안산 디페닐메탄	101-68-8	97-1-423	액체	50	1.22	급성독성(흡입-증기) : 구분4 심한눈손상성/자극성 : 구분2A 피부부식성/자극성 : 구분2 피부과민성 : 구분1 호흡기과민성 : 구분1 발암성 : 구분2 특정표적장기독성(1회) : 구분3 특정표적장기독성(반복) : 구분2
비스페놀-A	80-05-7	2019-1-934	액체	100	1.2	급성 독성(경구), 구분 5 : H303 급성 독성(경피), 구분 5 : H313 심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 1 : H318 피부 과민성, 구분 1 : H317 생식독성, 구분 1B : H360 특정 표적장기 독성(1회 노출), 구분 3, 호흡기 자극 : H335 특정 표적장기 독성(반복 노출), 구분 2 : H373 급성 수생환경, 분류되지 않음 : 해당없음 만성 수생환경, 구분 2 : H411
1-메틸-2-피롤리디논	872-50-4	2014-1-700	액체	100	1.03	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2 생식독성 : 구분1B 특정표적장기 독성(1회노출) : 구분3

페놀	108-95-2	97-1-332	액체	100	1.0576	급성 독성(경구) : 구분3 급성 독성(경피) : 구분3 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 생식세포 변이원성 : 구분2 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2 만성 수생환경 유해성 : 구분2
메타크릴산	79-41-4	2023-1-1119	액체	100	1.0141	인화성 액체 : 구분 4 - 급성 독성 – 경구(3.1): 구분 4 - 급성 독성 – 경피(3.1): 구분 3 - 급성 독성 – 흡입(3.1): 구분 4 - 피부 부식성 / 피부 자극성(3.2): 구분 1A - 심한 눈 손상성 / 눈 자극성: 구분 1 - 특정표적장기 독성 물질-1회 노출(3.8): 구분 3 (H335) - 특정표적장기 독성 물질(반복 노출): 구분 1(신경계, 간장, 신장, 부신): 구분 2(호흡기)

대표 유해성

1. 취급물질의 일반정보

가. 물질명   톨루엔디이소시아네이트

나. 화학물질식별번호(CAS 번호)   26471-62-5

다. 유해화학물질 관리번호   유독물질 : 2010-1-611

라. 농도(또는 함량 %)   100%

마. 최대보관량   58.08 ton

2. 인체유해성

· 노출은 후두염, 숨가쁨 그리고 두통을 유발할 수 있음

· 쌕쌕거림과 기침과 함께 기관지 염이나 폐부종 및 천식을 유발할 수 있음

· 다른 증상은 구역질, 구토 그리고 복통을 포함함

· 호산구증가증이 보고되어짐

· 고농도 톨루엔디이소시아네이트는 피부, 눈, 점막, 상기도 그리고 소화관의 조직을 손상시킴

· 화학적 혹은 과민증 폐렴은 감기와 같은 증상으로 발생할 수 있음

· 긴장과 울혈을 포함하여 흉부의 불편함이 발생함

· 불면증이 발생함

· 흡입하면 사망을 유발할 수 있고 섭취 혹은 피부를 통해 흡수됨

· 피부접촉은 심각한 피부염을 유발할 수 있음

· 홍조와 각화가 발생할 수 있음

· 알레르기 습진 또한 발생할 수 있음

· 치료되지 않고 남아 있으면 눈 접촉은 영구적인 손상의 심각한 자극 결과를 유발할 수 있음

· 눈과의 접촉은 눈물흘림, 따가움, 화상 그리고 따끔거리는 감각이 유발될 수 있고 각막염과 결막염을 유발할 수 있음

· 섭취는 입안과 위의 화상을 유발하고 위와 식도에 부식성 영향이 발생할 수 있음

3. 물리적 위험성

· 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

· 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음

· 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

· 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

· 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

· 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

· 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음

· 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

4. 환경유해성

가. 생태독성

- 어류 : LC50 43 mg/l 96 hr

- 갑각류 : LC50 6.7 mg/l 96 hr

- 조류 : EC50 10.3 mg/l 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성 : log Kow 1.85

- 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

- 농축성 : BCF 77

- 생분해해성 : 3.3 %

라. 토양이동성 : 자료 없음

마. 기타 유해영향 : 자료 없음

5. 출처

화학물질안전원 화학물질종합정보시스템(https://icis.me.go.kr)

MSDS 참고 (환경유해성)

1. 취급물질의 일반정보

가. 물질명   4,4’-디이소시안산디페닐메탄

나. 화학물질식별번호(CAS 번호)   101-68-8

다. 유해화학물질 관리번호   유독물질 : 97-1-423

라. 농도(또는 함량 %)   85%

마. 최대보관량   86.4 ton

2. 인체유해성

· 호흡곤란, 가슴 통증 그리고 폐기능 감소

· 눈, 코, 목의 자극; 호흡 민감; 기침, 폐 분비물, 가슴통증; 천식

3. 물리적 위험성

·고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

· 가열시 용기가 폭발할 수 있음

· 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

· 흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

4. 환경유해성

가. 생태독성

- 어독성 : LC50 >1,000 mg/l 96 hr

- 수생무척추동물 : EC50 >500 mg/l 24 hr

- 수생식물 : EC50 1,640 mg/l 72 hr

나. 잔류성 및 분해성

- <10%의 ThOD의 BOD 시험 조건 하에서 생분해성이 관찰되지 않음

다. 생물농축성

- 생물체에 현저하게 축적되지 않음

라. 토양이동성

- 토양 고체상에 대한 흡착 가능성 없음

마. 기타 유해영향

- 처리되지 않은 상태로 자연수계에 방류하지 말 것.

5. 출처

화학물질안전원 화학물질종합정보시스템(https://icis.me.go.kr)

MSDS 참고

1. 취급물질의 일반정보

가. 물질명   니트로벤젠

나. 화학물질식별번호(CAS 번호)   98-95-3

다. 유해화학물질 관리번호   유독물질 : 97-1-12

라. 농도(또는 함량 %)   100%

마. 최대보관량   288 ton

2. 인체유해성

H302 : 삼키면 유해함

H311 : 피부와 접촉하면 유독함

H331 : 흡입하면 유독함

H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H360 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H412 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

3. 물리적 위험성

-고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

-가열시 용기가 폭발할 수 있음

-일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

-용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

-흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

4. 환경유해성

가. 생태독성

어류

LD50 44 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio

갑각류

LC50 35 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(OECD proposal, 1979)

조류

EC50 18 ㎎/ℓ 96 hr 기타(Chlorella pyrenoidosa, OECD TG 201)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

1.86 log Kow

분해성

토양 - 이분해성 물질임 - 본질적 분해성 물질 아님

5. 출처

화학물질안전원 화학물질종합정보시스템(https://icis.me.go.kr)

MSDS 참고

사고시나리오 총괄영향범위

독성 누출 사고시나리오

(전라남도 여수시 중흥동)

화재·폭발 사고시나리오

(전라남도 여수시 중흥동)

사업장의 안전관리 방침

유해화학물질 취급시설 출입 통제 관리

표준절차서 및 안전규정 준수

주 1회 유해화학물질 취급시설 자체점검 실시

연 1회 화학사고예방관리계획서 이행 자체점검 실시

비상연락체계

지역사회와의 소통계획

평상 시 : 화학물질관리법에 따른 고지 규정에 따라 지역사회 고지

화학물질 종합정보시스템 홈페이지에 게시

여수시청 홈페이지 비상대응분야 요약서 주민고지 게시

비상 시 : 상황전파반을 구성하여 유관기관에 사고 전달을 원활하게 신고하도록 함

상황전파반 구성

								대표이사
						보고							보고
				상황전파반 구성
		관할 지자체												정부기관
		박용석												선상현

제공정보

기관명	제공정보
관할 지자체 (시청, 주민센터 등)	◼ 비상대응분야 요약서 ◼ 화학사고 상황보고서 · 사고개요, 피해상황, 수습(조치)현황, 사고관리, 사고발생 원인 등
정부기관 (소방서, 경찰서 등)	◼ 화학사고 상황보고서 · 사고개요, 피해상황, 수습(조치)현황, 사고관리, 사고발생 원인 등 ◼ 방제관련 정보 · 취급물질에 따른 유해성정보, 사고발생위치(배치도) 및 사고발생물질의 정보, 방제장비 보유현황 및 배치도, 소화설비 배치도

지역사회와의 공조를 통한 비상대응 활동 계획

인근 사업장과의 협의체 구성 계획

- 당사 및 인근 사업장에서 화학 사고가 발생할 경우 신속하고 적정한 사고수습이 이루어 질 수 있도록 협의체를 구성한다.

자사보유 자원의 타사 지원 활동

- 당사의 보유 자원은 인적자원과 물적자원으로 구분할 수 있으며 인적자원의 경우 당사의 방재 반이 지원하도록 하며, 물적자원의 경우 당사의 방제용품을 지원한다.

합동훈련계획

- 연 1회 협의체를 구성한 사업장과 합동훈련계획을 수립하여 실제 화학사고 발생 시 신속하고 적정한 사고수습이 이루어질 수 있도록 한다.

대피경보 방법

사업장 내부 경보시설 종류 및 수량

구 분	설치장소	경보 방법	점검주기	관리자
무전기	사무실 및 개인소지	수동경보	월 1회	박용석
확성기	현장	수동경보	월 1회 (배터리 확인)	박용석
개인 휴대폰	개인소지	수동경보	개인 유지 관리	-

경보절차

경보 절차		담당자별 임무
발견자		유해화학물질관리자(이은호)에게 신고하며, 비상사태 종류와 상태, 신고자의 성명 순으로 내용을 전달한다.
유해화학물질관리자 (이은호)		사고발생 경위를 파악하여 비상사태의 종류 및 발생장소, 방송자의 소속과 성명 순으로 방송하고 2회 반복한다.
확성기 안내		누출 경보	비상상황 발생! 비상상황 발생! ㈜와이티씨 OOO입니다. 현재 유해화학물질 옥외보관창고에서 유해화학물질이(가) 누출되었습니다. 비상대응반 외 전 사원은 모두 대피하시고 외부출입을 자제하시기 바랍니다. 비상대응반은 즉시 비상보호구를 착용 후 현장으로 출동하여 유해화학물질 확산방지 및 방재작업에 임하여 주시기 바랍니다. “유해화학물질 누출” “유해화학물질 누출” “긴급대피” “긴급대피”
		화재 경보	비상상황 발생! 비상상황 발생! ㈜와이티씨 OOO입니다. 현재 유해화학물질 옥외보관창고에서 화재가 발생하였습니다. 비상대응반 외 전 사원은 모두 대피하시고 외부출입을 자제하시기 바랍니다. 비상대응반은 즉시 현장으로 출동하여 화재 진압에 임하여 주시기 바랍니다. “화재 발생” “화재 발생” “긴급대피” “긴급대피”
		해제 경보	비상상황 해제! 비상상황 해제! ㈜와이티씨 OOO입니다. 사업장 내 유해화학물질 누출로 발생 된 비상상황이 모두 해제되었음을 알려드립니다.
싸이렌울림		누출 경보	유출되는 동안 호루라기 음을 연속적으로 취명한다. 방제요원 외 불필요한 인원은 지정장소에 대기한다. 유독물 및 독성가스 누출 시 안내에 따라 보호장비를 휴대하고, 비상지휘단장의 지시에 따른다.
		화재 경보	싸이렌 단음으로 비상사태 종료 시까지 계속 취명한다. 비상지휘단장은 비상대응조직도의 연락망을 통해 방제 및 소방반의 동원과 화재진압을 지시한다. 모든 방문객과 불필요한 인원은 지정된 장소로 대피한다. 방제 및 소방반 구성원 외에는 비상발생 장소에 접근하여 진화작업에 지장을 주어서는 안된다.
		대피 경보	싸이렌 장음으로 연속 취명되며 비상사태 종료 시까지 계속 취명한다. 대피지역은 대피로에 따라 바람의 반대방향으로 안전한 곳에 대피한다. 필요 시 발생지역의 진입을 통제하고, 인근공장의 대피를 위하여 조치한다.
		해제 경보	싸이렌이 해제되며 상황의 종료와 조치사항에 대하여 안내한다.

유·무선전화를 통해 인근사업장에 전달

사업장 명	전화번호	사업장 명	전화번호
(유)백운운수	061-691-7011	금호피앤비화학(주) 탱크터미널	061-685-3500
(유)와이티씨로지스틱	061-662-4900	환경시설관리주식회사 중흥처리장	061-685-8184
유일마린유한회사	061-664-0003

지자체를 통한 경보전달

사업장이 위치한 중흥동 내 거주하는 주민은 없음

① 유선 : ㈜와이티씨 → 여수시 재난안전상황실(061-659-4949)

② 유선 : 여수시 재난안전상황실 → 인근피해예상주민(삼일동)

③ 마을자체방송 : 방송책임자가 마을 앰프로 방송

면ㆍ동별	주민수	방 송 시 설 현 황
		개소	앰프수	스피커수	관리장소	관리자
삼일동	2,428	12	12	12	마을회관	통장

응급의료 계획

응급의료기관의 목록 및 비상연락망

- 1차 의료원, 2차 의료원, 전문병원으로 구분하여 사고를 당한 근로자의 유형을 확인한 후 응급의료기관에 연락을 취한 후 응급의료 기관을 선정한다.

병원명		주소	전화번호 (응급실)	응급실병상 수	이동거리	소요시간
1차 의료원	여천전남병원	전남 여수시 무선로 95	061-690-6118	20	14. 7km	18 분
1차 의료원	한마음의료재단 제일병원	전남 여수시 쌍봉로 70	061-689-8118	10	11.7 km	19 분
2차 의료원	여수전남병원	전남 여수시 좌수영로 49	061-640-7118	11	22.2 km	29 분
전문병원	전남대학교병원	광주광역시 동구 제봉로 42	062-220-5555	37	118.2 km	98 분

환자 후송계획

- 환자 후송계획은 다음의 순서로 진행한다

환자가 발생한 경우 119 상황실 연락을 취한 후 환자의 상태를 밝히고, 환자의 상태에 따라 응급처치가 응급차량을 통해 진행해야 하는 경우 응급차량을 이용한다.

119 상황실에서 응급처치에 대한 유무를 파악 후 응급처치가 잘 이루어 졌다면, 응급차량이 오는 시간보다 당사의 차량을 이용하여 후송하는 시간을 판단 후 후송차량을 결정한다.

만약 출근 및 퇴근시간인 경우 당사의 차량을 이용하지 않고 응급차량을 이용하는 것으로 한다.

- 응급차량 지원

구급차	소재지	전화	도착소요시간
여수소방서 화학119구조대	전남 여수시 여수산단로 725	061-680-0916	8 분

이동시간 및 이동경로

- 여천전남병원 응급실

- 한마음의료재단 제일병원

- 여수전남병원 응급실

- 광주 전남대병원 응급실

주민대피 장소 및 방법

집결지

- 대피장소로 이동을 위한 집결지 선정은 여수시청의 「여수국가산단 유해(독성)가스 누출사고 대비 주민대피 계획」 내용을 참고하여 작성

대피장소

- 대피장소는 여수시청의 「여수국가산단 유해(독성)가스 누출사고 대비 주민대피 계획」 내용을 참고하여 작성

대피장소	수용가능 인원	사업장으로부터 거리 (km)	시간	주소	전화번호(061)
쌍봉초등학교	575 명	12.2	20	전남 여수시 흥국로 47	690-4520
시전초등학교	3,288 명	13.2	20	전남 여수시 망마로 82-17	691-0788
신기초등학교	3,841 명	13.1	19	전남 여수시 여천체육공원길 24	686-9283
여도초등학교	3,366 명	12.9	9	전남 여수시 상암로 7	685-2811
여천초등학교	961 명	10.5	17	전남 여수시 주동1길 30	691-2974