붙임		안전점검 체크리스트(요양병원)

<점검일자 2017.    .   . >

1. 점검자

시‧도 시‧군‧구 소방서 전기 가스 건축	소속 직급 성명 (서명) 직급 성명 (서명) 소속 직급 성명 (서명) 직급 성명 (서명) 소속 직급 성명 (서명) 직급 성명 (서명) 소속 직급 성명 (서명) 직급 성명 (서명) 소속 직급 성명 (서명) 직급 성명 (서명) 소속 직급 성명 (서명) 직급 성명 (서명)

2. 점검대상

의료기관명		전화번호
소재지		병상수/환자수
직원수	총( 명), 의사( 명), 간호사( 명), 간호조무사( 명), 기타( 명)	건물소유형태	자가( ), 임대( )
시설규모	00 층 (바닥면적 ㎡) * 병원으로 사용하는 모든 층의 바닥면적 합계 (총 층 건물 내 층 ~ 층 사용)
시설관리책임자		방화관리자

붙임		안전점검 체크리스트(요양병원)

□ 의료법상 점검사항

지표 및 세부 점검내용	점검결과 (적합/부적합)	점검내용 및 조치사항
1. 요양병원 인력기준 등 준수 여부
1-1. 의료인력 적정운영
1-1-1. 의 사 * 연평균 1일 입원환자 40명당 1인(80명까지는 2명)
1-1-2. 간호사 * 연평균 1일 입원환자 6명당 1인 * 간호조무사 : 간호사정원의 3분의 2
1-1-3. 약 사 * 1명, 200병상이하의 경우 주당 16시간 이상 시간제 가능
1-2. 당직인력 적정운영
1-2-1. 당직의료인 근무 * 입원환자 200명마다 의사1, 간호사2
1-2-2. 야간·휴일 비 의료인 당직근무자 배치 * 시설안전 인원 1인
1-3. 신체보호대 사용
1-3-1. 신체보호대 사용관련 병원종사자 교육
1-3-2. 신체보호대 사용시 동의서 징구
2. 시설기준 준수여부
2-1. 전체 시설내 휠체어 이동 공간 확보
2-2. 문턱과 바닥 동일 높이( 높이 차 있는 경우 경사로 설치)
2-3. 복도 내 병상이동 공간 확보
2-4. 비상연락장치 설치(입원병상, 변기, 욕조 주변)
2-5. 외부출입구 잠금장치 및 자동개폐장치 설치
2-6. 시설 내 편의시설 * 식당, 휴게실, 욕실, 화장실, 복도, 계단, 엘리베이터 * 2층 이상 건물에만 계단, 엘리베이터 적용 층간 경사로 있는 경우 엘리베이터 생략 가능
3. 환자 대피 및 이산대책 수립・시행여부
3-1. 환자 대피 및 이산 계획 수립, 시행 * 환자 대피 계획, 이산병원 지정, 대비전담인력 편성
4. 정전 대비 시설 운영여부
4-1. 자가발전시설(UPS 포함) 설치, 운영
4-2. 자가발전시설 정기점검 등 운영체계 마련

점검일자 :      .     .     .   점검자 :                 (서명)

□ 건축분야 점검사항

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	적합/부적합	내용(위치, 상태)
▪ 구조안전성
∙ 지반상태 지반침하 이상징후 및 침하여부
∙ 균열상태 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무
∙ 변형상태 기울기 및 바닥판 변형상태
∙ 구조체노후화 철근부식,노출,콘크리트박리,박락등의발생 철골부재 및 접합부상태
▪ 건축마감
∙ 지붕, 옥상마감 옥상 방수, 마감, 드레인 등
∙ 외부마감 외벽 마감 및 방수상태
∙ 내부마감 내부마감재 상태
∙ 창호 창호 및 코킹상태
▪ 관리상태
∙ 유지관리 손상보수 상태 설계도서 보유상태 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성여부
∙ 재난대비 방화 구획 및 관리상태 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리 소방시설 관리상태(소화기, 완강기, 손전등)
∙ 안전관리 안전난간 및 안전표지판 부착 상태 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등) 낙하․비래 방지 조치, 유해환경에 대한 조치상태
∙ 배연설비 설치여부 / 상태 적합 여부	설치O/X
	적합O/X

점검일자 :      .     .     .   점검자 :                 (서명)

□ 소방 분야 점검사항

지표 및 점검내용	점검결과 (적합/부적합)	점검내용 및 조치사항
1. 안전관리 일반 준수여부
1-1. 안전 및 방화관리 책임자 지정
1-2. 소방 계획 및 피난 계획 수립 - 시설 자체 안전점검 계획, 소방시설 점검・정비 계획 등
1-3. 소방 신고체계 등 비상연락망 비치 여부
1-4. 직원 비상대책반 구성 여부
2. 소화설비 적정관리 여부
2-1. 소화기 적정 비치 및 관리 * 구획된 실마다 설치, 약제 응고상태 및 압력 게이지 지시침 확인 등
2-2. 옥내소화전 * 소화전내 관창 및 호스연결 상태 확인, 비상벨 상태, 누름버튼 작동시 음향장치 작동 여부
2-3-1. 스프링클러 설치 여부	설치/미설치	완공필증 있는 경우에만 ‘설치’로 인정
2-3-2. 간이스프링클러 설치 여부	설치/미설치
2-4. (설치된 경우) 스프링클러 운영(간이 S/P 포함) * 전동기 및 펌프 부식 및 파손, 압력게이지 정상범위, 경보장치 스위치 상태, 헤드 상태, 각종 밸브 정상위치
3. 경보설비 적정관리 여부
3-1. 비상경보 설비
3-2. 자동화재탐지 설비 * 수신반 상태확인, 감지기 정상설치 및 작동여부	설치/미설치
	적합/부적합
3-3. 자동화재속보 설비	설치/미설치
4. 피난설비 등 적정관리 여부
4-1. 피난 유도등 설치 여부 * 주변에 유도등 식별 장애 물건 적치, 상용전원 차단시 점등 여부
4-2. 비상구 확보, 피난 안내도 및 비상구 부착 * 피난·소화통로 확보, 대피로 장애물 적치·잠금 여부
4-3. 방화문(방화셔터) * 화재 감지기 작동에 자동으로 닫히는 구조 확인, 방화셔터 작동 개소 주변 적재물 여부, 방화문 도어클로저 정상작동 여부
4-4. 제연설비	설치/미설치
	적합/부적합
4-5. 방염물품 설치 * 방염성능기준 이상의 실내장식물 설치
4-6. 완강기 상태 및 충분한 탈출개구부의 존재 여부
4-7. 비상조명등
5. 화재 및 안전사고 대처 교육․훈련 실시
5-1. 화재 등 사고관련 안전교육, 모의 소방훈련 실시
5-2. 소화기, 피난경로, 대피시설 위치/ 사용방법 숙지

점검일자 :      .     .     .   점검자 :                 (서명)

□ 가스 분야 점검사항

안전시설등 세부점검표(가스분야)

점검사항			점검결과		조치사항
			○, ×	내용(위치, 상태)
①	용 기	화기를 취급하는 장소를 피하여 옥외설치(※ LP가스 해당사항)
		화기 취급장소와 8 m 이상 우회거리 유지(※ LP가스 해당사항)
②	가 스 계량기	화기 취급장소와 2 m 이상 우회거리 유지
		전기계량기(개폐기) 60 cm, 굴뚝ㆍ전기점멸기 및 전기접속기 30 cm, 미절연 전선과 15 cm이상 유지
③	배 관	호스는 3m 이내로서 “T"형 연결 금지, 접속부위는 호스밴드 등으로 견고히 연결
		배관의 부식 및 파손 여부
④	가 스 누 출 여 부	각 접속부 및 배관 또는 호스의 누출여부
⑤	보일러 및 온수기 급배기	온수기 및 보일러는 목욕탕 등 환기불량장소에 설치하지 아니할 것
		배기통 끝은 배기가 장애물 또는 외기의 흐름에 방해 받지 않는 구조 및 위치에 설치
⑥	가 스 용 품	관리 및 작동상태가 이상이 없는 구조
		검사품 및 KS표시 여부
⑦	안 전 장 치	연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 등 설치 및 가스누출경보차단장치의 설치위치 및 수량이 적정하고 작동상태가 양호할 것
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)

□ 전기 분야 점검사항

전기설비 점검표(전기분야)

점검사항	점검결과		조치사항
	○, ×	내용(위치, 상태)
① 인입선 점검 ․ 가공전선 및 지중전선의 멘홀 등 적정성 확인 ․ 전기설비 기술기준 적정여부 확인
② 수․배전반 점검 ․ 각종 지시 계기류 동작여부 확인 ․ 보호계전기 TAP 등 적정여부 확인
③ 변압기 점검 ․ 과부하 여부, 누설전류 확인 ․ 부싱 누유 등 이상유무 확인
④ 개폐기, 차단기 점검 ․ 정격용량, 정격차단용량, 정격퓨즈 확인 ․ 개폐표시, 열화, 손상여부 등 확인
⑤ 전기배선 점검 ․ 규격전선 사용, 열화 및 피복손상여부 확인 ․ 기술기준 적정여부 등 확인
⑥ 접지 점검 ․ 접지종별 접지여부 여부 ․ 접지선 열화, 피복손상여부 확인
⑦ 비상 발전기 점검 ․ 운전상태, 연동여부, ATS절체 여부 ․ 외관점검, 연료수급 등 확인
⑧ 보호설비 ․ 위험표지판 부착여부, 시건장치 여부 확인 ․ 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인
⑨ 기타 ․ 충전부와 적치물과의 이격거리, 누수여부 확인 ․ 배수펌프 설치여부, 동작여부 확인 ․ 전기사업법에 의한 주기적인 점검실시 여부 확인 ․ 전기설비 기술기준 및 판단기준 적정성 확인
점검일자 : . . . 점검자 : (서명)