2016년 제4회 여수시 경관․건축공동위원회 회의 결과

1. 회의개요

○ 일    시 : 2016. 11. 4.(금) 14:00~16:05

○ 장    소 : 여수시청 상황실(2층)

○ 회의진행 : 여수시 건설교통국장(부위원장)

○ 참석인원 : 17명/23명

○ 안    건 : 2건(심의)

2. 심의결과(조건부 의결 1, 재심의 1)

안건	심의안건	규모	신청자	심의결과
제1호	웅천동 판매시설 (웅천동 관광휴양상업 1-3블럭)	지하2층/6층 연면적 55,366.77㎡	㈜**트	재심의
제2호	덕충동 업무시설 (덕충동 2035-2번지 외 1필지)	지하3층/8층 연면적 18,439.93㎡	김*선	조건부 의결

3. 주요내용

안건번호	주 요 내 용
제1호	․ 외부 디자인의 단순성 회피 및 디자인 보완 ․ 상록과 낙엽의 식재비율을 4:6으로 낙엽교목 비중 확대 ․ 공개공지 이용객을 위해 파고라, 벤치 확대 ․ 옥상층 경관조명 색상 다양화 ․ 해일 등 범람 대비 방재시설 검토 (램프덮게(자동), 우수 유도관거, 강제펌핑 기계설비 등)
제2호	․ 지하1층 근린생활시설 일부를 필로티로 변경 ․ 외부 페인트 마감을 화강석 마감으로 변경(1층) ․ 지하 외벽체(X1열)구간 토압, 수압, 지하수위(-6.0m)를 고려, S․C․W 공법 적용