■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	여수시청(도시계획과)			심의일자	서면심의 2021.5.20. ~ 5.24.
건축종별	[Ⅴ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 국제위너스㈜ 대표 김명기
대지현황	대지위치 여수시 율촌면 월산리
	지번1502-1 외		관련지번 1502-2,1502-3,1502-4,1502-5,1502-6,1502-7,1502-8,1502-9,1502-10
	대지면적 9,603.2㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 1,749.6802㎡		건폐율 18.2197%			층수 지하 : 1층/지상 : 16~20층
	주용도 공동주택(아파트)		구조 철근콘크리트라멘조 및 벽식구조			건축물 동수 4동
	최고높이 58.52m		용적률 217.7964%			연면적 28,435.0118㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(교통)분야	주차 순환체계 검토
	(건축계획)분야	일조시뮬레이션 결과 제출 구조계획서 제출
	( 경관 )분야	건축물 색채계획 조정
심의결과	[ ] 원안 의결 [ Ⅴ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]