2025년 제5회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2025. 5. 20.(화) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 심의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 여수시 건축구조전문위원회 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의안건

❍ 건축구조전문위원회 : 5건(해체 심의)

연번	안건	개 요	심의 결과
1	* 건축물 해체 심의 - 돌산읍 율림리 445번지 일원 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 (해체허가 대상)	･위 치: 돌산읍 율림리 445번지 외 2필지 ･연 면 적: 588.36㎡(해체면적) ･규 모: 지상2층/ 1동 ･용 도: 전시장,소매점,사무실 ･구 조: 철근콘크리트조 ･최대높이: 10.7m	원안 의결
2	* 건축물 해체 심의 - 학동 46-6번지 ⇒ 맞벽으로 건축된 건축물 중 어느 하나의 건축물만 전체 해체하는 경우(해체허가 대상)	･위 치: 학동 46-6번지 ･연 면 적: 67.42㎡ ･규 모: 지상1층/ 1동 ･용 도: 주택 ･구 조: 시멘트벽돌구조	조건부 의결
3	* 건축물 해체 변경심의 - 학동 75-2번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 해체장비,해체순서 등 변경	･위 치: 학동 75-2번지 ･연 면 적: 7,776.73㎡ ･용 도: 문화및집회시설 등 ･규 모: 지하1층, 지상 5층/1동 ･구 조: 철근콘크리트구조	조건부 의결
4	* 건축물 해체 변경심의 - 학동 75-3번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 해체장비,해체순서 등 변경	･위 치: 학동 75-3번지 ･연 면 적: 2,739.8㎡ ･규 모: 지하1, 지상 5층/1동 ･용 도: 근린생활시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	조건부 의결
5	* 건축물 해체 변경심의 - 학동 76-4 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 해체장비,해체순서 등 변경	･위 치: 학동 76-4번지 ･연 면 적: 1,793.4㎡ ･규 모: 지하1, 지상 6층/1동 ･용 도: 숙박시설 ･구 조: 철근콘크리트구조	조건부 의결